Załącznik nr 1

…………………………………..

 (pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

**W ZIELONEJ GÓRZE**

**al. Niepodległości 32**

**65-042 Zielona Góra**

do zapytania ofertowego na:

**Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągników rolniczych:**

**dwóch rębaków tarczowych i jednej kosiarki bijakowej tylno-bocznej**

**do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

...............................................................................................................................................................................

(słownie) ...............................................................................................................................................................

Termin realizacji zamówienia: **do 20 dni roboczych od podpisania umowy**

Oświadczam, iż akceptuję zapisy projektu umowy.

Dane kontaktowe: ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

 Podpis

 ..................................................

 (czytelny podpis upełnomocnionego

 przedstawiciela+ pieczątka)

Załączniki do oferty:

1. Formularz cenowy,

2. Polisa OC,

3. Referencje,

4. Specyfikacja techniczna,

5. ……………….

 Załącznik nr 2

 ......................................

 (miejscowość, data)

………………………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ CENOWY**

do zapytania ofertowego pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągników rolniczych:**

**dwóch rębaków tarczowych i jednej kosiarki bijakowej tylno-bocznej**

**do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jedn. netto** **w zł** | **Wartość netto** **w zł****(kol.4 x kol.5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rębak tarczowytyp ………………………rok produkcji ………….. | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Kosiarka bijakowa tylno-bocznatyp ………………………rok produkcji ………….. | szt. | 1 |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:** |  |
| **PODATEK VAT (23%)** |   |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:** |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 3

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

do zapytania ofertowego pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągników rolniczych:**

**dwóch rębaków tarczowych i jednej kosiarki bijakowej tylno-bocznej**

**do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich**

Składając ofertę oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

**1) RĘBAK TARCZOWY do gałęzi kompatybilny z ciągnikiem marki TYM T954 – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnianie**TAK / NIE - określić**(jeżeli oferowany rębak do gałęzi spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy podać) |
| 1. | rok produkcji 2018 |  |
| 2. | napęd z WOM od ciągnika |  |
| 3. | automatyczny system zapobiegający przeciążeniu układu napędowego |  |
| 4. | podajnik hydrauliczny, liczba wałków min. 2 |  |
| 5. | układ hydrauliczny rębaka napędzany z własnej pompy hydraulicznej |  |
| 6. | ilość noży - min. 2 noże tnące i 2 noże podporowe |  |
| 7. | średnica tarczy tnącej [mm] – min. 800 |  |
| 8. | średnica gałęzi [mm] – min. 250 |  |
| 9. | szybkość podawania [mb/min] – min. do 42 |  |
| 10. | wydajność zrębkowania [m3/h) – min. do 18 |  |
| 11. | wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 12. | rura wrzutowa obrotowa o 360º |  |

**2) KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA - montowana na trójpunktowym układzie zawieszenia z tyłu ciągnika, kompatybilna z ciągnikiem marki TYM T954 – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnianie**TAK / NIE - określić**(jeżeli oferowana kosiarka bijakowa tylno-boczna spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy podać) |
| 1. | rok produkcji 2018 |  |
| 2. | szerokość robocza min. 1600 mm – max. 1800 mm |  |
| 3. | noże rozmieszczone spiralnie na rotorze |  |
| 4. | ilość noży na rotorze min. 40 szt. |  |
| 5. | prędkość obrotowa noży min. 45 m/sek. |  |
| 6. | masa kosiarki max. 550 kg |  |
| 7. | napęd WOM 540 |  |
| 8. | napęd na rotor przenoszony trzema paskami klinowymi |  |
| 9. | przekładnia ze sprzęgłem zamontowana na zewnątrz ramy |  |
| 10. | przesuw hydrauliczny od osi ciągnika do min. 2700 mm |  |
| 11. | średnica wału kopiującego min. 140 mm |  |
| 12. | regulowana wysokość koszenia |  |
| 13. | kąt obrotu głowicy min. 45° |  |
| 14. | wewnętrzne łożyskowanie rotora koszącego |  |
| 15. | wymienne płozy boczne |  |

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

 Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

 (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*