……………………….......................… *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena  jednostk netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **nazwa** | **ilość** |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **KONSERWACJA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH** | | | | | | |
| 1 | | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 do 1.25 m **przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3** | mb | 2,00 |  |  |
| 2 | | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia **wraz z uprzątnięciem terenu, wywozem i utylizacją we własnym zakresie przez Wykonawcę pozostałości po wycince.** | ha | 0,05 |  |  |
| 4 | | Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | mb | 10,00 |  |  |
| 5 | | Odbudowa rowów przydrożnych z wywozem urobku /składowisko Wykonawcy/ | m3 | 10,00 |  |  |
| 6 | | Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m **- przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 2,00 |  |  |
| 7 | | Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi MEBA 60x40x10 posadowiona na podsypce piaskowej i geowłókninie | m2 | 1,00 |  |  |
| 8 | | Naprawa umocnienia z płyt bet. Ażurowych i MEBA 60x40x10 – **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 1,00 |  |  |
| 9 | | Ułożenie umocnienia z geowłókniny | m2 | 1,00 |  |  |
| 10 | | Naprawa żelbetonowych przyczółków przepustów - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m3 | 0,50 |  |  |
| 11 | | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 2,00 |  |  |
| 12 | | Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo -piaskowej - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | mb | 3,00 |  |  |
| 13 | | Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 1,00 |  |  |
| 14 | | Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową – **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 1,00 |  |  |
| 15 | | Wykonanie ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 2,00 |  |  |
| 16 | | Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 2,00 |  |  |
| 17 | | Likwidacja wyrw przy przepustach i mostach tłuczniem (zamiennie - gruzem lub betonem niekonstrukcyjnym, materiał wykonawcy wraz z zagęszczeniem i kosztami załadunku i transportu) | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - demontaż | mb | 1,00 |  |  |
| 19 | | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - montaż | mb | 1,00 |  |  |
| 20 | | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1,00 |  |  |
| 21 | | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1,00 |  |  |
| 22 | | Wygrodzenia dla pieszych U-11a demontaz | mb | 1,00 |  |  |
| 23 | | Wygrodzenia dla pieszych U-11a montaż | mb | 1,00 |  |  |
| 24 | | Poręcze ochronne stalowe rurowe lub z kątowników - naprawa/prostowanie,czyszczenie i malowanie itp. | mb | 1,00 |  |  |
| 25 | | Naprawa wraz z wymianą elementów drewnianych w obiektach mostowych - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m3 | 1,00 |  |  |
| **CZYSZCZENIE I NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ** | | | | | | |
| 26 | | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt. | 1 |  |  |
| 27 | | Oczyszczenie osadnika studni murowanej i z kręgów z wywozem nieczystości | m3 | 1,00 |  |  |
| 28 | | Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z przykanalikami z wywozem nieczystości - **sposobem mechanicznym** | szt. | 2 000 |  |  |
| 29 | | Oczyszczenie ścieków podchodnikowych z wywozem nieczystości - **sposobem mechanicznym** | mb | 300,00 |  |  |
| 30 | | Udrożnienie kratek ściekowych na mostach - **sposobem mechanicznym** | szt. | 100 |  |  |
| 31 | | Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych z namułu | mb | 1,00 |  |  |
| 32 | | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250-500 przy zamuleniu 1/3 z wywozem nieczystości | mb | 1,00 |  |  |
| 33 | | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm - **z włazem** i osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi **/materiał Wykonawcy/** | szt. | 1 |  |  |
| 34 | | Wykonanie studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 35 | | Wykonanie studzienki ściekowej z rur PVC. ø 315 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 36 | | Wykonanie studzienki rewizyjnej z rur PVC. ø 400 mm - **z włazem** i osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi  **/materiał Wykonawcy/** | szt. | 1 |  |  |
| 37 | | Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynka z kratką i korpusem (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 38 | | Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 39 | | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 40 | | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 41 | | Wykonanie kolektora PVC o śr. 315 mm z robotami towarzyszącymi | mb | 1,00 |  |  |
| 42 | | Wykonanie kolektora PVC o śr. 200 mm z robotami towarzyszącymi | mb | 1,00 |  |  |
| 43 | | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 44 | | Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej oraz włazów studni rewizyjnych łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 45 | | Dostawa elementu studni ściekowej - **kratka ściekowa wraz z kołnierzem /zakup + dostawa/** | szt. | 2 |  |  |
| **46** | **Razem wartość netto (suma poz. 1-45) zł** | | | | |  |
| **47** | **Podatek VAT (23% poz. 46) zł** | | | | |  |
| **48** | **Ogółem wartość brutto (suma poz. 46 i 47) zł** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………….......................… *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena  jednostk.**  **netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **nazwa** | **ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **KONSERWACJA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH** | | | | | |
| 1 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 do 1.25 m **przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3** | mb | 12,00 |  |  |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia **wraz z uprzątnięciem terenu, wywozem i utylizacją we własnym zakresie przez Wykonawcę pozostałości po wycince.** | ha | 0,05 |  |  |
| 4 | Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | mb | 10,00 |  |  |
| 5 | Odbudowa rowów przydrożnych z wywozem urobku /składowisko Wykonawcy/ | m3 | 10,00 |  |  |
| 6 | Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m **- przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 2,00 |  |  |
| 7 | Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi MEBA 60x40x10 posadowiona na podsypce piaskowej i geowłókninie | m2 | 2,00 |  |  |
| 8 | Naprawa umocnienia z płyt bet. Ażurowych i MEBA 60x40x10 – **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 2,00 |  |  |
| 9 | Ułożenie umocnienia z geowłókniny | m2 | 2,00 |  |  |
| 10 | Naprawa żelbetonowych przyczółków przepustów - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m3 | 0,50 |  |  |
| 11 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 2,00 |  |  |
| 12 | Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo -piaskowej - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | mb | 3,00 |  |  |
| 13 | Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 1,00 |  |  |
| 14 | Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową – **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 1,00 |  |  |
| 15 | Wykonanie ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 2,00 |  |  |
| 16 | Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m2 | 2,00 |  |  |
| 17 | Likwidacja wyrw przy przepustach i mostach tłuczniem (zamiennie - gruzem lub betonem niekonstrukcyjnym, materiał wykonawcy wraz z zagęszczeniem i kosztami załadunku i transportu) | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - demontaż | mb | 3,00 |  |  |
| 19 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - montaż | mb | 3,00 |  |  |
| 20 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 5,00 |  |  |
| 21 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1,00 |  |  |
| 22 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a demontaz | mb | 1,00 |  |  |
| 23 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a montaż | mb | 1,00 |  |  |
| 24 | Poręcze ochronne stalowe rurowe lub z kątowników - naprawa/prostowanie,czyszczenie i malowanie itp. | mb | 1,00 |  |  |
| 25 | Naprawa wraz z wymianą elementów drewnianych w obiektach mostowych - **przełożenie z uzupełnieniem i wymianą uszkodzonego materiału na nowy /materiał Wykonawcy/** | m3 | 1,00 |  |  |
| **CZYSZCZENIE I NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ** | | | | | |
| 26 | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt. | 1 |  |  |
| 27 | Oczyszczenie osadnika studni murowanej i z kręgów z wywozem nieczystości | m3 | 2,00 |  |  |
| 28 | Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z przykanalikami z wywozem nieczystości - **sposobem mechanicznym** | szt. | 1 500 |  |  |
| 29 | Oczyszczenie ścieków podchodnikowych z wywozem nieczystości - **sposobem mechanicznym** | mb | 215,00 |  |  |
| 30 | Udrożnienie kratek ściekowych na mostach - **sposobem mechanicznym** | szt. | 10 |  |  |
| 31 | Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych z namułu | mb | 400,00 |  |  |
| 32 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250-500 przy zamuleniu 1/3 z wywozem nieczystości | mb | 2,00 |  |  |
| 33 | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm - **z włazem** i osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi **/materiał Wykonawcy/** | szt. | 1 |  |  |
| 34 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 35 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur PVC. ø 315 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 36 | Wykonanie studzienki rewizyjnej z rur PVC. ø 400 mm - **z włazem** i osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi  **/materiał Wykonawcy/** | szt. | 1 |  |  |
| 37 | Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynka z kratką i korpusem (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 4 |  |  |
| 38 | Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 39 | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |  |  |
| 40 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 41 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 315 mm z robotami towarzyszącymi | mb | 2,00 |  |  |
| 42 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 200 mm z robotami towarzyszącymi | mb | 2,00 |  |  |
| 43 | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 44 | Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej oraz włazów studni rewizyjnych łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 45 | Dostawa elementu studni ściekowej - **kratka ściekowa wraz z kołnierzem /zakup + dostawa/** | szt. | 2 |  |  |
| **46** | **Razem wartość netto (suma poz. 1-45) zł** | | | |  |
| **47** | **Podatek VAT (23% poz. 46) zł** | | | |  |
| **48** | **Ogółem wartość brutto (suma poz. 46 i 47) zł** | | | |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*