……………………………………… (miejscowość, data)

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop: Zadanie nr 1- ETAP II - 35+900 - 38+650 Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 1- ETAP II - 35+900 - 38+650**

**A: BRANŻA DROGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ST** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł (kol.5xkol.6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D.01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **x** | **D.01.02.01** | **USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I KARPINY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 1,00 |  |  |
| 2 | Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 14,00 |  |  |
| 3 | Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 59,00 |  |  |
| 4 | Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 160,00 |  |  |
| 5 | Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 142,00 |  |  |
| 6 | Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 12,00 |  |  |
| **7** | **Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z pozostalości po usunieciu gałęzi i korzeni** | ha | 0,003 |  |  |
| **x** | **D.01.02.02** | **Zdjęcie warstwy humusu** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 8 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z hałdowaniem | m3 | 5 580,00 |  |  |
| **x** | **D.01.02.04** | **Rozbiórka elementów dróg** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy tłuczniowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją (istniejąca jezdnia, zjazdy) | m2 | 732,90 |  |  |
| 10 | Rozebranie nawierzchni brukowych na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazdy do posesji, poszerzenia jezdni, opaski | m2 | 85,00 |  |  |
| 11 | Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa łamanego do gr. 35 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - pobocza, zjazdy | m2 | 5 815,00 |  |  |
| 12 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej i podbudowie wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - chodniki, zjazdy | m2 | 123,90 |  |  |
| 13 | Rozbiórka elementów ulic (krawężniki, obrzeża) na ławie betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 35,00 |  |  |
| 14 | Rozebranie istniejących barier energochłonnych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 772,00 |  |  |
| 15 | Rozebranie istniejącego oznakowania pionowego - ryczałt - z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl | 1,00 |  |  |
| **x** | **D.02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją - wykonanie rowów | m3 | 1 942,30 |  |  |
| 17 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp | m3 | 6 774,30 |  |  |
| **x** | **D.04.00.00** | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 18 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gr. 20-30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - zjazdy z kostki betonowej | m2 | 58,40 |  |  |
| 19 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gr. 30-40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - zjazdy bitumiczne, poszerzenie | m2 | 1 422,50 |  |  |
| 20 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gr. 40-50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - jezdnia dw 278 | m2 | 773,60 |  |  |
| 21 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego i MCE | m2 | 18 760,30 |  |  |
| 22 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego | m2 | 1 842,50 |  |  |
| 23 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 17 997,00 |  |  |
| 24 | D-04.04.02a | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia dw 278, zjazdy, poszerzenie | m2 | 1 141,50 |  |  |
| 25 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 22 cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 1 113,00 |  |  |
| **26** | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm - jezdnia dw 278 | **m2** | 773,60 |  |  |
| 27 | D-04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o gr. 8 cm z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 1 842,50 |  |  |
| 28 | D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia dw 278 | m2 | 16 873,70 |  |  |
| **x** | **D.05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 29 | D-05.01.04a | Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 72,00 |  |  |
| 30 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z wypełnieniem spoin zaprawą bet. na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm - opaski wzdłuż jezdni, poszerzenia, łuki przy zjazdach | m2 | 309,50 |  |  |
| 31 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 5 cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia dw 278 i zjazdy | m2 | 1 807,10 |  |  |
| 32 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 6 cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia dw 278 | m2 | 16 189,90 |  |  |
| 33 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy | m2 | 1 050,00 |  |  |
| 34 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 14 cm z wykorzystaniem destruktu do ponownego wbudowania w pobocza | m2 | 732,90 |  |  |
| 35 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm (jezdnia) | m2 | 16 530,50 |  |  |
| 36 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - zjazdy | m2 | 58,40 |  |  |
| 37 | D-05.03.26a | Geosiatka szklano - węglowa wstępnie przesączona asfaltem - wytrz. na rozciąganie min. 120/200 kN/m wzdłuż i wszerz pasma | m2 | 12 979,00 |  |  |
| **x** | **D.06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 38 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp przy grub. warstwy humusu 10 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 33 000,00 |  |  |
| 39 | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destrukt, kruszywo łamane); grubość warstwy 15 cm | m2 | 5 951,90 |  |  |
| 40 | D-06.04.01 | Oczyszczanie rowów z namułu śr. gr. 30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 4 500,00 |  |  |
| **x** | **D.07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 41 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych (grubowarstwowe) chemoutwardzalne | m2 | 887,00 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - grupa znaków D | szt. | 1,00 |  |  |
| 43 | Przymocowanie znaku typu U-1a | szt. | 56,00 |  |  |
| 44 | Przymocowanie znaku typu U-1b | szt. | 5,00 |  |  |
| 45 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 63 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 46 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych N2/W2 | m | 754,00 |  |  |
| **x** | **D.08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 47 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe (wtopione) o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 925,90 |  |  |
| 48 | D-08.05.01 | Korytko trapezowe trójkątne 20x50x100 na podsypce cem.-piaskowej gr.3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 425,00 |  |  |
| 49 | Ściek skarpowy wraz z wykonaniem połączenia ze ściekiem trapezowym i umocnienia wylotu w rowie | m | 45,00 |  |  |
| **x** | **D.09.00.00** | **Zieleń** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 50 | D-09.01.01 | Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew wyciętych - 1:1) o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form piennych w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m |  | 388,00 |  |  |
| x | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-50) :** | | | | |  |

Słownie wartość netto: …………………………………………………….……………………………………………………..……..… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*