.....................................

(miejscowość, data)

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 polegająca**

**na budowie chodnika od km 35+309 do km 35+335.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Specyfikacji Technicznej** | **Opis pozycji** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **x** | **x** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących krawężników o wymiarach 15x30cm betonowych wraz z ławą z wywiezieniem i utylizacją | mb | 8,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki bruk. Bet., ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wbudowania | m2 | 16,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku z kostki bet. bruk. ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 15,00 |  |  |
| 4 | D-01.03.07 | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej betonem C16/20 | szt. | 1,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykonanie koryta w gruncie kat II - IV wraz z wywozem i utylizacją pod chodnik z obrzeżem + krawężnik + zjazd + ściek | m3 | 30,00 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** |  |
| 6 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm pod chodnik | m2 | 58,80 |  |  |
| 7 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm pod zjazd | m2 | 22,00 |  |  |
| 8 | D-04.05.01a | Warstwa mrozoodporna, grunt stabilizowany cementem o gr. 15 cm po zagęszczeniu o wytrzymałości Rm= 1,5/2,5 ≤ 4,0 Mpa (zjazd) | m2 | 22,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** |  |
| 9 | D-05.03.15 | Ułożenie bitumicznej masy zalewowej do 3 cm szer na styku ist. Nawierzchni bitumicznej a projektowanego krawężnika betonowego | mb | 40,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5cm (chodnik) | m2 | 58,80 |  |  |
| 11 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5cm (chodnik) - materiał z odzysku | m2 | 16,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. (kolor) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. do 5cm - zjazd | m2 | 22,00 |  |  |
| 13 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej (z wypustkami) gr. 8 cm szara lub kolor układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 2,40 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** |  |
| 14 | D-06.03.01 | Profilowanie poboczy z zagęszczeniem gruntem miejscowym | m2 | 90,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** | **x** | **x** | **x** |  |
| 15 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 30,00 |  |  |
| 16 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x22cm na ławie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 18,00 |  |  |
| 17 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 8,00 |  |  |
| 18 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 30,00 |  |  |
| 19 | D-08.05.06a | Wykonanie ścieku z kostki bruk. bet. grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej grubości 20 cm, Beton C16/20 | m2 | 9,00 |  |  |
| x | **Razem wartość netto zł** | | | | |  |
| x | **Podatek VAT 23 %** | | | | |  |
| x | **Razem wartość brutto zł** | | | | |  |

*Słownie brutto: …………………….……………………………………………………………….………………… zł*

Podpisano :

……………..............................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*