..........................................

*(miejscowość, data)*

..............................................

*(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

**AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

**65-042 ZIELONA GÓRA**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 tys. euro (nr ogłoszenia **223880-2014** z dnia **04.07.2014r.)** zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**35**/2014) pod nazwą:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego**

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ………………………………………………..

(słownie:.............................................................................................................................................................. zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

3. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie: **do 10.10.2014 r**.

5. DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZOBOWIĄZUJEMY się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać sprzęt.

8. ZAPEWNIAMY serwis gwarancyjny (przegląd, naprawy, dostawa części zamiennych).

9. UDZIELAMYmin. **24 miesięcznej** gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonych od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego).

10. OŚWIADCZAMY, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.

11. Dane wykonawcy:

*kod:..........................................................................................................................*

*miejscowość:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*powiat:.....................................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*REGON: ..................................................................................................................*

*Internet :http:/ /pl*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

d)..............................................................................

e)..............................................................................

f)..............................................................................

***\*****niepotrzebne skreślić*

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 1

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

**B.** posiadania wiedzy i doświadczenia;

**C.** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

**D.** sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 1a

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

*Uwaga:*

*Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Załącznik nr 2

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**WYKAZ DOSTAW**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw\* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

*\*)* **przez główne dostawy zamawiający rozumie wykonanie 3 dostaw sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 150.000,00 zł brutto każda.**

*Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej wartości brutto.*

*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, rodzaj dostaw, miejsce wykonania:**  - **dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg** | **Wartość zrealizowanego zamówienia**  **(brutto w zł)** | **Data zakończenia dostaw**  ***(dzień-miesiąc-rok)*** | **Nazwa**  **Zamawiającego** | **Doświadczenie** |
|  |  |  |  | 1.własne \*\*  lub  2.innych podmiotów \*\* – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniający wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ |

*\*\* niepotrzebne skreślić*

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub*

*imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 3

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**INFORMACJA**

**o przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot :

1. nie należy do grupy kapitałowej\*,
2. należy do grupy kapitałowej\*. W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
3. …………………………………………..
4. …………………………………………..
5. …………………………………………..
6. …………………………………………..

*\*niepotrzebne skreślić*

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku ...................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

*Uwaga:*

*Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Załącznik nr 4

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………….

*(określenie zasobu\* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)*

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**35**/2014

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………….………….…….

1. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………..……………….

1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………

1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………...…….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:*

*1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp*

*2. dokumenty dotyczące:*

*a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,*

*c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,*

*d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia*

Załącznik nr 5

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**

**(dotyczy posypywarko – solarek)**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Oferowane warunki** |
| **SERWIS I GWARANCJA** | x |
| rodzaj gwarancji :   * blachy   - układ elektrohydrauliczny, silnik |  |
| od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji |  |
| max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)\* |  |
| min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji |  |

\*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 2 dni od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim . W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub*

*imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 5a

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**

**(dotyczy pługów)**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | Oferowane warunki |
| **SERWIS I GWARANCJA** | x |
| rodzaj gwarancji :   * blachy   - układ elektrohydrauliczny, silnik |  |
| od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji |  |
| max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)\* |  |
| min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji |  |

\*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 2 dni od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim . W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub*

*imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 6

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKO-SOLARKI**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ ............................................................ rok produkcji ....................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **TAK/NIE** | **Opis oferowanych warunków**  **przez dostawcę** |
| **Posypywarko-solarki montowane na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego – 7 szt.** | | |
| **1.** Pojemność ładunkowa 7m3 – każda posypywarko-solarka. |  | ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **2**. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl). |  | ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **3**. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju. |  | ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **4.** Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna. |  | ……………………………………….  ……...……………………………….  ………………………………………. |
| **5**. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej. |  | ……………………………………….  ....................................................... |
| **6**. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres posypywania min 3 - 10 m lub większy. |  | ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **7.** Rodzaj napędu – własny silnik napędowy. |  | ………………………………………. |
| **8.** Piaskarka z możliwością samozaładunku na nośnik  tj. rolka prowadząca (najazdowa) – komplet 2 szt. |  | ………………………………………. |
| **9. Parametry układu sterowania:**   1. Optyczny układ kontroli i posypywania światło robocze czerwone, 2. Czujnik posypu bezdotykowy lub optyczny układ kontroli posypywania przy pomocy czujnika podczerwieni (kontrolka na pulpicie sterującym informująca o pracy talerza rozsypującego), 3. Zakres regulacji:   - szerokości posypywania,  - gęstości posypywania,  - asymetrii posypywania,  - włączanie i wyłączanie zwilżania solanką.   1. Czujnik min. poziomu solanki oraz materiałów sypkich, 2. Układ sterowania elektroniczny, odporny na wstrząsy, wodoodporny pulpit z wyświetlaczem, 3. Uniwersalny uchwyt pulpitu sterującego do samochodu ciężarowego, 4. Możliwość rejestracji podstawowych danych o pracy maszyny, licznik ilości zużytych materiałów, godzin pracy i ilości przejechanych kilometrów, 5. Piaskarko-solarka ma posiadać możliwość pracy i sterowania w trybie ręcznym (awaryjnym) w przypadku wystąpienia awarii pulpitu. |  | a)……………………………………………….  b)…………………………….……………….  ……………………………………...………….  ……………………………………………….  c)…………………………..………………….  -…………………..………………………….  -…………………..…………………………. -……………………….…………………….  - …………………………………………….  d)…………….………..……………………….  ……………..………………………………….  e)………….………………………………….  …………………………...…………………. f) …..…….……………………………………  g) …………………….……………………….  ……………………………………………….  ……………………...………………………….  h)…………….…………………………….…  ……………………………………………….  ……………………….……………………. |
| **10. Dodatkowe elementy:**   1. Gniazdo rozłączne, 2. Drabina i podest, 3. Pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym zamontowana na posypywarko- solarce, 4. Kolor posypywarko-solarki pomarańczowy, 5. Rama główna do podpór demontażowych, 6. Elementy mocowania posypywarki na samochodzie ciężarowym, łańcuchy mocujące 4 szt., 7. Podpory demontażowe z mechanizmem korbkowym udźwig 3 tony lub podpory o nośności 12 ton, 8. Instrukcja obsługi w języku polskim, 9. Książka gwarancyjna, 10. Możliwość montowania czujników elektronicznych systemu monitorowania i  pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalacje elektroniczną i elektryczną), 11. Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego), 12. Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2014/2015 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym), 13. Serwis gwarancyjny (przegląd, naprawy, dostawa części zamiennych). 14. Poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne. |  | 1. ………………….…………………..…… 2. ……………………………..……………. 3. ............................................................... 4. …………………………….……………. 5. ………………………………………   f)……………….……………………………  g)…………………………………………….  h)…………………………………………….  i)…….……………………………………….  j) …….……………………………………….  ………………………..…………………….  k)…….……………………………………….  l)…….……………………………………….  ……………………………………….  m)……..……………………………………….  n)…….……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |
| **11.** Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce. |  | ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |

**Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczno- ruchową /DTR/** **jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2014/2015).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy ulotki producentów.

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 6a

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego.**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁUGU**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ ............................................................ rok produkcji ....................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Tak/Nie** | | **Opis oferowanych warunków**  **przez dostawcę** |
| **Pługi drogowe jednostronne przeznaczone do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego**  **z płytą umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów mechanicznych – 2 szt.** | | | |
| **1**. **Odkładnica**  - jednowarstwowa **lub** dwuwarstwowa wykonana jako jednolita całość (bez klejenia),  - wykonana z tworzywa sztucznego stanowiąca jednocześnie zwartą konstrukcję pługa, o dostatecznej wytrzymałości, elastyczności z możliwością odchylania się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę, odporna na działanie ujemne (do -30°) i promieniowanie UV,  - części urządzeń zamontowanych na odkładnicy, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.951 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. | |  | - ……………….………………………………….  ……………………………………………………  - ………………………………………………….  ……………………………………………………  ………………………….………………………  ………………………………………..…………  - ………………………………………………….  ………………………………………………….  …………………………………………………..  ……………………………………………………. |
| **2**. **Lemiesz zgarniający**  **-** gumowy **lub** z tworzywa sztucznego, tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg. | |  | ……………………………………….……………  ........................................................................ |
| **3. Płyta czołowa** sztywna umożliwiająca szybki montaż i demontaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie (montaż/demontaż po stronie Zamawiającego bez utraty gwarancji). | |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **4**. Segmentowe lemiesze gumowe, zamontowane do dolnej części odkładnicy, tworzące z nią jedną płaszczyznę, nieuchylne (bez kół podporowych). | |  | ………………………………………………………………………………………………………… |
| **5. Realizacja funkcji pracy** z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterującego z uchwytem. Zakres regulacji: unoszenie /opuszczanie pługa oraz skręcanie w lewą/prawą stronę [+-] 30º. | |  | ……………………..…………………………  ……………………………….…………………  …………………………………………………  ……………………………..………………… |
| **6. Elektrohydrauliczny** układ sterowania. | |  | ……………………..………………………. |
| **7.** **Parametry pługa**:  - ciężar kompletnego pługa nie powinien przekroczyć 650 kg.  - wysokość odkładnicy min. 900 mm - max 1150 mm, | |  | - ......................................................................  - ……………………………..………………… |
| **8. Szerokość odśnieżania** przy skręcie pługa pod kątem 30o – 2700-2800 mm plus/minus 50 mm | |  | ……………………………………….…………  ………………………………..……………… |
| **9. Dodatkowe wymagania**  - wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy złączne (śruby, nakrętki, sworznie, końcówki węży hydraulicznych) wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi,  - elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp.) ocynkowane,  - oświetlenie robocze dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa na prąd stały o napięciu zasilania 24V, czerwono - białe oświetlenie konturowe,  - podpora demontażowa stała (kpl.),  - kolor pługa pomarańczowy,  - gniazdo rozłączne,  - instrukcja obsługi w języku polskim,  - Książka gwarancyjna,  - możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalację elektroniczną i elektryczną),  - gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo- odbiorczego),  - szkolenie obsługi zamawiającego przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2014/2015 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),  - serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy, dostawa części zamiennych),  - poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne. | |  | - …………………………………………………  ………………………………………………….  …………………………………………………….- ………………………………………………..  - ………………………………………………….  ……………………………………………………  …………………………………………………….- ………………………………………………….  - ………………………………………………….  - ………………………………………………….  - …………………………………………………..  - ………………………………………………….  - …………………………………………………  …………………………………………………..  ……………………………………………………  - ………………………………………………….  ……………………………………………………  …………………………………………………….  - …………………………………………………  - …………………………………………………  …………………………………………………..  - ………………………………………………….  ……………………………………………………  ……………………………………………………  …………………………………………………… |
| **10.** Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce. | |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………… |

**Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczno- ruchową /DTR/** **jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2014/2015).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy ulotki producentów.

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

......................................

(miejscowość, data)

…………………………

*(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m3 przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz 2 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena  jedn. netto**  **w zł** | **Wartość netto**  **w zł**  **(kol.4 x kol.5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Fabrycznie nowa posypywarko-solarka  o pojemności 7 m3 przeznaczona do zwalczania śliskości zimowej montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego z własnym silnikiem napędowym  typ ………………………………………….…  rok produkcji………………………………… | szt. | 7 |  |  |
| **2.** | Fabrycznie nowy pług lemieszowy jednostronny przeznaczony do zgarniania śniegu puszystego, zbitego oraz mokrego  typ ………………………………………….…  rok produkcji………………………………… | szt. | 2 |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:** | | | | |  |
| **PODATEK VAT (23%)** | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:** | | | | |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis*