|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………  *(pieczęć Wykonawcy )*  **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | |
| **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Drogomin strona lewa  od km 33+366 do km 33+768** | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja wg  specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto (zł)** | **Wartość netto (zł) Kol. 5x6** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **x** | **D.01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0** | **x** | **x** | **x** | **x** | |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | m | 0,402 |  |  | |
| 2 | D.01.02.04 | Rozbiorka istniejących murków oporowych przy przepustach | m3 | 0,90 |  |  | |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej na gr do 12 cm i wraz z utylizacją | m2 | 240,00 |  |  | |
| **x** | **D.04.00.00** | **PODBUDOWY CPV 45233120-6** | **x** | **x** | **x** | **x** | |
| 4 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 25 cm, z odwozem gruntu z rozbiorki na odkład Wykonawcy (zjazdy) | m2 | 306,00 |  |  | |
| 5 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczenim podłoża gr 10 cm pod chodnik z odwozem gruntu z rozbiorki na odkład Wykonawcy | m2 | 548,00 |  |  | |
| 6 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej lub odcinającej) gr. 10 cm | m2 | 854,00 |  |  | |
| 7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm; grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 306,00 |  |  | |
| **x** | **D.05.00.00** | **NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1** | **x** | **x** | **x** | **x** | |
| 8 | D-05.03.23a | Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 548,00 |  |  | |
| 9 | D-05.03.23a | Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. czerwony na podsypce cem.-piaskowej - zjazdy | m2 | 306,00 |  |  | |
| 10 | D.05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni wokół krawężników; gr. w-wy 4 cm | t | 6,00 |  |  | |
| 11 | D.08.03.01 | Ułożenie obrzeża chodnikowego 30x8 wraz wyk. koryta, na podsypce cem.-piaskowej | m | 352,00 |  |  | |
| 12 | D.08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej wystający wraz z wykonaniem koryta | m | 319,00 |  |  | |
| 13 | D.08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego 22x15 cm na ławie betonowej obniżony wraz z wykonaniem koryta | m | 225,00 |  |  | |
| 14 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieku podchodnikowego | m | 18,00 |  |  | |
| 15 | D.08.03.01 | Ułożenie drenażu PCV fi 250- Sn4 w otulinie | m | 297,00 |  |  | |
| 16 | D.08.03.01 | Montaż studzienek teleskopowych PCV fi 425 z włazem ażurowym | szt | 11,00 |  |  | |
| 17 | D.03.03.01 | Zasypanie drenażu materiałem filtracyjnym | m3 | 297,00 |  |  | |
| 18 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowu płytami otworowymi (ażurowe) | m2 | 538,00 |  |  | |
| **19** | D.07.06.02 | Ustawienie Bariery wygrodzeniowej U-11a – barwy żółtej, - wygrodzenie od rowu | mb | 240,00 |  |  | |
| 20 | D.03.01.03a | Wymiana przepustu drogowego fi 400 mm na PVC Sn-8 fi 400 mm wraz z jedną ścianką czołową betonową | mb | 44,00 |  |  | |
| 21 | D.02.03.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie (przesunięcie rowu) | m3 | 69,00 |  |  | |
| 22 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypu z gruntu kat. II o wysokości średnio 1,2 m (formowanie korpusu drogi ) | m3 | 69,00 |  |  | |
| 23 | D.06.01.01 | Humusowanie poboczy gr. Do 10 cm | m2 | 12,00 |  |  | |
|  | **RAZEM ROBÓT NETTO** - suma poz. 1-23 **(zł):** | | | | |  | |
|  | Podatek VAT (23%): | | | | |  | |
|  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO(zł):** | | | | |  | |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………….. zł

Podpisano:

.......................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*