…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | |
| **„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica” odc. A - km 41+400 do 42+288** | | | | | | |
| L.p. | NR Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5x6) |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim | km | 0,89 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 36-45cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 6,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 46-55cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 5,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 56-65cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 3,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 66-75cm wraz wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem na składowisko wykonawcy i z utylizacją | ha | 0,05 |  |  |
| 7 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm - ze złożeniem humusu na odkład tymczasowy i odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy | m3 | 1 150,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 428,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | m2 | 428,00 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntocementu grub. 10 cm z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 428,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km | szt. | 2,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km | szt. | 2,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozbiórka znaków U-1 wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt. | 18,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 14 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót | m3 | 182,00 |  |  |
| 15 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu) | m3 | 182,00 |  |  |
| 16 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp | m3 | 904,00 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 17 | D-04.01.01 | Koryta na zjazdach wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm | m2 | 170,00 |  |  |
| 18 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dno koryta na poszerzeniu) - pod podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 3 755,00 |  |  |
| 19 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 | 4 229,00 |  |  |
| 20 | D-04.03.01 | Skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 229,00 |  |  |
| 21 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych | m2 | 16 853,00 |  |  |
| 22 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych | m2 | 16 853,00 |  |  |
| 23 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy | m2 | 170,00 |  |  |
| 24 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - poszerzenia | m2 | 3 059,00 |  |  |
| 25 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm | m2 | 3 925,00 |  |  |
| 26 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W z transportem do miejsca wbudowania | t | 332,00 |  |  |
| 27 | D-04.08.05 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 z transportem do miejsca wbudowania | m3 | 101,00 |  |  |
| 28 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza grubości 7cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 5 678,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 29 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 7cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 5 551,00 |  |  |
| 30 | D-05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 160,00 |  |  |
| 31 | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4cm z mieszanki SMA11 z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 5 455,00 |  |  |
| 32 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 2cm z odwiezieniem na składowisko wskazane przez Zamawiającego do 50km | m2 | 3 552,00 |  |  |
| 33 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki z włókien szklano - węglowych o Rn 120x200 kN/m i szerokości 1,20m na połączeniu istniejącej i nowej nawierzchni | m2 | 1 729,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 34 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp trawą warstwą humusu grubości 10cm - humus z odkładu | m2 | 3 400,00 |  |  |
| 35 | D 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp przy grubości namułu średnio 30cm | m | 1 660,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 36 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | x | x | x | x |
| 37 | D-07.01.01 | linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe | m2 | 215,10 |  |  |
| 38 | D-07.01.01 | linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 99,50 |  |  |
| x | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x |
| 39 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 9,00 |  |  |
| 40 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, średni i, folia odblaskowa III generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 41 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B, średni, folia odblaskowa III generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek znaków drogowych, typ T, średni, folia odblaskowa III generacji | m2 | 0,39 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Przestawienie istniejących słupków do znaków drogowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 44 | D-07.02.01 | Przestawienie istniejących tarcz znaków drogowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 45 | D-07.02.01 | Przestawienie konstrukcji wsporczych dla znaków typu E | szt. | 1,00 |  |  |
| 46 | D-07.02.01 | Przestawienie i przymocowanie do konstrukcji wsporczej tablicy E-13 | szt. | 1,00 |  |  |
| 47 | D-07.02.01 | Ustawienie tablic prowadzących U-3b | szt. | 3,00 |  |  |
| 48 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi | szt. | 18,00 |  |  |
| **Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 48) w zł:** | | | | | |  |

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | |
| **„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica” odc. B - km 42+288,00 do 42+880,00** | | | | | | |
| L.p. | NR Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5x6) |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **X** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,60 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew do 15cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 54,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew 16-25cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 216,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew 26-35cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 237,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew 36-45cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 77,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew 46-55cm wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt | 5,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 1 373,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.02 | Zdjęcie gleby ściółki leśnej I humusu grubości średnio 30cm wraz ze złożeniem na odkład tymczasowy do ponownego wykorzystania | m3 | 3 686,85 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem nadmiaru z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | m2 | 2 340,00 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntocementu grub. 10 cm z wywiezieniem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 2 340,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.04. | Rozbiórka opornika kamiennego z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km | m | 1 170,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.04. | Rozebranie betonowych drogowych barier ochronnych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 96,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.04. | Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km | szt, | 7,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.04. | Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km | szt. | 6,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozbiórka znaków U-1 wraz z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50km | szt | 12,00 |  |  |
| **X** | **D-O2.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót na nasyp | m3 | 4 257,27 |  |  |
| 17 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu) | m3 | 4 257,27 |  |  |
| 18 | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp | m3 | 2 311,86 |  |  |
| **X** | **D 03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45231300-8** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 19 | D-03.01.03a | Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 60 cm, pod zjazdami, wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm | m | 61,30 |  |  |
| 20 | D-03.01.03a | Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 80 cm, pod jezdnią główną wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm | m | 26,20 |  |  |
| **X** | **D-fl4.00.00** | **PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-S** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 21 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na zjazdach na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20cm | m2 | 522,00 |  |  |
| 22 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4 997,50 |  |  |
| 23 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 | 4 488,40 |  |  |
| 24 | D-04.03.01 | Skroplenie warstw niebitumlcznych | m2 | 4 488,40 |  |  |
| 25 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych | m2 | 7 352,70 |  |  |
| 26 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych | m2 | 7 352,70 |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm - zjazdy | m2 | 522,00 |  |  |
| 28 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 22 cm - jezdnia | m2 | 4 167,40 |  |  |
| 29 | D-04.05.01 | Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubości 10cm | m2 | 4 702,32 |  |  |
| 30 | D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy gr. 15cm z betonu cementowego C16/20 | m2 | 237,00 |  |  |
| 31 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza grubości 7cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 3 931,04 |  |  |
| **X** | **D-O5.OO.00** | **NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 32 | D-05.03.01. | Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 18/20 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm | m2 | 237,00 |  |  |
| 33 | D-05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 485,00 |  |  |
| 34 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 3 855,20 |  |  |
| 35 | D-05.03.13a | Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4cm z mieszanki SMA11 z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 3 852,00 |  |  |
| 36 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4cm z wykorzystaniem pofrezu do wykonania pobocza ulepszonego | m2 | 2 340,00 |  |  |
| 37 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą | m2 | 18,00 |  |  |
| 38 | D-06.03.01. | Wykonanie poboczy ulepszonych gr. 15cm z mieszanki destruktu i pospółki w proporcji 50/50 | m2 | 1 184,00 |  |  |
| **X** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 39 | D-06.01.01. | Plantowanie terenu po wycince drzew i rozbiórce nawierzchni drogi. Rekultywacja terenu. | m2 | 9 409,00 |  |  |
| 40 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp trawą warstwą humusu grubości 10cm - humus z odkładu | m2 | 6 155,00 |  |  |
| **X** | **D-07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 41 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 286,18 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 9,00 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Montaż tarcz znaków drogowych wielkości średnie, folia odblaskowa typu 3 | szt. | 12,00 |  |  |
| 44 | D-07.02.01 | Przestawienie znaków drogowych | szt. | 2,00 |  |  |
| 45 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1 a i U-1b wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi | szt. | 34,00 |  |  |
| 46 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych N2W4A wraz z odcinkami początkowymi I końcowymi | m | 146,00 |  |  |
| **Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 46) w zł:** | | | | | |  |

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | |
| **„Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica”**  **odc. C - km 52+261,00 do 52+564,10** | | | | | | |
| L.p. | NR Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych | Jednostka | | Cena  jednostk. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5x6) |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,30 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | D-01.02 01 | Wycinka drzew o śred. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 2,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt | 7,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 6,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 8,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 10,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. Pow. 100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | ha | 0,10 |  |  |
| 10 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy | m3 | 715,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 40km | m2 | 1 392,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z gruntocemenlu grub. 10 cm. z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m; | 1 392,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozbiórka opornika kamiennego z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km | m | 606,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt. | 9,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki. | szt. | 7,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku w obrębie robót na nasyp | m3 | 420,00 |  |  |
| 17 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 730,00 |  |  |
| 18 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypu wraz z plantowaniem skarp (grunt z wykopu) | m3 | 420,00 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWA - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 19 | D-04.01.01 | Koryta na zjazdach wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm | m2 | 190,00 |  |  |
| 20 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na skrzyżowaniach na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 30 cm | m2 | 85,00 |  |  |
| 21 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dna koryta w miejscach proj. nowej podbudowy) | m2 | 2 950,00 |  |  |
| 22 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw niebitumicznych | m2 | 2 510,00 |  |  |
| 23 | D-04.03.01 | Skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 800,00 |  |  |
| 24 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych | m2 | 2 510,00 |  |  |
| 25 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych | m2 | 4 800,00 |  |  |
| 26 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - na zjazdach na drogi gruntowe i zjazdach gospodarczych | m2 | 185,00 |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze głównej i skrzyżowaniach | m2 | 2 440,00 |  |  |
| 28 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 2 296,00 |  |  |
| 29 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm - droga główna, skrzyżowania, zjazdy na drogi gruntowe, | m2 | 2 720,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 30 | D-05.03.05b | Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 2 273,00 |  |  |
| 31 | D-05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowej AC11S z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 90,00 |  |  |
| 32 | D-05.03.13 | Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 0/11 z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 2 240,00 |  |  |
| 33 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km | m3 | 480,00 |  |  |
| 34 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. do 3 cm - zjazdy gospodarcze | m2 | 30,00 |  |  |
| 35 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodniki | m2 | 406,00 |  |  |
| 36 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą | m2 | 9,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 37 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 2 406,00 |  |  |
| 38 | D-06.01.01 | Umocnienie wylotów ścieków skarpowych płytą betonową z betonu B-20 i brukowcem z kamienia polnego (wg karty KPED 01.29) | kpl. | 7,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| x | D-07.01.01 | **Oznakowanie poziome grubowarstwowe** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 39 | D-07.01.01 | - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe | m2 | 114,00 |  |  |
| 40 | D-07.01.01 | - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 10,00 |  |  |
| x | D-07.02.01 | **Oznakowanie pionowe** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 41 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 25,00 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, średni , folia odblaskowa III generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B, średni , folia odblaskowa III generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 44 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - znaki "D" | szt. | 2,00 |  |  |
| 45 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków U-3b, średni, folia odblaskowa IIIgeneracji | szt. | 3,00 |  |  |
| 46 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a wraz ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi | szt. | 7,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 47 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 I ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 41 |  |  |
| 48 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 I ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 290 |  |  |
| 49 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie zjazdów gospodarczych o naw. z kostki brukowej | m | 26 |  |  |
| 50 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach jw. - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 314 |  |  |
| 51 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 (2 warstwy płyt ściekowych) | m | 14 |  |  |
| 52 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieków skarpowych z elementów betonowych jw.: (umocnienie wylotów ścieków skarp w dz. Roboty wykończeniowe) | m | 7 |  |  |
| **Razem** **wartość netto** (**suma poz. od 1 do 52) w zł:** | | | | | |  |

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*