…………………………………… ………………………………………

*(pieczęć Wykonawcy) (miejscowość, data)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296**

**w km 25+577 ÷ 25+962.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis** | **jedn.**  **obm.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika bet.15/30/100 na ławie betonowej z oporem 0,06mm/m z załadunkiem, wywozem i utylizacją gruzu na składowisko wykonawcy | m | 848,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni bitumicznej na gł.śr.8cm i szer.10cm od strony krawężnika z rozebraniem , wywozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy | m3 | 6,80 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych 30/8 z wywozem na składowisko wykonawcy | m | 317,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 30/30/5 z wywozem na składowisko wykonawcy | m2 | 1 638,44 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie kostki kamiennej (granitowej) na zjazdach z wywozem na OD Zagań | m2 | 61,70 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) z wywozem na OD Żagań | m2 | 120,00 |  |  |
| 7 | D-08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m | m | 783,50 |  |  |
| 8 | D-08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m | m | 64,50 |  |  |
| 9 | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży trawnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 317,00 |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod zjazdy grunt kat.II-III na gł. średnio 25cm pod warstwy konstrukcyjne z wywozem urobku na składowisko wykonawcy | m2 | 127,64 |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat.II-III na gł. do 10cm z wywozem urobku na składowisko wykonawcy | m2 | 1 630,80 |  |  |
| 12 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie koryta | m2 | 1 659,00 |  |  |
| 13 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5mm o grubości 15cm po zagęszczeniu (zjazdy) | m2 | 127,64 |  |  |
| 14 | D-08.02.02 | **Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 12x12x8cm (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej** | m2 | 1 681,00 |  |  |
| 15 | D-08.02.02 | **Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 12x12x8cm (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy** | m2 | 127,64 |  |  |
| 16 | D-04.08.01 | Uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną (recznie) na szer.10cm w ilości 200kg/m2 (przy krawężniku) | m2 | 85,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Demontaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) z wywozem na OD Żagań | m | 49,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Demontaż ogrodzenia segmentowego U-12a z wywozem na OD Żagań | m | 140,00 |  |  |
| 19 | D-07.06.02 | Montaż nowych ekranów ochronnych stalowych, szarych (przeciwbłotnych) wraz ze słupkami. Wymiary przęsła: długość 200cm, wysokość 110cm. Przęsła montowane na 4 odcinkach: 1) 33m x 1,1m (dł. x wys.) 2) 16m x 1.1m 3) 6m x 1,1m 4) 6m x 1,1m | m2 | 67,10 |  |  |
| 20 | D-07.06.02 | Montaż nowego ogrodzenia segmentowego U-12a wraz ze słupkami. Rozstaw słupków co 200cm. Rama z kątownika z wypełnieniem siatkowym. Całość malowana proszkowo na kolor żółty. | m | 140,00 |  |  |
| 21 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa włazów studzienek telekomunikacyjnych | szt | 30,00 |  |  |
| 22 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacyjnych | szt | 6,00 |  |  |
| 23 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 5,00 |  |  |
| 24 | D-03.02.01a | Regulacja innych włazów (włazy do piwnic) | szt | 10,00 |  |  |
| **25** |  | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1 do 24) [zł]:** | | | |  |
| **26** |  | **PODATEK VAT (23%) (od poz. 25) [zł]:** | | | |  |
| **X** |  | **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 25+26) [zł]:** | | | |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………..…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

...............................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*