formularz nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa słupków betonowych z napisem „pas drogowy”**

**o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 45 dni od daty podpisania zamówienia.**
2. **ZAKRES DOSTAWY:**

Słupki betonowe z napisem „pas drogowy” o wym. 100x12x12cm:

– **100 szt.** – Obwód Drogowy Babimost,

– **300 szt.** – Obwód Drogowy Bobrowice.

**III SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY**

1.Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy z transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego:

a) baza OD Babimost: tel: 68 / 351-12-01; e-mail: odbabimost@zdw.zgora.pl

ul. Towarowa 4;

66-110 Babimost,

b) baza OD Bobrowice: tel: 68 / 391-32-75; e-mail: odbobrowice@zdw.zgora.pl

66-627 Bobrowice 115b.

2.Dostawa od poniedziałku do piątku w godz. od **7:30 do 14:30**

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Obwód Drogowy o terminie dostawy na co najmniej 2 dni przed planowaną datą dostarczenia towaru telefonicznie, bądź pisemnie (fax, e-mail).

4.Słupki betonowe - pakowane w folię lub spinane taśmą, ułożone na **paletach (palety bezzwrotne).**

5.Dostawy wyłącznie samochodami skrzyniowymi z systemem HDS (gabaryty samochodów transportowych powinny umożliwiać bezpieczny rozładunek) – rozładunek po stronie Wykonawcy.

6.**Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru poszczególnych partii materiału na podstawie dokumentu przewozowego określającego ilość przywiezionych słupków   
(np. dokument „WZ”) wraz z deklaracją zgodności na beton**.

7.W przypadku dostarczenia wadliwego produktu dostawca po otrzymaniu reklamacji od   
Zamawiającego zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej  
jakości w terminie określonym przez Zamawiającego .

**IV. WYMAGANIA DLA SŁUPKÓW BETONOWYCH:**

1.Świadek graniczny pasa drogowego pomalowany od góry do połowy farbą chlorokauczukową koloru żółtego z czarnym wytłoczonym napisem **„PAS DROGOWY”**  *(zał 1 – rysunek, zał. 2 - zdjęcie).*

2.Druga połowa słupka (część osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym.

3.Świadek graniczny pasa drogowego wykonany z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami Ø10mm w technologii wibroprasowania o gładkiej strukturze betonu.

Podpis:

Joanna Stańczyk-Kaźmierczak

Zał. nr 1 - Rysunek – świadek graniczny pasa drogowego



Zał. nr 2 - przykładowe zdjęcie - świadek graniczny pasa drogowego

