…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 polegająca na odnowie dywanikowej relacji Stare Strącze - Wschowa od km 81+506 do km 82+200.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych**  | **Jednostka nazwa**  | **Ilość** | **Cena jednostk.****netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8**  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha | ha | 0,10 |   |   |
| 2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o śr. grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod jezdnią. Wywiezieniem na składowisko Wykonawcy z utylizacją. | m2 | 1 725,00 |   |   |
| 3 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca ("kocich łbów") o grubości około 8 cm - rozbiórka podbudowy pod jezdnią z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy z utylizacją. | m2 | 3589,00 |   |   |
| 4 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 6 cm - rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumcznej | m2 | 357,50 |   |   |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę  | m3 | 1 137,42 |   |   |
| 6 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez Wykonawcę  | m3 | 133,00 |   |   |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. I-IV   | m2 | 5 002,00 |   |   |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej  | m2 | 14 103,00 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy konstrukcyjnej ulepszonej  | m2 | 14 103,00 |   |   |
| 10 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej | m2 | 3 941,00 |   |   |
| 11 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej | m2 | 3 941,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podpudowa pod jezdnię  | m2 | 4 160,50 |   |   |
| 13 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 4 744,49 |   |   |
| 14 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu **6** cm | m2 | 3 847,00 |   |   |
| 15 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 94,00 |   |   |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 16 | D-05.01.04a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 25 cm - zjazdy | m2 | 257,00 |   |   |
| 17 | D-05.01.04a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm - pobocze | m2 | 322,00 |   |   |
| 18 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 4 419,30 |   |   |
| 19 |  D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC **16**W - grubość po zagęszczeniu 3-6 cm (min. 3 cm) | t | 100,00 |   |   |
| 20 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę | m2 | 4 150,00 |   |   |
| 21 | D-05.03.11 | Nawierzchnia z frezowiny pozyskanej z frezowania - grubość po zagęszczeniu 15 cm - pobocze | m2 | 1 066,00 |   |   |
| 22 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 483,00 |   |   |
| 23 | D-05.03.26 d | Siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal gr. 1cm | m2 | 4 419,30 |   |   |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 24 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości ziemi urodzajnej (Humusu) 5 cm wraz z dowozem ziemi (cena zawiera zakup humusu i robociznę) | m2 | 1 300,00 |   |   |
| 25 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 400 mm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20 cm | m | 13,00 |   |   |
| 26 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu wraz plantowaniem skarp, profilowaniem dna rowu, skarpy i przeciwskarpy  | m2 | 2 753,00 |   |   |
| 27 | D-06.04.01 | Oczyszczenie istniejących przepustów rurowych o średnicy do 400 mm z namułu | m | 6,00 |   |   |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 28 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe  | m2 | 258,00 |   |   |
| 29 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane | m2 | 63,00 |   |   |
| 30 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 4,00 |   |   |
| 31 | D-07.02.01 | Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 11,00 |   |   |
| 32 | D-07.02.01 | Demontaż tablic znaków do przeniesienia, rozmiar duży | szt. | 7,00 |   |   |
| 33 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A z folią odblaskową II generacji, rozmiar duży | szt. | 2,00 |   |   |
| 34 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu B z folią odblaskową II generacji, rozmiar duży | szt. | 2,00 |   |   |
| 35 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu T z folią odblaskową II generacji, rozmiar duży | szt. | 1,00 |   |   |
| 36 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych | szt. | 12,00 |   |   |
| 37 | D-07.02.02 | Przeniesienie i ponowne ustawienie istniejących słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych | szt. | 16,00 |   |   |
| 38 | **OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 37):**  |  |
| 39 | **PODATEK VAT 23% (od wartości poz.38):** |  |
| 40 |  **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO( suma poz.38 i 39):** |  |
|   |  |  |  |   |   |  |
|   |  |  |  |   |   |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………zł

 Podpisano

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*