…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5**

**Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)**

**Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja Techniczna** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **nazwa** | **Ilość** |
| **X** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **X** | X | **X** | **X** |
| 1 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężnika betonowego ułożonego na podsypce cementowo piaskowej wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 1 215,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku z kostki brukowej betonowej - 2 rzędy wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 60,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z mieszaniny materiałów (kruszywo łamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospółka, brukowiec, kostka granitowa, mieszanki mineralno - asfaltowe, beton) średniej gr. 20cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 560,00 |  |  |
| 4 | D-01.03.07 | Wymiana kratki ściekowej D-400 | szt | 9,00 |  |  |
| 5 | D-01.03.07 | Wymiana nadstawki betonowej dn. 500mm | szt | 9,00 |  |  |
| 6 | D-01.03.07 | Wymiana pokrywy podtrzymującej kratkę ściekową | szt | 9,00 |  |  |
| 7 | D-01.03.07 | Wymiana włazu D400 z wypełnieniem betonowym i uszczelką tłumiącą | szt | 4,00 |  |  |
| 8 | D-01.03.07 | Wymiana zwężki dn. 1200/600 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 9 | D-01.03.07 | Wymiana kręgu dn. 1200/500 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 10 | D-01.03.07 | Wymiana skrzynki wodociągowej (gazowej) | szt | 3,00 |  |  |
| 11 | D-01.03.07 | Regulacja wysokościowa krążkami betonowymi | szt | 4,00 |  |  |
| 12 | D-01.03.07 | Wymiana płyty nastudziennej fi 1440 | szt | 4,00 |  |  |
| **X** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 13 | D-04.01.01 | Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania | m2 | 560,00 |  |  |
| 14 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw nlebitumicznych | m2 | 560,00 |  |  |
| 15 | D-04.03.01 | Skroplenie warstw niebitumicznych | m2 | 560,00 |  |  |
| 16 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych | m2 | 11 190,00 |  |  |
| 17 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych | m2 | 11 190,00 |  |  |
| 18 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm - jezdnia | m2 | 560,00 |  |  |
| 19 | D-04.05.01a | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm | m2 | 560,00 |  |  |
| 20 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 6cm z transportem do miejsca wbudowania | **m2** | 560,00 |  |  |
| **X** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 21 | D-05.03.05b | Ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni grubości śr. 4 cm z betonu asfaltowej AC16W z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 5 595,00 |  |  |
| 22 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 8 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 30km | m2 | 5 595,00 |  |  |
| 23 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubość warstwy 4 cm wraz z dowozem do miejsca wbudowania | m2 | 5 595,00 |  |  |
| 24 | D-05.03.26a/g | Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączanej asfaltem o Rn 120/200 kN/m | m2 | 5 595,00 |  |  |
| **X** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 25 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 | 300,00 |  |  |
| **X** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 26 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 1 025,00 |  |  |
| 27 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 190,00 |  |  |
| 28 | D-08.05.03 | Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m2 | 265,00 |  |  |
| 29 |  | **Razem wartość robót (netto) zł** | | | |  |
| 30 |  | **Podatek VAT 23%** | | | |  |
| 31 |  | **Razem wartość robót (brutto)zł** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*