załącznik nr 1

…………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ OFERTOWY**

 **Województwo Lubuskie -**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**w Zielonej Górze**

**Al. Niepodległości 32**

**65-042 Zielona Góra**

**dotyczy zamówienia na**:

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie”**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

 ..............................................................................................................................................................................

 (zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

 (słownie) ......................................................................................................................................................................

1. Termin realizacji zamówienia: **31.12.2021r.**
2. Udzielam ………………………… gwarancji na wykonane roboty (z wyłączeniem tarcz znaków gdzie gwarancja wynosi – 7 lat).
3. OŚWIADCZAMY, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego

wynosi: ………………………………..

1. Oświadczamy, iż akceptujemy zapisy wzoru umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej i akceptujemy jego warunki.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Dane kontaktowe: ................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

1. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.\*\*\*

 Podpis

 ..................................................

 (czytelny podpis upełnomocnionego

 przedstawiciela+ pieczątka)

Załączniki do oferty:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 2,
2. Wykaz robót + referencje – załącznik nr 3,
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia + kopia uprawnień zawodowych – załącznik nr 4,
4. Opis przedmiotu zamówienia z częścią rysunkową – załącznik nr 5.
5. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 6,
6. Projekt umowy – załącznik nr 7\*

\*Niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). \*\*\***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty).**

załącznik nr 2

 ......................................

 (miejscowość, data)

…………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ CENOWY**

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji kosztorysowej**  | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Razem** |
| **I. ZNAK + SŁUPEK (SŁUPKI) + USTAWIENIE** |  |  |
| 1 | Montaż znaku typu A,B,C,D - słupek ø 60.3, kat. znaku – średni, folia 2 generacji | szt. | 10 |  |   |
| 2 | Montaż znaku typu A,B,C,D - słupek ø 60.3, kat. znaku – średni, folia 3 generacji | szt. | 2 |   |   |
| 3 | Montaż jednostronnego znaku D-42 i D-43, wys. 700 mm + 2 x słupek ø 60.3, folia 2 generacji | szt. | 4 |   |   |
| 4 | Montaż jednostronnego znaku typu E - słupek ø 60.3, folia 1 generacji  | m² | 4 |   |   |
| 5 | Montaż dwustronnego znaku typu E (dwie tarcze) – słupek ø 60.3, folia 1 generacji  | m² | 2 |   |   |
| 6 | Montaż jednostronnego znaku typu F - słupek ø 60.3, folia 1 generacji  | m² | 2 |   |   |
| 7 | Montaż znaku typu G,T – słupek ø 60.3, folia 1 generacji  | szt. | 10 |   |   |
| 8 | Montaż jednostronnego znaku typu U - słupek, folia 1 generacji  | m² | 3 |   |   |
| 9 | Montaż dwustronnego znaku typu U - słupek, folia 1 generacji  | m² | 3 |   |   |
| 10 | Montaż znaku D-6 z elementami fluorescencyjnymi wym. 900x900 mm na słupku fluorescencyjnym do znaku Ø 60.3 z paskiem odblaskowym z folii dł. 4.0 m | szt. | 2 |   |   |
| 11 | Montaż tablicy fluorescencyjnej ze znakami D-6 i T-27 wym. 900x1200 mm na 2 słupkach fluorescencyjnych do znaku Ø 60.3 z paskiem odblaskowym z folii dł. 4.2 m  | szt. | 2 |   |   |
| **II. ZNAK + MONTAŻ (bez słupka)** |   |  |
| 12 | Montaż znaku typu A,B,C,D - \kat. znaku – średni folia 2 generacji | szt. | 8 |   |   |
| 13 | Montaż znaku typu A,B,C,D - \kat. znaku – średni folia 3 generacji | szt. | 2 |   |   |
| 14 | Montaż znaku typu B na konstrukcji znaku E  | szt. | 2 |   |   |
| 15 | Montaż jednostronnego znaku D-42 i D-43 wys. 700 mm, folia 2 generacji | szt. | 4 |   |   |
| 16 | Montaż jednostronnego znaku typu E, folia 1 generacji  | m² | 4 |   |   |
| 17 | Montaż dwustronnego znaku typu E (dwie tarcze), folia 1 generacji  | m² | 2 |   |   |
| 18 | Montaż jednostronnego znaku typu F, folia 1 generacji  | m² | 6 |   |   |
| 19 | Montaż znaku typu G,T folia 1 generacji  | szt. | 6 |   |   |
| 20 | Montaż jednostronnego znaku typu U, folia 1 generacji  | m² | 4 |   |   |
| 21 | Montaż dwustronnego znaku typu U, folia 1 generacji  | m² | 4 |   |   |
| 22 | Montaż pylonów U 5a | szt. | 2 |   |   |
| 23 | Montaż pylonu U 5a zespolony ze znakiem C 9/600 mm | szt. | 2 |   |   |
| 24 | Montaż pylonu U 5b zespolony ze znakiem C 9/600 mm | szt. | 2 |   |   |
| 25 | Wymiana tarczy znaku (znak + demontaż + montaż) typu A,B,C,D średni folia 2 generacji | szt. | 30 |   |   |
| 26 | Wymiana tarczy znaku (znak + demontaż + montaż) typu E,F - folia 1 generacji | m² | 6 |   |   |
| **III. MONTAŻ/DEMONTAŻ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW** |   |   |
| 25 | Demontaż znaku lub drogowskazu wraz ze słupkami | szt. | 6 |   |   |
| 26 | Uzupełnienie liternictwa lub piktogramu z folii na istniejących tarczach oznakowania pionowego | m2 | 1 |   |   |
| 27 | Konstrukcja nośna pod tablice z rur stalowych ocynkowanych ogniowo wg rozwiązania autorskiego (należy stosować pod tablice o pow. powyżej 4,0 m2 np. kratownice, słupy) - materiał wraz z montażem | mb | 4 |   |   |
| 30 | Demontaz konstrukcji nośnej wraz z usunięciem fundamentów | mb | 4 |   |   |
| **IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO** |   |  |
| 30 | Demontaż barier ochronnych stalowych lub betonowych | mb | 80 |   |   |
| 31 | Regulacja (demontaż i montaż) istniejących barier ochronnych  | mb | 20 |   |   |
| 33 | Bariery stalowych U-14a **N2W5**, ze słupkami posiadającymi elementy odblaskowe - zgodnie z PN-EN1317 - wraz z dostawą i montażem | mb | 80 |   |   |
| 34 | Montaż łącznika bariery ochronnej stalowej z dostawą | szt. | 4 |   |   |
| 35 | Montaz zakończenia bariery ochronnej stalowej z dostawą | szt. | 4 |   |   |
| 36 | Barieroporęcze U-11b - demontaż | mb | 2 |   |   |
| 37 | Barieroporęcze U-11b - montaż | mb | 2 |   |   |
| 38 | Dostawa i montaż kompletnych barieroporęczy na obiektach inżynieryjnych: HZ/WZ/B z wykonaniem kotew wwierconych chemicznych - zgodnie z PN-EN 1317 | mb | 2 |   |   |
| 39 | Punktowy element odblaskowy pryzmatyczny ,,kocie oczko'' - demontaż  | szt. | 10 |   |   |
| 41 | Punktowy element odblaskowy pryzmatyczny ,,kocie oczko'' kotwiony na dwie kotwy - montaż | szt. | 30 |   |   |
| 42 | Element odblaskowy ,,wilcze oczy'' - montaż | szt. | 20 |   |   |
| 43 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a demontaż | mb | 6 |   |   |
| 44 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a montaż | mb | 6 |   |   |
| 45 | Bariera wygrodzeniowa U-12a – typ Olsztyński barwy żółtej, 2,0m x 1,9m z dwóch słupków z rury stalowej ocynkowanej Ø 60,3 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm z przęsłem wykonanym z rury ocynkowanej Ø 48,3 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm | szt. | 4 |   |   |
| 46 | Wygrodzenia dla pieszych U-12a demontaż | mb | 10 |   |   |
| 47 | Wygrodzenia dla pieszych U-12a montaż wypełnione siatką lub prętami | mb | 10 |   |   |
| 48 | Ogrodzenie łańcuchowe U-12b podwójne o rozstawie słupków co 1,5 do 2 m | mb  | 4 |   |   |
| 49 | Ogrodzenie łańcuchowe U-12b pojedyncze o rozstawie słupków co 1,5 do 2 m | mb  | 4 |   |   |
| 52 | Koroblaski 30x90cm folia 3 generacji  | szt | 10 |   |   |
| **Wartość netto** |  |
| **VAT 23%**  |  |
| **Wartość brutto** |  |

SŁOWNIE:…………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

 .........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

załącznik nr 3

 ......................................

 (miejscowość, data)

…………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

**WYKAZ ROBÓT**

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie”**

**Wykaz robót**\* wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;**

\*) **przez roboty zamawiający rozumie wyk. co najmniej:**

**- wykonanie jednej roboty o wartości min. 33 000,00 zł brutto w zakresie oznakowania pionowego,**

**- wykonanie jednej roboty o wartości min. 32 000,00 zł brutto w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym bariery drogowe)**

*Nie dopuszcza się sumowania robót celem uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.*

*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, rodzaj usług, miejsce wykonania:**  | **Wartość zrealizowanego zamówienia****(brutto w zł)** | **Data zakończenia**(dzień-miesiąc-rok) | **Nazwa zamawiającego** | **Doświadczenie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 1. własne\*\*lub2. inych podmiotów\*\* - wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego  |

 Podpisano:

 .........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

załącznik nr 4

 ......................................

 (miejscowość, data)

…………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie”**

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.

- **kierownika robót** - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz aktualne ubezpieczenie o.c. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Kopia uprawnień zawodowych kierownika robót stanowi załącznik do wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Tel. kontaktowe,** **e-mail, fax** | **Rodzaj pełnionej funkcji** | **Nr uprawnień \*\*** | **Zakres uprawnień** | **sposób dysponowania osobami  np. pracownik wykonawcy, pracownik innego podmiotu, umowa zlecenie u wykonawcy itp.)** |
| **1.** |  |  | **KIEROWNIK ROBÓT**  |  |  |  |

*\*\* wpisać nr uprawnień budowlanych oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa*

Oświadczam/y że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego.

 Podpisano:

 .........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis*