..................................................... załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Dotyczy zamówienia na**: **Wymianę pokładu drewnianego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin w km 22+555 w miejscowości Przetocznica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  Pozycja  | Wyszczególnienieelementówrozliczeniowych | Jednostka | Cenajednostk.[ zł ] |  Wartość[zł] |
|  nazwa |  ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ROBOTY MOSTOWE** |
|   | **M.14.00.00.** | **KONSTRUKCJE STALOWE** | x | x | x | x |
| 1 | **M.14.01.01.** | Demontaż i ponowny montaż stalowych kątowników wraz z wpasowaniem w nawierzchnię i uzupełnieniem nawierzchni na dojazdach masą bitumiczną | mb | 12,00 |  |  |
|   | **M.20.00.00.** | **INNE ROBOTY**  | x | x | x | x |
|   | **M.20.01.18** | **Wbudowanie konstrukcji drewnianej mostu** | x | x | x | x |
| 2 |  | Wbudowanie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z wykonaniem przekładek z papy | m3 | 9,10 |  |  |
| 3 |  | Wbudowanie dyliny dolnej o grubości 100 mm | m3 | 12,43 |  |  |
| 4 |  | Wbudowanie dyliny górnej o grubości 70 mm ułożonej w jodełkę | m3 | 9,78 |  |  |
|   | **M.20.02.07.** | **Roboty rozbiórkowe** | x | x | x | x |
| 5 |  | Rozebranie poprzecznic drewnianych z belek 23x16 wraz z przekładkami z papy | m3 | 9,10 |  |  |
| 6 |  | Rozebranie dyliny dolnej o grubości 100 mm | m3 | 12,43 |  |  |
| 7 |  | Rozebranie dyliny górnej o grubości 70 mm | m3 | 9,78 |  |  |
| 8 |  | Pompowanie wody z komór mostu | rycz. | 1,00 |  |  |
| 9 | **M.20.02.14.** | Organizacja ruchu - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót | rycz. | 1,00 |  |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH:** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH:** |  |