\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\przepust_2.dwg,Stan istniejacy,11.04.2017 15:39:08,mkraw,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 650.00 mm),1:1.07372,
\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\przepust_2.dwg,Stan projektowany,11.04.2017 15:40:44,mkraw,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 650.00 mm),1:1.07351,
\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\przepust.dwg,Stan istniejacy,11.04.2017 15:42:09,mkraw,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:0.983982,
\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\przepust.dwg,Stan projektowany,11.04.2017 15:43:40,mkraw,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 800.00 mm),1:1.00977,
\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\plan sytuacyjny.dwg,Model,11.04.2017 15:46:15,mkraw,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:0.489947,
\\D-link_dysk\eko-instal-1\fawal\Trzemeszno\operat\operat słubice\operat_11_04_2017\plan sytuacyjny.dwg,Model,11.04.2017 15:47:05,mkraw,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:0.5,
