……………………………………… (miejscowość, data)

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1- m. Debrznica Zadanie nr 2- m. Pliszka Zadanie nr 3- m. Siedlisko Zadanie nr 4- m. Trzebiechów**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 1- m. Debrznica**

**A: BRANŻA DROGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ST** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł (kol.5xkol.6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 28,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 12,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 6,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 6,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 6,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia pow. 76 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 3,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 17,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 11,00 |  |  |
| 10 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 9,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 2,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 2,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt. | 1,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałosci po karczowaniu **- pas drogowy poza byłym terenem leśnym (przed wydaniem decyzji ZRID)** | ha | 0,10 |  |  |
| **15** | **D-01.02.01** | **Karczowanie pni po wycince drzew z terenów leśnych, krzaków, samosiejek, odrostów i poszycia, lącznie z oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją** | **ha** | **0,21** |  |  |
| 16 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o srednicy powyżej 30 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz | m3 | 1 017,56 |  |  |
| 18 | D-01.02.03 | Rozbiórka ogrodzeń (działki 74/4, 30/1, 67/6, 33/2, 66/6, 75/5, 43/2) wraz z ewentualną podmurówką z odwozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 328,00 |  |  |
| 19 | D-01.02.03 | Rozbiórka muru oporowego (około 18m3) z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl | 1,00 |  |  |
| 20 | D-01.02.03 | Rozbiórka obiektu nr 1 na działce nr 74/4 - budynek mieszkalny w technologii murowanej z dachem krytym papą wraz z instalacjami- kubatura około 842m3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, uprzątnięcie terenu. | kpl | 1,00 |  |  |
| 21 | D-01.02.03 | Rozbiórka obiektu nr 2 na działce nr 74/4 - budynek gospodarczy podpiwniczony w technologii murowanej z dachem krytym dachówką ceramiczną wraz z instalacjami - kubatura około 2555m3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, uprzątnięcie terenu. | kpl | 1,00 |  |  |
| 22 | D-01.02.03 | Rozbiórka obiektu nr 3 na działce nr 72/5 - wiata przystankowa murowana z cegły na podmurówce ktyta blachą falistą- kubatura około 96m3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, uprzątnięcie terenu. | kpl | 1,00 |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o średniej gr. 15 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 240,00 |  |  |
| 24 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m2 | 1 480,00 |  |  |
| 25 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 2 325,00 |  |  |
| 26 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m | 710,00 |  |  |
| 27 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 910,00 |  |  |
| 28 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 185,00 |  |  |
| 29 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 28,00 |  |  |
| 30 | D-01.02.04 | Rozebranie betonowej bariery energochłonnej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 130,00 |  |  |
| 31 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku betonowego wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 35,00 |  |  |
| 32 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 7,00 |  |  |
| 33 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 7,00 |  |  |
| 34 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm | m | 12,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8** |  |  | **x** | **x** |
| 35 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 2 702,67 |  |  |
| 36 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp. | m3 | 2 199,87 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9** |  |  | **x** | **x** |
| 37 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie | m2 | 11 255,00 |  |  |
| 38 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 7 320,00 |  |  |
| 39 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 13 994,00 |  |  |
| 40 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 | m2 | 6 530,00 |  |  |
| 41 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - droga powiatowa, zjazdy, zatoka, poszerzenia zjazdów | m2 | 1 584,00 |  |  |
| 42 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm- dw138, droga powiatowa, zjazdy bitumiczne i publiczny, zatoka postojowa | m2 | 7 493,00 |  |  |
| 43 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 25 cm- dw138 | m2 | 885,00 |  |  |
| 44 | D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm- zatoka autobusowa i postojowa | m2 | 385,00 |  |  |
| 45 | D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 7 067,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 46 | D-05.03.05b | Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na podsypce cementowo - piaskowej - poszerzenia zjazdów, pobocza umocnione | m2 | 201,00 |  |  |
| 47 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 6 167,00 |  |  |
| 48 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - droga powiatowa, zjazdy | m2 | 760,00 |  |  |
| 49 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km | m2 | 3 930,00 |  |  |
| 50 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 6 160,00 |  |  |
| 51 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik, opaska | m2 | 1 275,00 |  |  |
| 52 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z wypustkami typu STOP na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik | m2 | 17,00 |  |  |
| 53 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zjazdy indywidualne, wyspy | m2 | 511,00 |  |  |
| 54 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zatoka postojowa i zjazd publiczny | m2 | 93,00 |  |  |
| 55 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - zatoka autobusowa i postojowa | m2 | 385,00 |  |  |
| 56 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni | m2 | 100,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8** |  |  | **x** | **x** |
| 57 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm z obsianiem trawami | m2 | 5 461,00 |  |  |
| 58 | D-06.03.01a | Wykonanie pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 706,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5** |  |  | **x** | **x** |
| 59 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 360,00 |  |  |
| 60 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi prefabrykowanymi (pasy akustyczne) | m2 | 8,75 |  |  |
| 61 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO-2) najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem, klejonych | szt. | 36,00 |  |  |
| 62 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych sferycznych montowanych na krawężniku | szt. | 41,00 |  |  |
| 63 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 20,00 |  |  |
| 64 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z folii III generacji | szt. | 23,00 |  |  |
| 65 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych – kilometrowych | szt. | 16,00 |  |  |
| 66 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W3) wraz z kompletem elementów odblaskowych | m | 463,00 |  |  |
| 67 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W4) wraz z kompletem elementów odblaskowych | m | 50,00 |  |  |
| 68 | D-07.06.01a | Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) | m | 330,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC I DRÓG** |  |  | **x** | **x** |
| 69 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 603,00 |  |  |
| 70 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 20x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 813,00 |  |  |
| 71 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 53,00 |  |  |
| 72 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych wysepkowych 25x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 55,00 |  |  |
| 73 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod pobocza z kostki granitowej | m3 | 9,12 |  |  |
| 74 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 910,00 |  |  |
| x | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-74)** | | | | |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………………..… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………………………… (miejscowość, data)

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1- m. Debrznica Zadanie nr 2- m. Pliszka Zadanie nr 3- m. Siedlisko Zadanie nr 4- m. Trzebiechów**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 2- m. Pliszka**

**A: BRANŻA DROGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ST** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł (kol.5xkol.6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 6,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 14,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| **5** | **D-01.02.01** | **Karczowanie pni po wycince drzew, krzaków, samosiejek, odrostów i poszycia, lącznie z oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją** | **ha** | **0,36** |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o srednicy powyżej 30 cm | szt. | 5,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz | m3 | 1 307,70 |  |  |
| 8 | D-01.02.03 | Rozbiórka muru oporowego (około 65m3) w km 41+015 z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl | 1,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o średniej gr. 10 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 470,00 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m2 | 925,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 1 255,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m | 390,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 490,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 4,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 3,00 |  |  |
| 16 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm | m | 12,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 17 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 3 242,25 |  |  |
| 18 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp. | m3 | 393,20 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 19 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie | m2 | 4 360,00 |  |  |
| 20 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 012,00 |  |  |
| 21 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 7 490,00 |  |  |
| 22 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 | m2 | 3 780,00 |  |  |
| 23 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - zjazdy | m2 | 234,00 |  |  |
| 24 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm- zjazdy | m2 | 245,00 |  |  |
| 25 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 25 cm- dw138 | m2 | 4 047,00 |  |  |
| 26 | D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138, zjazdy | m2 | 3 827,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 27 | D-05.03.01 | Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na ławie betonowej z oporem gr. 15cm z betonu C12/15 | m2 | 70,00 |  |  |
| 28 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 3 450,00 |  |  |
| 29 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy | m2 | 213,00 |  |  |
| 30 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km | m2 | 460,00 |  |  |
| 31 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 3 285,00 |  |  |
| 32 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni | m2 | 240,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 33 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm z obsianiem trawami | m2 | 2 880,00 |  |  |
| 34 | D-06.01.01 | Umocnienie dna rowów - ułożenie korytek ściekowych 60x50x15cm na podbudowie wg KPED 01.37 | m | 75,00 |  |  |
| 35 | D-06.01.01 | Wykonanie umocnienia rowu - kaskady z elementów drewnianych wraz z narzutem kamiennym | m | 135,00 |  |  |
| 36 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i nasypów płytami ażurowymi 10cm na podsypce piaskowej gr. 15cm wraz z geowłókniną | m2 | 130,00 |  |  |
| 37 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp rowów - ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7cm na podbudowie wg KPED 01.37 | m2 | 188,00 |  |  |
| 38 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP średnicy 60 cm, pod zjazdami, wraz z umocnieniem wlotów kostką kamienną 16/18 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm | m | 25,00 |  |  |
| 39 | D-06.03.01a | Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1 100,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 40 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 230,00 |  |  |
| 41 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 19,00 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków typu A, B,C, D i E wykonanych z foli III generacji | szt. | 20,00 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Montaż tablic prowadzących dwustronnych U-3e - folia typ 3 | szt. | 5,00 |  |  |
| 44 | D-07.02.01 | Demontaż, przeniesienie i ponowne ustawienie istniejącego oznakowania pionowego | szt. | 7,00 |  |  |
| 45 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 46 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W3) wraz z kompletem elementów odblaskowych | m | 77,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC I DRÓG** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 47 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 135,00 |  |  |
| x | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-47)** | | | | |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………………..… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………………… (miejscowość, data)

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1- m. Debrznica Zadanie nr 2- m. Pliszka Zadanie nr 3- m. Siedlisko Zadanie nr 4- m. Trzebiechów**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 3- m. Siedlisko**

**A: BRANŻA DROGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ST** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł (kol.5xkol.6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 3,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 2,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 7,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 11,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 1,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia powyżej 76 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt | 3,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt | 26,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy | szt | 5,00 |  |  |
| **10** | **D-01.02.01** | **Karczowanie pni po wycince drzew z terenów leśnych, krzaków, samosiejek, odrostów i poszycia, lącznie z oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją** | **ha** | **0,28** |  |  |
| 11 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o srednicy powyżej 30 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz | m3 | 702,38 |  |  |
| 13 | D-01.02.03 | Demontaż wiaty przystankowej (przewidziana do ponownego montażu) | szt | 1,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.03 | Rozbiórka ogrodzeń wraz z podmurówką z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 38,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o średniej gr. 15 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 125,00 |  |  |
| 16 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m2 | 930,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 1240,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m | 435,00 |  |  |
| 19 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 665,00 |  |  |
| 20 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 12,00 |  |  |
| 21 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 6,00 |  |  |
| 22 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 10,00 |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 7,00 |  |  |
| 24 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 12,00 |  |  |
| 25 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm | m | 12,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 26 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 3 084,08 |  |  |
| 27 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp. | m3 | 300,43 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 28 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie | m2 | 7 550,00 |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 877,00 |  |  |
| 30 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 8 941,00 |  |  |
| 31 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 | m2 | 4 343,00 |  |  |
| 32 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - zjazdy, droga powiatowa, poszerzenia | m2 | 1 042,00 |  |  |
| 33 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm- dw 138, droga powiatowa, zjazdy | m2 | 5 058,00 |  |  |
| 34 | D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 22 cm- zatoka autobusowa | m2 | 290,00 |  |  |
| 35 | D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138, zjazdy | m2 | 4 798,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 36 | D-05.03.01 | Umocnienie pobocza kamienną kostką brukową 16/18 na podsypce cementowo - piaskowej - poszerzenia | m2 | 52,00 |  |  |
| 37 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 4 143,00 |  |  |
| 38 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - droga powiatowa, zjazdy | m2 | 595,00 |  |  |
| 39 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km | m2 | 1 077,00 |  |  |
| 40 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 4 118,00 |  |  |
| 41 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik | m2 | 815,00 |  |  |
| 42 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z wypustkami typu STOP na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik | m2 | 16,00 |  |  |
| 43 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zjazdy indywidualne, wyspa | m2 | 395,00 |  |  |
| 44 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zatoka autobusowa | m2 | 290,00 |  |  |
| 45 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni | m2 | 410,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 46 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm z obsianiem trawami | m2 | 3 468,00 |  |  |
| 47 | D-06.03.01a | Wykonanie pobocza i przedłużenia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubośc warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 650,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 48 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 207,40 |  |  |
| 49 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO-2) najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem, klejonych | szt. | 39,00 |  |  |
| 50 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych sferycznych montowanych na krawężniku | szt. | 52,00 |  |  |
| 51 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 28,00 |  |  |
| 52 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z folii III generacji | szt. | 31,00 |  |  |
| 53 | D-07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5c zespolonych ze znakiem C9 - wysepki | kpl | 4,00 |  |  |
| 54 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 55 | D-07.06.01a | Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) | m | 38,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC I DRÓG** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 56 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 510,00 |  |  |
| 57 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 20x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 446,00 |  |  |
| 58 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 42,00 |  |  |
| 59 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych wysepkowych 25x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 110,00 |  |  |
| 60 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 625,00 |  |  |
| **x** | **D-10.00.00** | **INNE ROBOTY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 61 | D-10.10.01o | Ustawienie z demontażu wiaty przystankowej | szt | 1,00 |  |  |
| x | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-61)** | | | | |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………………..… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………………………… (miejscowość, data)

………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1- m. Debrznica Zadanie nr 2- m. Pliszka Zadanie nr 3- m. Siedlisko Zadanie nr 4- m. Trzebiechów**

**DOTYCZY: ZADANIA NR 4- m. Trzebiechów**

**A: BRANŻA DROGOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ST** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł (kol.5xkol.6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 5,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 4,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 3,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 4,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 10,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia pow. 76 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50 km | szt. | 2,00 |  |  |
| **9** | **D-01.02.01** | **Karczowanie pni po wycince drzew z terenów lesnych, krzaków, samosiejek, odrostów i poszycia, lącznie z oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją** | **ha** | **0,04** |  |  |
| 10 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o srednicy powyżej 30 cm | szt. | 3,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 20cm wraz z hałdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywóz | m3 | 397,12 |  |  |
| 12 | D-01.02.03 | Demontaż wiaty przystankowej (przewidziana do ponownego montażu) | szt. | 1,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.03 | Rozbiórka ogrodzeń wraz z podmurówką z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 127,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego o średniej gr. 15 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 96,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m2 | 786,00 |  |  |
| 16 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 1110,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiąjącego na odległość do 50km | m | 370,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika kamiennego z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 490,00 |  |  |
| 19 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 34,00 |  |  |
| 20 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową i odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m | 30,00 |  |  |
| 21 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz słupków do znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 12,00 |  |  |
| 22 | D-01.02.04 | Demontaż i odwóz tarcz znaków drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 50km | szt. | 18,00 |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm | m | 12,00 |  |  |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 24 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna (np. rowu) oraz wywozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 1 904,32 |  |  |
| 25 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp. | m3 | 159,17 |  |  |
| **x** | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 26 | D-03.02.02 | Wykonanie podsypki żwirowej gr. 30cm w zbiorniku odparowująco - chłonnym | m2 | 210,00 |  |  |
| 27 | D-03.02.02 | Ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej gr 15cm i geowłókninie w zbiorniku odparowująco - chłonnym | m2 | 210,00 |  |  |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 28 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnie | m2 | 5 942,00 |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 194,00 |  |  |
| 30 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 7 010,00 |  |  |
| 31 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 22 cm - dw138 | m2 | 3 348,00 |  |  |
| 32 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm) i grubości 20 cm - zjazdy, droga powiatowa, poszerzenia | m2 | 846,00 |  |  |
| 33 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 10 cm- zjazdy | m2 | 3 864,00 |  |  |
| 34 | D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 22 cm- zatoka autobusowa | m2 | 280,00 |  |  |
| 35 | D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 8 cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138, zjazdy | m2 | 3 750,00 |  |  |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 36 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. warstwy 6cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 3 260,00 |  |  |
| 37 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - droga powiatowa, zjazdy | m2 | 460,00 |  |  |
| 38 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 10 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 50km | m2 | 350,00 |  |  |
| 39 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA gr. warstwy 4cm z transportem do miejsca wbudowania - dw138 | m2 | 3 220,00 |  |  |
| 40 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik, opaska | m2 | 1 132,00 |  |  |
| 41 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z wypustkami typu STOP na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm - chodnik | m2 | 16,00 |  |  |
| 42 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zjazdy indywidualne, wyspa | m2 | 386,00 |  |  |
| 43 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - zatoka autobusowa | m2 | 280,00 |  |  |
| 44 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m na połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni | m2 | 24,00 |  |  |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 45 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp poboczy przy grubości humusu średnio 10 cm z obsianiem trawami | m2 | 1 790,00 |  |  |
| 46 | D-06.03.01a | Wykonanie pobocza i przedłużenia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 295,00 |  |  |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 47 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 198,16 |  |  |
| 48 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO-2) najezdniowych osadzanych w gniazdach z trzpieniem, klejonych | szt. | 19,00 |  |  |
| 49 | D-07.01.01 | Montaż punktowych elementów odblaskowych sferycznych montowanych na krawężniku | szt. | 52,00 |  |  |
| 50 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 20,00 |  |  |
| 51 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków typu A, B, C, D, E wykonanych z folii III generacji | szt. | 21,00 |  |  |
| 52 | D-07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5c zespolonych ze znakiem C9 - wysepki | kpl | 4,00 |  |  |
| 53 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 54 | D-07.06.01a | Budowa ogrodzenia zbiornika odparowującego - panele ogrodzeniowe na słupkach stalowych (wysokość min.150cm, maksymalne wymiary oczka 7,5x20cm); ocynkowane | m | 90,00 |  |  |
| 55 | D-07.06.01a | Budowa ogrodzenia placu zabaw - panele ogrodzeniowe na słupkach stalowych (wysokość min.150cm, maksymalne wymiary oczka 7,5x20cm); ocynkowane | m | 10,00 |  |  |
| 56 | D-07.06.01a | Montaż bramy wjazdowej panelowej o szer. 4m do zbiornika odparowującego, dwuskrzydłowa (wysokość min. 150cm, maksymalne wymiary oczka 7,5x20cm), ocynkowane | kpl | 1,00 |  |  |
| 57 | D-07.06.01a | Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) | m | 115,00 |  |  |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC I DRÓG** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 58 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 485,00 |  |  |
| 59 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 450,00 |  |  |
| 60 | D-08.01.01 | Ustawienie krawęzników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 32,00 |  |  |
| 61 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych 25x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 110,00 |  |  |
| 62 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 796,00 |  |  |
| **x** | **D-10.00.00** | **INNE ROBOTY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 63 | D-10.10.01o | Ustawienie z demontażu wiaty przystankowej | szt | 1,00 |  |  |
| x | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-63)** | | | | |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………………..… zł

Podpisano:

................................................................ *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*