………………………… *(pieczęć Wykonawcy)* **FORMULARZ CENOWY**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika**

1. **BUDOWA CHODNIKA OD KM 0+517 DO KM 1+612**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOD Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **X** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych  | km | 1,100 |   |   |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 1,00 |   |   |
| 3 | D-01.02 01 | Wycinka drzew o śred. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 2,00 |   |   |
| 4 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt | 10,00 |   |   |
| 5 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 9,00 |   |   |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 5,00 |   |   |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śred. 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km | szt. | 3,00 |   |   |
| 8 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy | m3 | 852,00 |   |   |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (do ponownego ułożenia) | m2 | 252,00 |   |   |
| 10 | D-01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt. | 4,00 |   |   |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki. | szt. | 4,00 |   |   |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków U-1a (do ponownego ustawienia) | szt. | 2,00 |   |   |
| **X** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 13 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 155,00 |   |   |
| 14 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu  | m3 | 826,00 |   |   |
| **X** | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 15 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu dn. 800mm pod ścieżką rowerową wraz ze ściankami czołowymi | m | 4,00 |   |   |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ścieżka rowerowa i zjazdy | m2 | 2 025,00 |   |   |
| 17 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstw niebitumicznych | m2 | 2 025,00 |   |   |
| 18 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych  | m2 | 1 962,00 |   |   |
| 19 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ścieżka rowerowa | m2 | 1 962,00 |   |   |
| 20 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy | m2 | 63,00 |   |   |
| 21 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm - ścieżka rowerowa | m2 | 1 962,00 |   |   |
| **X** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 22 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 3 cm z betonu asfaltowej AC 8 S z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 1 962,00 |   |   |
| 23 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 3cm (zjazdy) | m2 | 63,00 |   |   |
| **X** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 24 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 2 056,00 |   |   |
| **X** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |  |  |  |  |
| 25 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe | m2 | 25,00 |   |   |
| 26 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 6,00 |   |   |
| 27 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków | szt. | 10,00 |   |   |
| 28 | D.07.02.02 | Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a - z demontażu | szt. | 2,00 |   |   |
| 29 | D.07.06.02 | Ustawienie poręczy ochronnych U11a szczeblinowych pełnych z wykonaniem fundamentów | m | 120,00 |   |   |
| **X** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC**  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 30 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 I ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazdy i przejście dla pieszych | m | 24,00 |   |   |
| 31 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 I ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 160,00 |   |   |
| 32 | D-08.01.01b | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm wtopionych z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - granica zjazdów | m | 37,00 |   |   |
| 33 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5cm (przekładany chodnik) | m2 | 252,00 |   |   |
| **34** | D-08.03.01 | **Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach jw. - o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową** | m | 1 885,00 |   |   |
| **X** | **D-10.00.00** | **INNE ROBOTY** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 35 | D-10.07.01 | Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych | m2 | 63,00 |   |   |
|  **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-35) w zł** |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………….. zł

 Podpisano:

 ....................................................................... *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*