...........................................

 *(miejscowość, data)*

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

 **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

 **65-042 ZIELONA GÓRA**

 **AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 29678 - 2017 z dnia 22.02.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**4**/2017) pod nazwą:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:

…………………..…………………………zł, słownie: ………..……………………..………………………………. zł zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

**INFORMUJEMY\*\***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

…………………..…………………\*, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

 (podać nazwę, rodzaj)

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: …………… zł netto\*. \*niepotrzebne skreślić

*\*\*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

1. *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
2. *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
3. *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.*

2.**OŚWIADCZAMY**, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wynosi:

- do 2 godz.\*,

- pow.2 godz. do 3 godz.\*,

- pow. 3 godz. do 4 godzin\*.

 \*niepotrzebne skreślić

3. **OŚWIADCZAMY**, że Gwarancja jakości na wykonanie napraw i montaż nowych elementów objętych umową wynosi:

- 24 miesiące\*,

- 18 miesięcy\*,

- 12 miesięcy\*.

 \*niepotrzebne skreślić

4. **OŚWIADCZAMY**, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **USŁUGI** objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podwykonawcy**(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | **Zakres powierzonych do wykonania usług** |
| …………………………………………….…………………………………………….. |  |

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby** | **Zakres udostępnionych zasobów** |
| …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności techniczne\* lub zawodowe\*sytuacja ekonomiczna\*  |

* \*niepotrzebne skreślić

12. **WADIUM** w kwocie: **4.700,00 zł** zostało wniesione w dniu ....................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: ....................................................................................................................................................................

13. **OŚWIADCZAMY**, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw\* / małych przedsiębiorstw\* / średnich przedsiębiorstw\* / nie dotyczy\*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR *lub* *roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.*

14. Dane wykonawcy:

*miejscowość, kod:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

**\***niepotrzebne skreślić

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Załącznik nr 1

 do formularza oferty

...................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich**

**w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

 Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, **że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, że **spełniam warunki udziału** w postępowaniu określone w pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

1. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określoną w SIWZ pkt 5 B ppkt b)1):

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

- zdolności technicznej lub zawodowej;

1. zrealizowałem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi opisane w SIWZ pkt 5 B ppkt c 1) a i b:

....................................................................................................................................................................................

(podać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu np. litera a lub b lub a i b )

oraz posiadam dowody określające że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. dysponuję narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi opisanymi w pkt 5 B ppkt c 2) SIWZ w celu wykonania zamówienia

3. skieruję do realizacji zamówienia publicznego osoby opisane w pkt 5B ppkt c 3) SIWZ, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**

…………………………………....................................................................................................……………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia** (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu) **:** …………………………….....................................................................................................……..........…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

 do formularza oferty

...................................

 *(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu\* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej lub finansowej)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

*(nazwa Wykonawcy)*

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**4**/2017

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..………

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. zrealizuję / nie zrealizuję\* usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.*

………………………………………

 (miejscowość, data)

………………………………………….

 (pieczęć wykonawcy)

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.**  | **KANALIZACJA DESZCZOWA – OCZYSZCZANIE** | **JEDN.**  | **ILOŚĆ**  | **CENA JEDN.****NETTO ZŁ** | **WARTOŚĆ NETTO ZŁ** |
| 1. | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt.  | 15,00 |   |   |
| 2. | Dopłata do grubości namułu –dod. 10 cm z wywozem nieczystości | szt.  | 1,00 |   |   |
| 3. | Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z wywozem nieczystości (bez względu na zamulenie) | szt.  | 125,00 |   |   |
| 4 | Oczyszczenie kratek ściekowych z wywozem nieczystości | szt.  | 7,00 |   |   |
| 5 | Oczyszczenie ścieku typu EKODRAIN z wywozem nieczystości | m | 5,00 |   |   |
|   | **Zamulenie ½** |   |   |   |   |
| 6 | Oczyszczenie kanału kołowego ø 150 -160mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. ½ | m | 70,00 |   |   |
| 7 | Oczyszczenie kanału kołowego ø 200 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. ½ | m | 70,00 |   |   |
| 8 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250 mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 70,00 |   |   |
| 9 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 300mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 70,00 |   |   |
| 10 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 350 mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 70,00 |   |   |
| 11 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 400mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 20,00 |   |   |
| 12 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 500mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 20,00 |   |   |
| 13 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 600 mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 20,00 |   |   |
| 14 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 800mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 15 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 1000mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 16 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 1500mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
|   | **Zamulenie 2/3 i 3/3** |  |   |   |   |
| 17 | Oczyszczenie kanału kołowego ø 150 -160mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. 2/3 i 3/3 | m | 200,00 |   |   |
| 18 | Oczyszczenie kanału kołowego ø 200 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. 2/3 i 3/3 | m | 200,00 |   |   |
| 19 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 200,00 |   |   |
| 20 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 300 mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 100,00 |   |   |
| 21 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 350mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 100,00 |   |   |
| 22 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 400mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 23 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 500mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 24 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 600mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 25 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 800mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 26 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 1000mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 27 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 1500mm przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 10,00 |   |   |
| 28 | Oczyszczenie kanału odkrytego z wywozem nieczystości na składowisko | m³ | 5,00 |   |   |
| **II.** | **PRZEPUSTY BETONOWE I PCV** |   |   |   |   |
| 29 | Czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 30 | Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 31 | Czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm , grubość namułu do 75% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 32 | Czyszczenie przepustów o średnicy 30-50cm , grubość namułu 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 33 | Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 34 | Czyszczenie przepustów o średnicy 90-100cm , grubość namułu 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości) | m | 8,00 |   |   |
| 35 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30-40 cm z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 36 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50-60cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 37 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 70-80 cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi | m | 8,00 |   |   |
| 38 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 90-100cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 39 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCV o średnicy 30-40cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 40 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCV o średnicy 50-60cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 41 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCV o średnicy 70-80cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 42 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PCV o średnicy 90-100cm wraz z materiałem i robotami ziemnymi  | m | 8,00 |   |   |
| 43 | Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu (bez skrzydełek)- materiał wykonawcy | m3 | 1,00 |   |   |
| 44 | Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu (ze skrzydełkami i płytą denną)- materiał wykonawcy | m3 | 1,00 |   |   |
| 45 | Wykonanie przyczółków z darniny- materiał wykonawcy | szt. | 1,00 |   |   |
| 46 | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 30-40cm pod zjazdami (z robotami ziemnymi) | m | 6,00 |   |   |
| 47 | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 50-60cm pod zjazdami (z robotami ziemnymi) | m | 6,00 |   |   |
| 48 | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 70-80cm pod zjazdami (z robotami ziemnymi) | m | 6,00 |   |   |
| 49 | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 90-100cm pod zjazdami (z robotami ziemnymi) | m | 6,00 |   |   |
| **III.** | **KANALIZACJA DESZCZOWA - NAPRAWA** |  |   |   |   |
| 50 | Roboty ziemne – wykopy pod kolektory, przykanaliki , studnie rewizyjne i studzienki uliczne , grunt kat. II-IV | m³ | 2,00 |   |   |
| 51 | Roboty ziemne – zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mas ziemnych, grunt kat. II- IV | m³ | 2,00 |   |   |
| 52 | Wywóz nadmiaru mas ziemnych na składowisko odpadów | m³ | 2,00 |   |   |
| 53 | Dowóz gruntu kat. I-II z zagęszczeniem (wraz z zakupem ) | m³ | 2,00 |   |   |
| 54 | Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów | m³ | 5,00 |   |   |
| 55 | Wykonanie kolektora bet. o średnicy 200 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 56 | Wykonanie kolektora bet. o średnicy 300 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 57 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 160 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 58 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 200 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 59 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 250 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 60 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 61 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 400 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 62 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 500 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 63 | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 600 mm wraz z materiałem | m | 5,00 |   |   |
| 64 | Demontaż kolektora betonowego | m | 5,00 |   |   |
| 65 | Demontaż kolektora PCV (od Ø160 do Ø600mm) | m | 5,00 |   |   |
| 66 | Wykonanie i zabezpieczeniem przed kradzieżą (materiał wykonawcy) studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu (wraz z wpustem żeliwnym ściekowym). | szt.  | 3,00 |   |   |
| 67 | Wykonanie i zabezpieczeniem przed kradzieżą (materiał wykonawcy) studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem i syfonem (wraz z wpustem żeliwnym ściekowym). | szt | 3,00 |   |   |
| 68 | Demontaż studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem  | szt.  | 1,00 |   |   |
| 69 | Wykonanie (materiał wykonawcy) studzienki ściekowej z wpustem przykrawężnikowym  | szt.  | 1,00 |   |   |
| 70 | Demontaż studzienki ściekowej z wpustem przykrawężnikowym | szt.  | 1,00 |   |   |
| 71 | Wykonanie wpustu przykrawężnikowego (materiał wykonawcy) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 72 | Demontaż wpustu przykrawężnikowego | szt.  | 1,00 |   |   |
| 73 | Montaż i zabezpieczenie przed kradzieżą kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem) | szt.  | 15,00 |   |   |
| 74 | Demontaż kratki ściekowej żeliwnej z wpustu ulicznego | szt.  | 1,00 |   |   |
| 75 | Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów ø 1000 mm i gł. studni do 3 m (z materiałem wykonawcy) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 76 | Dopłata za dodatkowe (+) 0,5 m gł. studni (do poz.85) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 77 | Wymiana jednego kręgu Ø1000mm (h=500mm) studni rewizyjnej  | szt | 1,00 |   |   |
| 78 | Demontaż studni rewizyjnej z kręgów Ø 1000 mm - do 3,0 m | szt.  | 1,00 |   |   |
| 79 | Dopłata za dodatkowe (+)0,5 m gł. studni (do poz.87) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 80 | Wykonanie studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) - z włazem (z materiałem wykonawcy) | m³ | 1,00 |   |   |
| 81 | Wykonanie studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) – bez włazu (z materiałem wykonawcy, właz dostarczy zamawiajacy) | m³ | 1,00 |   |   |
| 82 | Demontaż studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) | m³ | 1,00 |   |   |
| 83 | Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego (materiał wykonawcy) | szt.  | 5,00 |   |   |
| 84 | Regulacja pionowa włazów kanałowych betonem C16/20 (materiał wykonawcy) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 85 | Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych betonem C16/20 (materiał wykonawcy) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 86 | Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych betonem C16/20 (materiał wykonawcy) | szt.  | 1,00 |   |   |
| 87 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej (demontaż starej+montaż nowej- materiał wykonawcy) | szt.  | 3,00 |   |   |
| 88 | Demontaż płyty nastudziennej betonowej | szt.  | 2,00 |   |   |
| 89 | Montaż płyty nastudziennej betonowej ( materiał Wykonawcy) | szt.  | 3,00 |   |   |
| 90 | Montaż włazów żeliwnych (właz zamawiajacego) | szt.  | 2,00 |   |   |
| 91 | Montaż włazów żeliwnych ( materiał wykonawcy) | szt.  | 5,00 |   |   |
| 92 | Demontaż włazów żeliwnych i żeliwno-betonowych | szt.  | 2,00 |   |   |
| 93 | Montaż włazów żeliwno-betonowych (materiał wykonawcy) | szt. | 1,00 |   |   |
| 94 | Wykonanie pierścienia betonowego (materiał wykonawcy) | szt.  | 2,00 |   |   |
| 95 | Demontaż pierścienia betonowego | szt.  | 2,00 |   |   |
| 96 | Pokrywa wpustu ulicznego (ruszt) żeliwna, uchylna, kl.D400 bez montażu | szt | 6,00 |   |   |
| 97 | Pokrywa żeliwna studni rewizyjnej Ø800mm , kl.D-400 bez montażu | szt | 5,00 |   |   |
| 98 | Umocnienie dna i skarp rowu płytkami bet. 35 x 35 x 5cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 99 | Umocnienie dna i skarp rowu płytkami bet. 50 x 50 x 7cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 100 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  | m² | 2,00 |   |   |
| 101 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem-piaskowej (materiał - kostka inwestora) | m² | 2,00 |   |   |
| 102 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr.8-10cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 103 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr.14-17cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 104 | Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk  | m² | 2,00 |   |   |
| 105 | Ułożenie nawierzchni z kostki polbruk gr.8cm (materiał -kostka inwestora) | m² | 3,00 |   |   |
| 106 | Ułożenie nawierzchni z kostki polbruk gr.8cm (materiał wykonawcy) | m² | 3,00 |   |   |
| 107 | Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych gr.10cm na podsypce piaskowej gr.5cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 108 | Rozebranie nawierzchni z płyt bet. 35x35x5cm | m² | 2,00 |   |   |
| 109 | Ułożenie naw. z płyt bet. 35x35x5cm (materiał inwestora) | m² | 2,00 |   |   |
| 110 | Ułożenie naw. z płyt bet. 35x35x5cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 111 | Rozebranie naw. z płyt bet. 50x50x7cm | m² | 2,00 |   |   |
| 112 | Ułożenie naw. z płyt bet. 50x50x7cm (materiał inwestora) | m² | 2,00 |   |   |
| 113 | Ułożenie naw. z płyt bet. 50x50x7cm (materiał wykonawcy) | m² | 2,00 |   |   |
| 114 | Rozebranie nawierzchni (podbudowy) z tłucznia  | m3 | 1,00 |   |   |
| 115 | Wykonanie nawierzchni (podbudowy) z tłucznia -materiał wykonawcy | m3 | 1,00 |   |   |
| 116 | Rozebranie podbudowy z mieszanki betonowej | m3 | 1,00 |   |   |
| 117 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C 8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem ) | m3 | 0,50 |   |   |
| 118 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m3 | 0,50 |   |   |
| 119 | Wykonanie (odtworzenie) nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) | m3 | 0,50 |   |   |
| 120 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.-piaskowej | m | 3,00 |   |   |
| 121 | Ułożenie krawężników bet. 15 x 30cm na ławie z betonu oraz podsypce cementowo .- piaskowej (krawężnik inwestora) | m | 3,00 |   |   |
| 122 | Ułożenie krawężników bet. 15 x 30cm na ławie z betonu i podsypce cementowo .- piaskowej (materiał wykonawcy) | m | 3,00 |   |   |
| 123 | Rozebranie krawężników kamiennych  | m | 3,00 |   |   |
| 124 | Ułożenie krawężników kamiennych na ławie z betonu (krawężnik inwestora) | m | 3,00 |   |   |
| 125 | Ułożenie krawężników kamiennych na ławie z betonu (materiał wykonawcy) | m | 3,00 |   |   |
| 126 | Wykonanie ław fundamentowych i bloków oporowych z betonu C16/20 (materiał wykonawcy) | m³ | 1,00 |   |   |
| 127 | Rozebranie ław fundamentowych i bloków oporowych z betonu C16/20 | m³ | 1,00 |   |   |
| 128 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 2,00 |   |   |
| 129 | Ulożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, zasypanie spoin piaskiem (materiał Inwestora) | m | 2,00 |   |   |
| 130 | Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej , zasypanie spoin piaskiem (materiał Wykonawcy) | m | 2,00 |   |   |
| 131 | Rozebranie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym 50-60x50x20cm  | mb | 5,00 |   |   |
| 132 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm lub 50x50x20cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowa (materiał wykonawcy) | mb | 5,00 |   |   |
| 133 | Wykonanie ścieku z kostki betonowej o grubości 8 cm na ławie z betonu C8/10 (materiał wykonawcy) | m2 | 2,00 |   |   |
| 134 | Umocnienie betonem skarp przy wlotach kanałów (materiał wykonawcy) | m³ | 1,00 |   |   |
| 135 | Obsianie trawą (materiał wykonawcy) | ar | 1,00 |   |   |
| 136 | Wykonanie murów z cegły grub. na 1 cegłę (materiał wykonawcy) | m³ | 0,10 |   |   |
| 137 | Rozebranie murów z cegły  | m³ | 0,10 |   |   |
| 138 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas miner.-bitum. gł. cięcia do 15 cm | m | 20,00 |   |   |
| 139 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas miner.-bitum. - dodatek za każdy następne 5cm ponad 15cm | m | 1,00 |   |   |
| 140 | Skucie betonu  | m³ | 1,00 |   |   |
| 141 | Ręczne wykonanie koryta gł. do15cm w gr. kat.I-IV  | m² | 1,00 |   |   |
| 142 | Ręczne wykonanie koryta gł. 15cm w gr. kat.I-IV - dodatek za (+) 5cm gł.  | m² | 1,00 |   |   |
| 143 | Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharek  | m³ | 1,00 |   |   |
| 144 | Mechaniczne plantowanie terenu  | m³ | 1,00 |   |   |
| 145 | Odtworzenie rowu z odwozem mas ziemnych na średnią odl. 15km (wraz z wykoszeniem i wycieciem krzaków) | m3 | 5,00 |   |   |
| 146 | Odtworzenie rowu (bez odwozu mas ziemnych) - wraz z wykoszeniem i wycieciem krzaków | m3 | 5,00 |   |   |
| 147 | Konserwacja rowu (wraz z wykoszeniem i wycieciem krzaków) przy głębokości namułu 20cm z odwozem na średnią odl.15km  | m | 30,00 |   |   |
| 148 | Konserwacja rowu (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków) przy głębokości namułu 20cm (bez wywozu) | m | 30,00 |   |   |
| 149 | Konserwacja rowu (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków) przy głębokości namułu 40cm z odwozem na średnią odl.15km  | m | 30,00 |   |   |
| 150 | Konserwacja rowu (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków) przy głębokości namułu 40cm (bez wywozu) | m | 30,00 |   |   |
|   151 |  | **Razem wartość netto zł****(poz. 1 – 150)**  |  |
|  152 |  |   |  | **Podatek VAT 23%(wartość od poz.151)** |  |
|   |   | **Razem wartość brutto zł****(poz. 151 + 152)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………………… |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……………………………………………….. |
|  |  | czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela  |
|  |  | wykonawcy lub imienna pieczątka +podpis |
|  |