Załącznik nr 3

do formularza oferty ...........................................

*(miejscowość, data)*

..............................................

*(Pieczęć wykonawcy)*

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

Przetarg nieograniczony: **Zakup wraz z dostawą 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-patrolowych na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.**

**Marka……………………… każdy, model………………………… każdy, rok produkcji………………… każdy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego | Spełnianie  TAK/NIE  (jeżeli oferowany samochód spełnia wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać) |
| **I. Minimalne wymagania techniczne i wyposażenia, które powinien spełniać samochód:** | |
| 1. Rok produkcji 2017. |  |
| 2. Masa całkowita pojazdu do 3 500 kg. |  |
| 3. Fabryczny kolor nadwozia – biały, pomarańczowy **lub srebrny** |  |
| 4. Samochód min. 4 drzwiowy umożliwiający przewiezienie co najmniej 4 osób (w tym kierowca). |  |
| 5. Silnik benzynowy, moc silnika minimum 65 KM. |  |
| 6. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1000 cm3. |  |
| 7. Norma emisji spalin minimum Euro 5. |  |
| 8.Skrzynia biegów manualna, minimum 5 stopniowa ( nie licząc biegu wstecznego). |  |
| 9.Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 10. Kolumna kierownicza z regulacją kąta nachylenia. |  |
| 11.Poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera. |  |
| 12. Automatyczne włączanie świateł. |  |
| 13.Światła do jazdy dziennej. |  |
| 14. Przednie lamy przeciwmgielne. |  |
| 15. Elektrycznie sterowane szyby **lub przednie szyby sterowane elektrycznie** |  |
| 16.Lusterka boczne regulowane ręcznie/elektrycznie |  |
| 17.Czujnik temperatury zewnętrznej |  |
| 18.Autoalarm, zdalnie sterowany centralny zamek, immobiliser. |  |
| 19.Klimatyzacja. |  |
| 20.Radioodtwarzacz fabrycznie montowany z funkcja bluetooth. |  |
| 21.System GPS |  |
| 22.Układ bezpieczeństwa ABS |  |
| 23.System elektronicznej kontroli stabilności jazdy ESC. |  |
| 24.Tapicerka materiałowa |  |
| 25.Opony letnie zamontowane na pojeździe (ogumienie fabrycznie nowe z 2017 r., rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta) |  |
| 26.Komplet opon zimowych z felgami (ogumienie fabrycznie nowe z 2017 r., rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta) |  |
| 27. Koło zapasowe pełnowymiarowe (opona letnia, fabryczne nowa) |  |
| 28.Komplet dywaników gumowych. |  |
| **II. Wymagane wyposażenie dodatkowe - Oświetlenie:** | |
| 1. Na dachu kabiny pasażerskiej zamontowana belka świetlna LED płaska:   - rodzaj światła LED, ilość diód: 72, barwa światła pomarańczowa,  - podświetlenie środka lampy – białe ledowe,  zamontowana w sposób nie powodujący uszkodzeń dachu pojazdu lub powłoki lakierniczej. Montaż lampy musi uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru.  Zamawiający nie dopuszcza dokonania otworów w dachu w celu montażu belki świetlnej |  |
| 1. Działanie sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku od stacyjki pojazdu. |  |
| 1. Zastosowane w pojeździe światła ostrzegawcze muszą posiadać homologację. |  |

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*