Załącznik nr 1

…………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Województwo Lubuskie -**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**w Zielonej Górze**

**al. Niepodległości 32**

**65-042 Zielona Góra**

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych**

**do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

...............................................................................................................................................................................

(słownie) ...............................................................................................................................................................

~~Inne kryteria - .......................................................................................................................................................~~\*

Termin realizacji zamówienia: .............................................................................................................................

Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy.

Dane kontaktowe: ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

Podpis

..................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela+ pieczątka)

Załączniki do oferty:

1. Formularz cenowy,

2. Specyfikacja techniczna dot. oferowanych pługów,

3. Warunki gwarancji i serwisowania dot. oferowanych pługów,

4. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,

5. Polisa OC,

6. Wykaz dostaw + Referencje,

7. Dokumentacja techniczno-ruchowa /DTR/ oraz inne dokumenty, potwierdzające oferowane parametry techniczne.

*\* niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2

......................................

(miejscowość, data)

…………………………

*(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ CENOWY**

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych**

**do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena  jedn. netto**  **w zł** | **Wartość netto**  **w zł**  **(kol.4 x kol.5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Fabrycznie nowy pług lemieszowy jednostronny przeznaczony do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego  typ ………………………rok prod. …………….. | szt. | 4 |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:** | | | | |  |
| **PODATEK VAT (23%)** | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:** | | | | |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis*

Załącznik nr 3

*……………………………*

*Pieczęć Wykonawcy*

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych**

**do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. OFEROWANYCH PŁUGÓW**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ ............................................................ rok produkcji ....................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **T/N** | Spełnianie  **TAK / NIE – określić**  (jeżeli oferowane pługi) spełniają wymagania w stopniu wyższym,  niż określony przez Zamawiającego, należy podać). |
| **1**. **Odkładnica**  - jednowarstwowa **lub** dwuwarstwowa wykonana jako jednolita całość (bez klejenia),  - wykonana z tworzywa sztucznego stanowiąca jednocześnie zwartą konstrukcję pługa, o dostatecznej wytrzymałości, elastyczności z możliwością odchylania się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę, odporna na działanie ujemne (do -30°) i promieniowanie UV,  - części urządzeń zamontowanych na odkładnicy, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.951 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  | ...........................................................………………………………………...........................................................………………………………………...........................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **2**. **Lemiesz zgarniający**  **-** gumowy **lub** z tworzywa sztucznego, tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg. |  | .................................................................  ……………………………………………………….….…  ................................................................. |
| **3. Płyta czołowa** sztywna umożliwiająca szybki montaż i demontaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie (montaż/demontaż po stronie Zamawiającego bez utraty gwarancji). |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **4**. Segmentowe lemiesze gumowe, zamontowane do dolnej części odkładnicy, tworzące z nią jedną płaszczyznę, nieuchylne (bez kół podporowych). |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **5. Realizacja funkcji pracy** z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterującego z uchwytem. Zakres regulacji: unoszenie /opuszczanie pługa oraz skręcanie w lewą/prawą stronę [+-] 30º. |  | …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….… |
| **6. Elektrohydrauliczny** układ sterowania. |  | ...............................................................  ……………………………………………….…………… |
| **7.** **Parametry pługa**:  - ciężar kompletnego pługa nie powinien przekroczyć 650 kg.  - wysokość odkładnicy min. 900 mm - max 1150 mm, |  | .................................................................  ……………………………………………………..………  ................................................................. |
| **8. Szerokość odśnieżania** przy skręcie pługa pod kątem 30o – 2700-2800 mm plus/minus 50 mm |  | ..................................................................  ……………………………………………………………… |
| **9. Dodatkowe wymagania**  - wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy złączne (śruby, nakrętki, sworznie, końcówki węży hydraulicznych) wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi,  - elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp.) ocynkowane,  - oświetlenie robocze dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa na prąd stały o napięciu zasilania 24V, czerwono - białe oświetlenie konturowe,  - podpora demontażowa stała (kpl.),  - kolor pługa pomarańczowy,  - gniazdo rozłączne,  - instrukcja obsługi w języku polskim,  - Książka gwarancyjna,  - możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalację elektroniczną i elektryczną),  - gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo- odbiorczego),  - szkolenie obsługi zamawiającego dot. sezonu zimowego 2017/2018 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),  - serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy, dostawa części zamiennych),  - poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne. |  | …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….…  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….… |
| **10.** Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce. |  | …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  …………………………………………….………………  …………………………………………………….………  ………………………………………………………….… |

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2017/2018).

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

(*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis*

Załącznik nr 4

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**

**dot. oferowanych pługów**

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych**

**do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Oferowane warunki** |
| **SERWIS I GWARANCJA** | x |
| rodzaj gwarancji :   * blachy   - układ elektrohydrauliczny, silnik |  |
| od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji |  |
| max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych) \* |  |
| min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji |  |

\* max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW.

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim. W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

………………………… dnia ……………….….. ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 5

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**WYKAZ DOSTAW**

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych pługów drogowych jednostronnych przeznaczonych**

**do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostawy\* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

**\* przez główną dostawę zamawiający rozumie jedną dostawę sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 56.000,00 zł brutto**

*Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej minimalnej ilości. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, rodzaj dostaw, miejsce wykonania:**  - **dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg** | **Wartość zrealizowanego zamówienia**  **(brutto w zł)** | **Data zakończenia dostaw**  ***(dzień-miesiąc-rok)*** | **Nazwa**  **Zamawiającego** |
|  |  |  |  |

Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub*

*imienna pieczątka + podpis)*