Załącznik nr 1

…………………………………..

 (pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

**W ZIELONEJ GÓRZE**

**al. Niepodległości 32**

**65-042 Zielona Góra**

dotyczy zamówienia pod nazwą:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3**

**przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej**

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto zł: ........................................................................................

(słownie) ......................................................................................................................................................................................

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. **OŚWIADCZAMY**, że termin realizacji dostawy wynosi: ..........................................................................................................

3. **OŚWIADCZAMY**, że maksymalny czas usunięcia awarii za wyjątkiem napraw powypadkowych wynosi:

 **12 godzin\*, 18 godzin\*, 24 godziny\*.**

\*niepotrzebne skreślić

4. **UDZIELAMY 24 m-ce\* 30 m-cy\* 36 m-cy\*** gwarancji na oferowaną posypywarko-solarkę, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego).

5. **OŚWIADCZAMY**, że oferowane piaskarko-solarki są fabrycznie nowe.

6. **ZAPEWNIAMY** serwis gwarancyjny (przegląd, naprawy, dostawę części zamiennych).

Oświadczamy, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę i adres)

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Oferowane warunki** |
| **SERWIS I GWARANCJA** | x |
| rodzaj gwarancji :* blachy

 - układ elektrohydrauliczny, silnik |  |
| od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji |  |
| min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji |  |

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim.

W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu.

7. **ZOBOWIĄZUJEMY** się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać sprzęt.

8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczony przez Zamawiającego.

9. **DOSTAWY** objęte zamówieniem wykonami sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podwykonawcy**(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | **Zakres powierzonych do wykonania robót** |
| 1. |  |
| 2. |  |

10. **KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. ………………………….. fax ………………………….. e-mail: ………………….……………………………………………………

11. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.\*\*

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………………………….

b) …………………………………………….

 Podpisano:

 ............................................................

 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

 lub imienna pieczątka + podpis)

\* niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 \*\* **W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty).**

Załącznik nr 2

 ......................................

 (miejscowość, data)

*……………………….…………….*

 *(pieczęć wykonawcy )*

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3**

**przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jedn. netto** **w zł** | **Wartość netto** **w zł****(kol.4 x kol.5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | Fabrycznie nowa posypywarko-solarka o pojemności 7 m3 przeznaczona do zwalczania śliskości zimowej montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego z własnym silnikiem napędowymtyp ………………………rok prod. …………….. | szt. | 1 |   |   |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:** |  |
| **PODATEK VAT (23%)** |   |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:** |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis*

Załącznik nr 3

*……………………………*

 *Pieczęć Wykonawcy*

do zapytania ofertowego pn.:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3**

**przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKO-SOLARKI**

Składając ofertę oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ ............................................................ rok produkcji ....................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **T/N** | **Opis oferowanych warunków** **przez dostawcę** |
| **Posypywarko-solarka montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego – 1 szt.** |
| **1.** Pojemność ładunkowa 7m3 – każda posypywarko-solarka. |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |
| **2**. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl). |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |
| **3**. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju. |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |
| **4.** Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna. |  | ……………………………………….……...……………………………….………………………………………. |
| **5**. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej. |  | ………………………………………...............................................................................................................………………………………………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6**. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres posypywania min 3 - 10 m lub większy. |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |
| **7.** Rodzaj napędu – własny silnik napędowy. |  | ………………………………………. |
| **8.** Piaskarka z możliwością samozaładunku na nośnik  tj. rolka prowadząca (najazdowa) – komplet 2 szt. |  | ………………………………………. |
| **9. Parametry układu sterowania:** 1. Optyczny układ kontroli i posypywania światło robocze czerwone,
2. Czujnik posypu bezdotykowy lub optyczny układ kontroli posypywania przy pomocy czujnika podczerwieni (kontrolka na pulpicie sterującym informująca o pracy talerza rozsypującego),
3. Zakres regulacji:
	1. - szerokości posypywania,
	2. - gęstości posypywania,
	3. - asymetrii posypywania,
	4. - włączanie i wyłączanie zwilżania solanką.
4. Czujnik min. poziomu solanki oraz materiałów sypkich,
5. Układ sterowania elektroniczny, odporny na wstrząsy, wodoodporny pulpit z wyświetlaczem,
6. Uniwersalny uchwyt pulpitu sterującego do samochodu ciężarowego,
7. Możliwość rejestracji podstawowych danych o pracy maszyny, licznik ilości zużytych materiałów, godzin pracy i ilości przejechanych kilometrów,
8. Piaskarko-solarka ma posiadać możliwość pracy i sterowania w trybie ręcznym (awaryjnym) w przypadku wystąpienia awarii pulpitu.
 |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………….………………………………………….……………………………………….…………………………………….………………………………………….………………………………………. |
| **10. Dodatkowe elementy:**1. Gniazdo rozłączne,
2. Drabina i podest,
3. Pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym zamontowana na posypywarko- solarce,
4. Kolor posypywarko-solarki pomarańczowy,
5. Rama główna do podpór demontażowych,
6. Elementy mocowania posypywarki na samochodzie ciężarowym, łańcuchy mocujące 4 szt.,
7. Podpory demontażowe z mechanizmem korbkowym udźwig 3 tony lub podpory o nośności 12 ton,
8. Instrukcja obsługi w języku polskim,
9. Książka gwarancyjna,
10. Możliwość montowania czujników elektronicznych systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalację elektroniczną i elektryczną),
11. Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego),
12. Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2020/2021 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
13. Serwis gwarancyjny (przegląd, naprawy, dostawa części zamiennych).
14. Wykonawca zaopatrzy wydany produkt w świadectwo Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne
 |  | ……………………………………….……………………………………….......................................................……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |
| **11.** Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce. |  | ……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. |

**Do Oferty należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno-ruchową /DTR/** **jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2020/2021).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy oryginalne ulotki producentów.

 Podpisano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku .......................................................................................

 (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 6

...................................

 *(pieczęć wykonawcy)*

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**

**dot. posypywarko-solarki**

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3**

**przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Oferowane warunki** |
| **SERWIS I GWARANCJA** | x |
| rodzaj gwarancji :* blachy

 - układ elektrohydrauliczny, silnik |  |
| od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji |  |
| min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji |  |

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim.

W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu.

 Podpisano:

………………………… dnia ……………….….. ........................................................................ (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*