**ZAMÓWIENIE NR RDWK.3322.……2023 (wzór)**

**z dnia .........................**

w sprawie zasad postepowania przy udzielaniu zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt. ustawy Pzp. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.)

dla:

**…………………………………………………………**

**Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze   
zleca:**

**Zakup sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

**1.Termin realizacji:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **30 dni od daty podpisania zamówienia**

**2. Przedmiot zamówienia:**

**1) Dmuchawa Husqvarna 580BTS – 1szt**

Służy do prowadzenie prac porządkowych m.in. usunięcia opadłych liści, drobnych odpadków, które gromadzą się na różnych powierzchniach.

Dane techniczne:

* rodzaj dyszy producenta: okrągła
* zestaw do odkurzacza: brak
* emisja zanieczyszczeń

- emisja spalin (CO2 EU V) 695 g/kWh

* silnik

- pojemność cylindra: 75,6 cm³

- moc wyjściowa: 3,3 kW

- pojemność zbiornika paliwa: 2,6 l

- zużycie paliwa: 440 g/kWh

- prędkość przy maks. mocy: 7 200 obr./min

- prędkość biegu jałowego: 2 000 obr./min

* wydajność

- przepływ powietrza w obudowie: 29 m³/min

- przepływ powietrza w rurze: 26 m³/min

- prędkość powietrza (płaska dysza): 93 m/s

- prędkość powietrza (okrągła dysza): 92 m/s

- siła wydmuchu: 40 N

- prędkość powietrza: 92 m/s

* wymiary

- waga: 11,8 kg

* dźwięk i hałas

- ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: 100 dB(A)

- poziom hałasu, zmierzony: 111 dB(A)

- gwarantowana moc akustyczna 112 dB(A)

* wibracje

- równoważny poziom drgań (a hv, eq) uchwyt: 1,6 m/s²

**2) Wykaszarka Husqvarna 555RXT – 1szt**

Służy do wykaszania traw przede wszystkim na nierównych powierzchniach, na zboczach, skarpach, w tym także mocno zarośniętych i zachwaszczonych terenach.

Dane techniczne:

**•** silnik: T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ

• pojemność cylindra: 53,3 cm³

• moc wyjściowa: 2,8 kW

• pojemność zbiornika paliwa: 1,1 l

• zużycie paliwa: 480 g/kWh

• prędkość przy maks. mocy: 9 000 obr./min

• prędkość biegu jałowego: 2 800 obr./min

• max obrotów na wałku wyjściowym: 10 500 obr./min

• przerwa między elektrodami: 0,5 mm

• prędkość uruchamiania sprzęgła: 4 100 obr./min

• moment obrotowy, maks.: 3,5 Nm

• moment obrotowy, maks. at rpm: 6 900 obr./min

• świeca zapłonowa: NGK BPMR7A

• nóż do trawy producenta: Multi 350-3

• szelki producenta: Balance XT

• głowica żyłkowa: T55X M12

• wydajność

- szerokość koszenia: 54 cm

• przekładnia

- przełożenie: 1,47

- kąt przekładni: 35 °

• wymiary

- średnica wału: 35 mm

- waga (bez urządzenia tnącego i płynów): 9,2 kg

- długość rury: 1 483 mm

• smar

- typ oleju do mieszanki Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1

- typ smarowania (przekładnia kątowa): smar biodegradowalny

• dźwięk i hałas

ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: 101 dB(A)

gwarantowana moc akustyczna: 121 dB(A)

• emisja spalin (CO2 EU V) 1 000 g/kWh

• emisja spalin (HCśrednia) 52,86 g/kWh

• emisja spalin (co średnia) 239,74 g/kWh

• misja spalin (CO - średnia) 278,42 g/kWh

• emisja spalin (Nox średnia): 1,72 g/kWh

• emisja splain (NOx - średnia): 1,69 g/kWh

• wibracje

- równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy: 1,5 m/s²

- równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy: 1,6 m/s²

**3. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:**

**- ze strony Zamawiającego:**

1. Pani Joanna Mikulska – Szuchalska- Kierownik OD Kożuchów, tel. 663-550-314
2. Pani Jolanta Susfał - Kierownik OD Żagań, tel. 663-550-339

**- ze strony Wykonawcy:**

……………………………………………………………… - kontakt: …………………………...

**4. Wartość zamówienia:**

1) Wartość usługi została ustalona wg zasad określonych w formularzu cenowym:

na kwotę netto: ……………… zł

(słownie: ………………………………………….. zł)

a z podatkiem VAT w wys. 23% tj: …………….. zł

kwota brutto: …………………………. zł

(słownie: ……………………………………… zł)

**W/w cena zawiera koszt dostawy i rozładunek urządzenia**

**5. Obowiązki stron:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do;

* dostawy i rozładunku fabrycznie nowej maszyny wg wskazań Zamawiającego
* powiadomienia Zamawiającego na min. 3 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy

**W przypadku dostarczenia niesprawnego sprzętu, bądź takiego, który nie spełnia wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym Wykonawca zobowiązany będzie wymienić odebraną przez Zamawiającego maszynę na nową w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistniałym fakcie od Zamawiającego (pisemnie/e-mail).**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

* odbioru należycie wykonanego przedmiotu zamówienia
* zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

**6. Rozliczenie :**

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie faktury w oparciu o potwierdzony przez pracownika Zamawiającego dokument odbiorowy urządzenia wraz z dokumentacją gwarancyjną oraz instrukcją obsługi.
2. **Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest ujęty   
   na białej liście podatników VAT**.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej zamawiającemu przez Wykonawcę. Terminem płatności faktury jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Faktura VAT będzie wystawiona na:

Województwo Lubuskie,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w zielonej Górze, al. Niepodległości 32,

65-042 Zielona Góra

NIP: 973-05-90-332

1. Adres, na który należy przesyłać faktury VAT:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; Al. Niepodległości 32; 65-042 Zielona Góra.

1. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (<https://efaktura.gov.pl/>).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG.

**7. Kary:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1 w/w zamówienia w wysokości   
   1 % wartości niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu odstąpienia od zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zmawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w poz. 4 n/n zamówienia.
3. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia noty księgowej Wykonawcy przez Zamawiającego.

**8. Integralna częścią zamówienia stanowią załączniki:**

* formularz ofertowy
* formularz cenowy

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**………………………………… ………………………………**

**Przy kontrasygnacie:**

**..……………………………….**