......................................

(miejscowość, data)

……………………….......................…

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

# FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

**Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych**

**przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

**Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Kłodawa oraz OD Drezdenko**

**Zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Sulęcin oraz OD Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Kłodawa oraz OD Drezdenko**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja wg  specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena  jednostk. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **nazwa** | **ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew **wraz z frezowaniem** pni na gł. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnieciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **1** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 15 |  |  |
| **2** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 55 |  |  |
| **3** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 35 |  |  |
| **4** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 15 |  |  |
| **5** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 10 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczna ścinanie drzew **bez frezowania** pni wraz z uprzątnieciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **6** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 3 |  |  |
| **7** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 3 |  |  |
| **8** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 3 |  |  |
| **9** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 3 |  |  |
| **10** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 3 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Usunięcie drzewa stanowiącego **wywrot** wraz z bryłą korzeniową oraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i uprzątnięciem terenu | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **11** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 3 |  |  |
| **12** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 3 |  |  |
| **13** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 3 |  |  |
| **14** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 3 |  |  |
| **15** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 3 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **16** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt. | 3 |  |  |
| **17** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt. | 3 |  |  |
| **18** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt. | 3 |  |  |
| **19** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt. | 3 |  |  |
| **20** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt. | 3 |  |  |
| **21** |  | Wywóz gałęzi po wiatrołomach | mp | 10 |  |  |
| **22** | D.01.02.01 | Frezowanie pni drzew na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu | szt. | 5 |  |  |
| **23** | D.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych o wysokości od 2.0 do 2,5 m, obwód pnia od 10 do 20 cm, gatunki pospolite tj. lipa drobnolista, klon zwyczajny, jarząb pospolity itp. z całkowitą zaprawą dołów z trzema palikami o śred. min. 5 cm, przywiązanie drzew dwoma wiązadłami oraz pielęgnacją sadzonki | szt. | 20,00 |  |  |
| **24** | D.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych o wysokości od 2.0 do 2,5 m, obwód pnia od 10 do 20 cm, gatunki kuliste i kolumnowe tj. klon "Globosum", dąb "Fastigiatia" lub gat. szlachetne tj. platan klonolistny, klon jawor, z całkowitą zaprawą dołów z trzema palikami o śred. min. 5 cm, przywiązanie drzew dwoma wiązadłami oraz pielęgnacją sadzonki | szt. | 10,00 |  |  |
| **25** | D.09.01.01 | Uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj. 3 szt. palików o śred. min.5 cm + taśma parciana szer. min 4 cm) | kpl. | 5,00 |  |  |
| **26** | D.09.01.02 | Pielęgnacja drzew – **cięcia prześwietlające, korygujące** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 20,00 |  |  |
| **27** | D.09.01.02 | Pielęgnacja drzew - **cięcia techniczne** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 50,00 |  |  |
| **28** | D.09.01.02 | Usunięcie przy użycia podnośnika obumarłych i nadłamanych gałęzi – **cięcia sanitarne** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 50,00 |  |  |
| **29** | D.09.01.02 | Usuwanie samosiewów, odrostów zakrzaczeń wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem we własnym zakresie pozostałości po wycince | m2 | 1 000 |  |  |
| **30** | D.09.01.02 | Usuwanie krzewów żywopłotowych (liściastych) wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem we własnym zakresie pozostałości po wycince | m2 | 1 000 |  |  |
| **31** | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1 – 30) [zł]** | | | | |  |
| 32 | **PODATEK VAT 8% (od poz. 31) [zł]** | | | | |  |
| **33** | **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 31 + 32) [zł]** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………. zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

……………………….......................…

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* ......................................

(miejscowość, data)

**FORMULARZ** **CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych**

**przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie**

**Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Kłodawa oraz OD Drezdenko**

**Zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Sulęcin oraz OD Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Sulęcin oraz OD Ośno Lubuskie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja wg  specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena  jednostk. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **nazwa** | **ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew **wraz z frezowaniem** pni na gł. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnieciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **1** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 10 |  |  |
| **2** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 55 |  |  |
| **3** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 35 |  |  |
| **4** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 10 |  |  |
| **5** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 10 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczna ścinanie drzew **bez frezowania** pni wraz z uprzątnieciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **6** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 3 |  |  |
| **7** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 3 |  |  |
| **8** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 3 |  |  |
| **9** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 3 |  |  |
| **10** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 3 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Usunięcie drzewa stanowiącego **wywrot** wraz z bryłą korzeniową oraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i uprzątnięciem terenu | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **11** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt | 3 |  |  |
| **12** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt | 3 |  |  |
| **13** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt | 3 |  |  |
| **14** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt | 3 |  |  |
| **15** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt | 3 |  |  |
| **X** | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **16** | 1 | o średnicy 15-40 cm | szt. | 3 |  |  |
| **17** | 2 | o średnicy 41-65 cm | szt. | 3 |  |  |
| **18** | 3 | o średnicy 66-90 cm | szt. | 3 |  |  |
| **19** | 4 | o średnicy 91-120 cm | szt. | 3 |  |  |
| **20** | 5 | o średnicy powyżej 120 cm | szt. | 3 |  |  |
| **21** |  | Wywóz gałęzi po wiatrołomach | mp | 8 |  |  |
| **22** | D.01.02.01 | Frezowanie pni drzew na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu | szt. | 5 |  |  |
| **23** | D.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych o wysokości od 2.0 do 2,5 m, obwód pnia od 10 do 20 cm, gatunki pospolite tj. lipa drobnolista, klon zwyczajny, jarząb pospolity itp. z całkowitą zaprawą dołów z trzema palikami o śred. min. 5 cm, przywiązanie drzew dwoma wiązadłami oraz pielęgnacją sadzonki | szt. | 18,00 |  |  |
| **24** | D.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych o wysokości od 2.0 do 2,5 m, obwód pnia od 10 do 20 cm, gatunki kuliste i kolumnowe tj. klon "Globosum", dąb "Fastigiatia" lub gat. szlachetne tj. platan klonolistny, klon jawor, z całkowitą zaprawą dołów z trzema palikami o śred. min. 5 cm, przywiązanie drzew dwoma wiązadłami oraz pielęgnacją sadzonki | szt. | 10,00 |  |  |
| **25** | D.09.01.01 | Uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj. 3 szt. palików o śred. min.5 cm + taśma parciana szer. min 4 cm) | kpl. | 3,00 |  |  |
| **26** | D.09.01.02 | Pielęgnacja drzew – **cięcia prześwietlające, korygujące** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 20,00 |  |  |
| **27** | D.09.01.02 | Pielęgnacja drzew - **cięcia techniczne** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 40,00 |  |  |
| **28** | D.09.01.02 | Usunięcie przy użycia podnośnika obumarłych i nadłamanych gałęzi – **cięcia sanitarne** wraz z uprzątnięciem terenu | szt | 40,00 |  |  |
| **29** | D.09.01.02 | Usuwanie samosiewów, odrostów zakrzaczeń wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem we własnym zakresie pozostałości po wycince | m2 | 1 000 |  |  |
| **30** | D.09.01.02 | Usuwanie krzewów żywopłotowych (liściastych) wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem we własnym zakresie pozostałości po wycince | m2 | 1 000 |  |  |
| **31** | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1 – 30) [zł]** | | | | |  |
| 32 | **PODATEK VAT 8% (od. poz. 31) [zł]** | | | | |  |
| **33** | **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 31 + 32) [zł]** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………….zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*