……………………….......................…

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 ”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis** | **Jedn. obm** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika bet.15/30/100 na ławie betonowej z oporem 0,06mm/m z załadunkiem, wywozem i utylizacja gruzu na składowisko wykonawcy | m | 848,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni bitumicznej na gł.śr.8cm i szer.10cm od strony krawężnika z rozebraniem , wywozem i utylizacją na składowisko Wykonawcy | m | 848,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych 30/8 z wywozem na składowisko wykonawcy | m | 317,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 30/30/5 z wywozem na składowisko wykonawcy | m2 | 1 638,44 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie kostki kamiennej (granitowej) na zjazdach z wywozem na OD Zagań | m2 | 61,70 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) z wywozem na OD Żagań | m2 | 120,00 |  |  |
| 7 | D-08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m | m | 783,50 |  |  |
| 8 | D-08.01.01b | Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem 0,06m3/m | m | 64,50 |  |  |
| 9 | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży trawnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 317,00 |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod zjazdy grunt kat.II-III na gł.średnio 25cm pod warstwy konstrukcyjne z wywozem urobku na składowisko wykonawcy | m2 | 127,64 |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat.II-III na gł.do 10cm z wywozem urobku na składowisko wykonawcy | m2 | 1 630,80 |  |  |
| 12 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie koryta | m2 | 1 659,00 |  |  |
| 13 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5mm o grubości 15cm po zageszczeniu (zjazdy) | m2 | 127,64 |  |  |
| 14 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1 681,00 |  |  |
| 15 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej śrutowanej - kolor szary (typu starobruk) na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 127,64 |  |  |
| 16 | D-04.08.01 | Uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną (recznie) na szer.10cm w ilości 200kg/m2 (przy krawężniku) | Mg | 17,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Demontaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) z wywozem na OD Żagań | m | 49,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Demontaż ogrodzenia segmentowego U-12a z wywozem na OD Żagań | m | 140,00 |  |  |
| 19 | D-07.06.02 | Montaż nowych ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) 1) 33m x 1,1m (dł. x wys.) 2) 16m x 1.1m | m2 | 53,90 |  |  |
| 20 | D-01.02.04 | Demontaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) wykonanych z poliwęglanu (typ retro) - /do ponownego montażu/ | m | 12,00 |  |  |
| 21 | D-07.06.02 | Montaż ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) wykonanych z poliwęglanu (typ retro) - /z demontażu/ | m | 12,00 |  |  |
| 22 | D-07.06.02 | Montaż nowego ogrodzenia segmentowego U-12a wraz ze słupkami. Rozstaw słupków co 200cm. Rama z kątownika z wypełnieniem siatkowym. Całość malowana proszkowo na kolor żółty. | m | 140,00 |  |  |
| 23 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa włazów studzienek telekomunikacyjnych | szt | 30,00 |  |  |
| 24 | D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacyjnych | szt | 6,00 |  |  |
| 25 | D-03.02.01a | Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 5,00 |  |  |
| 26 | D-03.02.01a | Regulacja innych włazów (włazy do piwnic) | szt | 10,00 |  |  |
| **27** | **Razem wartość netto (suma poz.1-26) zł** | | | | |  |
| **28** | **podatek VAT 23% od poz. 27** | | | | |  |
| **29** | **Razem wartość brutto (suma poz. 27 i 28) zł** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*