...........................................

*(miejscowość, data)*

..............................................

*(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

**65-042 ZIELONA GÓRA**

**AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia **510921-N-2017** z dnia 17.05.2017 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**43**/2017) pod nazwą:

**Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

**Zadanie nr 1 – ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 2 – ODW Sulęcin**

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Cena brutto zł (C) |
| ZADANIE NR 1\*  **– ODW Drezdenko** | ……………..…………….…………zł  słownie: ……………………………………………..……………………………. zł |
| ZADANIE NR 2\*  **– ODW Sulęcin** | ………………………..………………zł  słownie: ……………………………………………………………..………...….. zł |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. \*niepotrzebne skreślić

**INFORMUJEMY\*\***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego   
w odniesieniu do następujących towarów lub usług

- dla zad. 1\* - ……………………………………………, - dla zad. 2\* - ……………………………………………,

(podać nazwę, rodzaj) (podać nazwę, rodzaj)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

- dla zad. 1\* - …………………………………………… zł netto\*, - dla zad. 2\* - …………………………………………… zł netto\*.

\*niepotrzebne skreślić

2. **OŚWIADCZAMY**, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego będzie wynosić:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T) |
| ZADANIE NR 1\*  **– ODW Drezdenko** | - do 2 godzin;  - powyżej 2 godzin do 3 godzin;  - powyżej 3 godzin do 4 godzin\* |
| ZADANIE NR 2\*  **– ODW Sulęcin** | - do 2 godzin;  - powyżej 2 godzin do 3 godzin;  - powyżej 3 godzin do 4 godzin\* |

\*niepotrzebne skreślić

3. **OŚWIADCZAMY**, iż Gwarancja jakości na konserwację i naprawę nawierzchni bitumicznych będzie wynosić:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Gwarancja jakości na konserwację i naprawę nawierzchni bitumicznych (G) |
| ZADANIE NR 1\*  **– ODW Drezdenko** | 12 miesięcy, 9 miesięcy, 6 miesięcy \* |
| ZADANIE NR 2\*  **– ODW Sulęcin** | 12 miesięcy, 9 miesięcy, 6 miesięcy \* |

**Oraz:**  
 - 24 miesiące w zakresie likwidacji odkształceń nawierzchni i przełomów drogowych w pełnej technologii,   
- 36 miesięcy na pozostałe roboty,   
liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.

4. **OŚWIADCZAMY**, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami   
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **USŁUGI** objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podwykonawcy**  (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | **Zakres powierzonych do wykonania usług** |
| ZADANIE NR 1\*  **– ODW Drezdenko** | …………………………………………….  …………………………………………….. | …………………………………………….  …………………………………………….. |
| ZADANIE NR 2\*  **– ODW Sulęcin** | …………………………………………….  …………………………………………….. | …………………………………………….  …………………………………………….. |

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby** | **Zakres udostępnionych zasobów** |
| ZADANIE NR 1\*  **– ODW Drezdenko** | …………………………………………….  …………………………………………….. | zdolności zawodowe\*  sytuacja ekonomiczna\* |
| ZADANIE NR 2\*  **– ODW Sulęcin** | …………………………………………….  …………………………………………….. | zdolności zawodowe\*  sytuacja ekonomiczna\* |

12. **OŚWIADCZAMY**, że na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy

telefonu kontaktowego nr ……..……….…..….., faksu nr ………..…..……….. lub email ………..…………..………

13. **WADIUM** w kwocie:

**na zadanie nr 1\* – 3.200,00 zł** zostało wniesione w dniu ...............................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

*( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

**na zadanie nr 2\* – 3.900,00 zł** zostało wniesione w dniu ................................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

*( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek:

....................................................................................................................................................................

14. **OŚWIADCZAMY**, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw\* / małych przedsiębiorstw\* / średnich przedsiębiorstw\* / nie dotyczy\*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR *lub* *roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.*

15. Dane wykonawcy:

*miejscowość, kod:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

***\*****niepotrzebne skreślić*

*\*\*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

1. *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
2. *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
3. *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych*

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Załącznik nr 1

do formularza oferty

...................................

*(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

**Zadanie nr 1 – ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 2 – ODW Sulęcin**

**dotyczy zadania nr …... - ........................................................**

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Oświadczam, **że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

Oświadczam, że **spełniam warunki udziału** w postępowaniu określone w pkt 5B Instrukcji dla Wykonawców.

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

**Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**

………………………………………………....................................................................................................……………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

**Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia** (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu) **:** …………………………………………….....................................................................................................……..........…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Podpisano:

................................................................

*(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do formularza oferty

...................................

*(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu\* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

*(nazwa Wykonawcy)*

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

**Zadanie nr 1 – ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 2 – ODW Sulęcin**

**dotyczy zadania nr …... - ........................................................**

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**43/**2017

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. zrealizuję / nie zrealizuję\* usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.*

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

**Zadanie nr 1 – ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 2 – ODW Sulęcin**

**Dotyczy Zadania nr 1 – ODW Drezdenko**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja** | **Wyszczególnienie** | **Wg umowy** | | | |
| **j.m.** | **ilość** | **cena jedn.**  **netto zł** | **wartość**  **netto zł** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km | m2 | 50,00 |  |  |
| 2 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 | Cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 | Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych | m2 | 50,00 |  |  |
| 5 | D.05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mnieralno asfaltowymi AC16W | Mg | 20,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S | m2 | 48,00 |  |  |
| 8 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni | m2 | 200,00 |  |  |
| 9 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni | Mg | 30,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową  i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera | Mg | 104,00 |  |  |
| 11 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno | Mg | 5,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.15 | Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową | m2 | 50,00 |  |  |
| 13 | D.06.03.01 | Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 50,00 |  |  |
| 14 | D.05.03.01 | Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo klińcową | m2 | 50,00 |  |  |
| 15 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych, | szt. | 2 |  |  |
| 16 | D - 03.02.01 | Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie  z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 17 | D - 03.02.01 | Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 18 | D - 03.02.01 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 19 | D - 03.02.01 | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 20 | D - 03.02.01 | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 21 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych | szt. | 2 |  |  |
| 22 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociągowych, gazowych | szt. | 2 |  |  |
| 23 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio  8 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 24 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 25 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 26 | D-01.02.04 | rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 27 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem  i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 28 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem  i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 29 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 30 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 31 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 32 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30  z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej  z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 33 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem   z wywozem na plac składowy Zamawiającego | m | 20,00 |  |  |
| 34 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej  z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 35 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  z wywozem na plac składowy Zamawiającego | m2 | 20,00 |  |  |
| 36 | D.01.02.04 | Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 37 | D.01.02.04. | Odwiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość średnio do 10 km | m3 | 40,00 |  |  |
| 38 | D.04.04.01 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV | m2 | 50,00 |  |  |
| 39 | D.04.04.01 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 1,00 |  |  |
| 40 | D.04.05.01 | Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa , | m2 | 50,00 |  |  |
| 41 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 42 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 43 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 44 | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą | m2 | 50,00 |  |  |
| 45 | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 46 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stablilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń) | m2 | 50,00 |  |  |
| 47 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 48 | D.02.03.01 | Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką | m3 | 20,00 |  |  |
| 49 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z lawą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 20,00 |  |  |
| 50 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 20,00 |  |  |
| 51 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm | mb | 20,00 |  |  |
| 52 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm | mb | 20,00 |  |  |
| 53 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników kamiennych | mb | 20,00 |  |  |
| 54 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | mb | 20,00 |  |  |
| 55 | D.08.03.01 | Regulacja obrzeży betonowych | mb | 20,00 |  |  |
| 56 | D.10.01.01 | Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m  z robotami towarzyszącymi | m3 | 5,00 |  |  |
| 57 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 58 | D.08.05.01 | Przełóżenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 59 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 60 | D.08.05.01 | Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 20,00 |  |  |
| 61 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 62 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 63 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 64 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 65 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 66 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 67 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 68 | D.08.02.01 | Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 69 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 70 | D.08.02.01 | Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 71 | D.08.04.01 | Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 72 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20,00 |  |  |
| 73 | D.08.04.01 | Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20,00 |  |  |
| 74 | **Wartość netto w zł (poz.1-73):** | | | | |  |
| 75 | **Podatek VAT 23% (od poz. 74):** | | | | |  |
| 76 | **Wartość brutto w zł: (poz. 74+75):** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………….…………………………………………………… zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

**Zadanie 1 – ODW Drezdenko**

**Zadanie 2 – ODW Sulęcin**

**Dotyczy Zadania nr 2 – ODW Sulęcin**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja | Wyszczególnienie | Wg umowy | | | |
| j.m. | ilość | cena jedn. netto zł | wartość netto zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km | m2 | 50,00 |  |  |
| 2 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni dodatek za każy następny 1cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 | cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 | Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych | m2 | 50,00 |  |  |
| 5 | D.05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mnieralno asfaltowymi AC16W | Mg | 20,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S | m2 | 48,00 |  |  |
| 8 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni | m2 | 200,00 |  |  |
| 9 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni | Mg | 30,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera | Mg | 104,00 |  |  |
| 11 | D-05.03.17 | Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno | Mg | 5,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.15 | Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową | m2 | 50,00 |  |  |
| 13 | D.06.03.01 | Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 50,00 |  |  |
| 14 | D.05.03.01 | Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo klińcową | m2 | 50,00 |  |  |
| 15 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych, | szt. | 2 |  |  |
| 16 | D - 03.02.01 | Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie  z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 17 | D - 03.02.01 | Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie  z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 18 | D - 03.02.01 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 19 | D - 03.02.01 | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 20 | D - 03.02.01 | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 2 |  |  |
| 21 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych | szt. | 2 |  |  |
| 22 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociągowych, gazowych | szt. | 2 |  |  |
| 23 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 24 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 25 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości  15 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 26 | D-01.02.04 | rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 27 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem  i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 28 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem  i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |
| 29 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 30 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 31 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30  z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 32 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30  z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej  z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 33 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem  z wywozem na plac składowy Zamawiającego | m | 20,00 |  |  |
| 34 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej  z wywozem i utylizacją | m | 20,00 |  |  |
| 35 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  z wywozem na plac składowy Zamawiającego | m2 | 20,00 |  |  |
| 36 | D.01.02.04 | Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją | m2 | 20,00 |  |  |
| 37 | D.01.02.04. | Odwiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość srednio do 10 km | m3 | 40,00 |  |  |
| 38 | D.04.04.01 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników  gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV | m2 | 50,00 |  |  |
| 39 | D.04.04.01 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników  gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 1,00 |  |  |
| 40 | D.04.05.01 | Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa | m2 | 50,00 |  |  |
| 41 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie  o gr. 10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 42 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie  o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 43 | D.01.02.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 44 | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10  o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą | m2 | 50,00 |  |  |
| 45 | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10  o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 46 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, stablilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń) | m2 | 50,00 |  |  |
| 47 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze  5 cm grubości | m2 | 1,00 |  |  |
| 48 | D.02.03.01 | Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką | m3 | 20,00 |  |  |
| 49 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z lawą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 20,00 |  |  |
| 50 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 20,00 |  |  |
| 51 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm | mb | 20,00 |  |  |
| 52 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm | mb | 20,00 |  |  |
| 53 | D.08.01.01 | Regulacja krawężników kamiennych | mb | 20,00 |  |  |
| 54 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | mb | 20,00 |  |  |
| 55 | D.08.03.01 | Regulacja obrzeży betonowych | mb | 20,00 |  |  |
| 56 | D.10.01.01 | Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi | m3 | 5,00 |  |  |
| 57 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 58 | D.08.05.01 | Przełóżenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 59 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 60 | D.08.05.01 | Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 20,00 |  |  |
| 61 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 62 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 63 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 64 | D.08.02.02 | Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 65 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 66 | D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 67 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 68 | D.08.02.01 | Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 69 | D.08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 70 | D.08.02.01 | Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 71 | D.08.04.01 | Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora) | m2 | 20,00 |  |  |
| 72 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20,00 |  |  |
| 73 | D.08.04.01 | Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20,00 |  |  |
| 74 | **Wartość netto w zł (poz.1-73):** | | | | |  |
| 75 | **Podatek VAT 23% (od poz. 74):**) | | | | |  |
| 76 | **Wartość brutto w zł: (poz. 74+75):** | | | | |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… zł

Podpisano:

................................................................

*(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczątka + podpis)*