...........................................

 *(miejscowość, data)*

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

 **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

 **65-042 ZIELONA GÓRA**

 **AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia **578493-N-2017** z dnia 28.08.2017 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-**82**/2017) pod nazwą:

**Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków

za cenę brutto:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Cena brutto zł (C) |
| ZADANIE NR 1\***– Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5** | ………………………………złsłownie: ……………………………………………..……………………………. zł |
| ZADANIE NR 2\***– Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621** | ………………………………złsłownie: ……………………………………………………………..………...….. zł |

 zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. \*niepotrzebne skreślić

**INFORMUJEMY\*\***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

- dla zad. 1\* - ……………………………………………,

(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 2\* - ……………………………………………,

(podać nazwę, rodzaj)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

- dla zad. 1\* - …………………………………………… zł netto\*. - dla zad. 2\* - …………………………………………… zł netto\*.

\*niepotrzebne skreślić

*\*\*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

1. *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
2. *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
3. *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.*

2. **OŚWIADCZAMY**, iż okres Gwarancji jakości wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Okres gwarancji jakości (G) |
| ZADANIE NR 1\***– Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5** | - 3 lata, - 4 lata, - 5 lat \* |
| ZADANIE NR 2\***– Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621** | - 3 lata, - 4 lata, - 5 lat \* |

 \*niepotrzebne skreślić

**3. OŚWIADCZAMY**, iż Kierownik budowy pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji, w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia, remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto **na………….zadaniu / zadaniach\*.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Rodzaj pełnionej funkcji****na wykazanych zadaniach** | **Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/robót** **Wyszczególnić:****- nazwa zamówienia,****- zakres zamówienia (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont),****- wartość zamówienia (brutto zł),****- nazwa zamawiającego.** |
| 1. | ....................................................Kierownik budowy | kierownik budowy/ kierownik robót/Inspektor nadzoru – specjalność inżynierska drogowa\* |  |
| 2. | kierownik budowy/ kierownik robót/Inspektor nadzoru – specjalność inżynierska drogowa\* |  |
| 3. | kierownik budowy/ kierownik robót/Inspektor nadzoru – specjalność inżynierska drogowa\* |  |

***\*****niepotrzebne skreślić*

1. **OŚWIADCZAMY,** iż rozpoczniemy roboty nie później, niż w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
2. **OŚWIADCZAMY**, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **ROBOTY** objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podwykonawcy**(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | **Zakres powierzonych do wykonania robót** |
| ZADANIE NR 1\***– Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5** | …………………………………………….…………………………………………….. | …………………………………………….…………………………………………….. |
| ZADANIE NR 2\***– Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621** | …………………………………………….…………………………………………….. | …………………………………………….…………………………………………….. |

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby** | **Zakres udostępnionych zasobów** |
| ZADANIE NR 1\***– Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5** | …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności zawodowe\*, sytuacja ekonomiczna\* |
| ZADANIE NR 2\***– Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621** | …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności zawodowe\*,sytuacja ekonomiczna\* |

12. **WADIUM** w kwocie:

**na zadanie nr 1\* – 27.000,00 zł** zostało wniesione w dniu ...............................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

**na zadanie nr 2\* – 43.000,00 zł** zostało wniesione w dniu ................................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: ....................................................................................................................................................................

13. **DEKLARUJEMY** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. **OŚWIADCZAMY**, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw\* / małych przedsiębiorstw\* / średnich przedsiębiorstw\* / nie dotyczy\*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR *lub* *roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.*

15. Dane wykonawcy:

*miejscowość, kod:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

**\***niepotrzebne skreślić

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Załącznik nr 1

 do formularza oferty

...................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

**dotyczy zadania nr …... - ........................................................**

 Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, **że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, że **spełniam warunki udziału** w postępowaniu określone w pkt 5B Instrukcji dla Wykonawców.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**

………………………………………………....................................................................................................……………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia** (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu) **:**

…………………………………………….....................................................................................................……..........…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

 do formularza oferty

...................................

 *(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu\* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

*(nazwa Wykonawcy)*

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

**dotyczy zadania nr …... - ........................................................**

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-**82**/2017

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. zrealizuję / nie zrealizuję\* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.*

………………………………………

 (miejscowość, data)

…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką cementowo-piaskową z odwiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją  | m2 | 112,75 |   |   |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników i obrzeży z ławą wraz z wywozem materiałów robiórkowych na składowisko Wykonawcy i utylizacją  | mb | 86,00 |   |   |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem materiałów robiórkowych na składowisko Wykonawcy i utylizacją  | szt. | 3,00 |   |   |
| 4 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z wywozem materiałów robiórkowych na składowisko Wykonawcy i utylizacją  | szt. | 3,00 |   |   |
| **x** | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparką na poszerzeniu istn. jezdni z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją  | m3 | 230,00 |   |   |
| 6 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami z ukopu Wykonawcy (pozyskanie i dowóz materiałów) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą  | m3 | 71,00 |   |   |
| **x** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV średnio głębokości 20 cm na zjazdach na drogi boczne z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy | m2 | 85,00 |   |   |
| 8 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na zjazdach do gospodarstw i poszerzeniu istn. konstrukcji jezdni | m2 | 825,00 |   |   |
| 9 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw niebitumicznych | m2 | 6 880,20 |   |   |
| 10 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych | m2 | 12 527,20 |   |   |
| 11 | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3, GA75, gr. 20 cm – na poszerzeniach istn. konstrukcji jezdni i zjazdach  | m2 | 833,20 |   |   |
| 12 | D-04.05.01a | Wzmocnienie istn. podłoża mieszanką piaskowo-cementową C3/4 p, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na poszerzeniu jezdni, wzmocnienie, chodnik | m2 | 840,00 |   |   |
| 13 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki minerano-asfaltowej – AC22P asfalt 35/50, grubość po zagęszczeniu śr. 7 cm, transport masy do miejsca wbudowania  | t | 1 204,24 |   |   |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 14 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50 - grubość po zagęszczeniu 6 cm - jezdnia drogi głównej, zjazdy bitumiczne  | m2 | 6 223,20 |   |   |
| 15 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z AC 11S grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 83,20 |   |   |
| 16 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (SMA) - warstwa ścieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia drogi głównej | m2 | 5 997,00 |   |   |
| 17 | D-05.03.11 | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 7 cm z odwozem nadmiaru materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego - frezowanie na jezdni drogi głównej, wcinki w istn. warstwie ścieralnej, zjazdy bitumiczne | m2 | 6 022,75 |   |   |
| 18 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, kolor szary, o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik  | m2 | 87,00 |   |   |
| 19 | D-05.03.26g | Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem (początek i koniec odcinka); wytrzymałość na rozciąganie min. Wszerz 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m | m2 | 150,00 |  |   |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 20 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | m2 | 1 360,00 |   |   |
| 21 | D-06.03.01 | Wykonanie utwardzenia poboczy warstwą destruktu betonu asfaltowego o grubości 10 cm po zagęszczeniu (pozyskaną z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej) | m2 | 2 000,00 |   |   |
| 22 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp wraz z wywozem namułu i nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją; grub. namułu do 30 cm | m | 1 950,00 |   |   |
| **x** | **D-07.00.00** | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 23 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowo - pasy ciągłe | m2 | 225,00 |   |   |
| 24 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – grubowarstwowo - pasy przerywane | m2 | 126,00 |   |   |
| 25 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 6,00 |   |   |
| 26 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 7,00 |   |   |
| 27 | D-07.02.02 | Słupki typu U-1a | szt. | 24,00 |   |   |
| **x** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 28 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 15x30cm | mb | 49,00 |   |   |
| 29 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych | mb | 49,00 |   |   |
| 30 | **Razem netto zł (poz.1-29):** |  |
| 31 | **Podatek VAT 23 % (od poz.30):** |  |
| 32 | **Razem brutto zł (poz. 30+31):** |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… zł

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

………………………………………

 (miejscowość, data)

…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 – Droga woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin od km 28+407 do km 29+406,5**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

**Zadanie nr 2 – Droga woj. nr 288 na odcinku Kosierz – Lubiatów od km 8+065 do km 9+621**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Specyfikacja Techniczna** |  | **Jednostka** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy 56-75cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wytkonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. Do 50km | szt | 22,00 |   |   |
| 2 | D-01.02.01 | Ciecia pielęgnacyjne drzew - podcinka konarów wystajacych na jezdnię | szt | 14,00 |   |   |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie pobocza umocnionego kruszywem; średnia grubość warstwy 20 cm; materiał do wykorzystania na umocnienie pobocza w ciagu robót | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 4 | D-01.02.04 | Demontaż oznakowania pionowego wraz z odwiezieniem do najbliższego Obwodu Drogowego  | szt | 7,00 |   |   |
| **x** | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 5 | D-03.01.03 | Wykonanie części przelotowej przepustu pod drogą wojewódzką dł. 15mb z rur fi 900 - na nowy (rozebranie ułożenie, obudowanie) | kpl | 1,00 |   |   |
| **x** | **D-04.00.00**  | **PODBUDOWY** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 6 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta w gruncie kat. III, średnia głębokość 15 cm z odwozem na tymczasowe składowisko Wykonawcy -  | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 7 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 8 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 19 450,00 |   |   |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 10 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 19 450,00 |   |   |
| 11 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm (w dwóch warstwach 15+10cm) | m2 | 227,80 |   |   |
| 13 | D-04.05.01a | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 10 cm | m2 | 4 045,60 |   |   |
| 14 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22W grub. 6 cm; transport masy do miejsca wbudowania  | m2 | 3 734,40 |   |   |
| 15 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W o śr. gr 4cm (100 kg/m2) z transportem do miejsca wbudowania | t | 622,40 |   |   |
| **x** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 16 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 9 875,00 |   |   |
| 17 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki AC 11S z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 9 563,80 |   |   |
| 18 | D-05.03.11 | Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni głęb. do 2cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót | m2 | 6 224,00 |   |   |
| 19 | D-05.03.26g | Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem (o szer. pasma 1 m) na połączeniu starej i nowej nawierzchni; wytrzymałość na rozciągania min. wszerz 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m | m2 | 1 556,00 |   |   |
| **x** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 20 | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy; średnia grubość 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy i utylizacją | m2 | 3 112,00 |   |   |
| 21 | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z rozbiórki poszerzenia i frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destrukt, kruszywo łamane); grubość warstwy 15 cm | m2 | 3 112,00 |   |   |
| 22 | D-06.04.01 | Oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, przy grub. namułu średnio 40 cm; wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy z utylizacją | m | 3 112,00 |   |   |
| **x** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 23 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe | m2 | 601,00 |   |   |
| 24 | D-07.01.01 | Frezowanie istniejacego oznakowania | m2 | 5,00 |   |   |
| 25 | D-07.02.02 | Montaż słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych  | szt | 32,00 |   |   |
| 26 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W5) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 4m  | m | 72,00 |   |   |
|  27 | **Razem netto zł (poz.1-26):** |  |
| 28  | **Podatek VAT 23 % (od poz.27):** |  |
| 29  | **Razem brutto zł (poz. 27+28):** |  |

Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… zł

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*