formularz nr 2

…………………………………………………………..

 pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Zakup sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jedn. Netto** | **Wartość** |
| **1.** | **Wózek paletowy HUZAR PS 25 – 115 PTP:**Dane techniczne:Udźwig [kg] 2500Długość wideł [mm] 1150Koła guma Rolki poliuretanTyp rolek tandemMasa własna [kg] 78Wielkość kół, przód [mm] Ø200 lub Ø180Wielkość kół, tył [mm] Ø 82x70Ilość kół przód/ tył 2/4Skok h3 [mm] 115Punkt obciążenia c [mm] 600Wysokość dyszla h14 [mm] 1200Wysokość min. wideł h13 [mm] 85Długość całkowita L1 [mm] 1535 / 1420 / 1220Szerokość całkowita b1 [mm] 540Szerokość wideł e [mm] 160Wysokość wideł s [mm] 45Rozstaw wideł b1 [mm] 540Prześwit wideł b3 [mm] 220Odstęp od powierzchni m1 [mm] 45Kąt skrętu Wa [mm] 1330 |  **Szt.** |  **2** |  |  |
| **2.** | **Myjka ciśnieniowa KARCHER K7 POWER HOME 180 BAR XL:**Dane techniczne:Rodzaj pompy - aluminiowaCiśnienie robocze – 180 barMax. moc - 3000WMax. temp. Wody – 60o CWydatek wody – 600l/hWydajność – 60 m2 /hNapięcie zasilania – 230VWaga urządzenia – 17,5 kgDługość węża – 10m | **Szt.** | **1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Kompresor Scheppach HC53DC 50l:**Dane techniczne:Wymiary: 910 x 415 x 680 mmWielkość zbiornika: 50 LCiśnienie robocze max: 10 barMoc ssania: 412 L/minPoziom mocy akustycznej: 97 dB (A)Silnik: 230 V~Moc silnika: 2200 WWaga: 46,4 kg | **Szt.** | **1** |  |  |
|  **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** |  |
|  **VAT (23%)** |  |
|  **RAZEM BRUTTO** |  |

Słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………

Cena zawiera:

- koszt dostawy i rozładunek urządzenia

…………………………………………………………….

 /czytelny podpis upełnomocnionego

 przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis/