..................................................... załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Dotyczy zamówienia na**: **Wymianę konstrukcji nawierzchni w obrębie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Wolsztyn – Wschowa – Wroniec w miejscowości Lgiń o długości 107,50 m.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  Pozycja  | Wyszczególnienieelementówrozliczeniowych | Jednostka | Cenajednostk.[ zł ] |  Wartość[zł] |
|  nazwa |  ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **D.05.03.05** | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W gr. 6 cm na dojazdach | m2 | 645,00 |  |  |
| 2 |  | Wykonanie warstwy profilującej z AC16 W średnia gr. 6cm na dojazdach | m2 | 102,00 |  |  |
| 3 | **D.05.03.11** | Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na głębokość średnią 5 cm | m2 | 645,00 |  |  |
| 4 | **D.05.03.11** | Frezowanie pozostałych warstw bitumicznych na głębokość średnią 15cm | m2 | 325,00 |  |  |
| 5 | **D.08.01.01** | Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej na płask | m | 25,00 |  |  |
| 6 | **D.05.03.13** | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4cm na dojazdach | m2 | 645,00 |  |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT (netto):** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT (brutto):** |  |