………………………… *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika**

**B. ODNOWA DYWANIKOWA OD KM 0+316 DO KM 1+538**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOD Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn.netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **X** | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 1,222 |   |   |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego wykorzystania - zjazd | m2 | 18,00 |   |   |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka korytek ściekowych 50x60x15cm | m | 75,00 |   |   |
| 4 | D-01.02.04 | Demontaż barier drogowych stalowych wraz z wywozem i utylizacją | m | 292,00 |   |   |
| 5 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacja (korytka ściekowe i podbudowa) | m3 | 9,38 |   |   |
| **X** | **D-03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 6 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu rurowego o dn. 80cm (2 szt) lub prefabrykat | m3 | 1,58 |   |   |
| **X** | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 7 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych  | m2 | 15 419,60 |   |   |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych | m2 | 15 419,60 |   |   |
| 9 | D-04.08.01 | Warstwa wyrównawcza grub. Śr. 4cm z betonu asfaltowego AC 16W z transportem do miejsca wbudowania | t | 30,20 |   |   |
| 10 | D-04.08.01 | Warstwa wyrównawcza grub. Śr. 2cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy | t | 23,70 |   |   |
| **X** | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 11 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 7 472,80 |   |   |
| 12 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 2 cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót  | m2 | 1 184,80 |   |   |
| 13 | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm z transportem do miejsca wbudowania | m2 | 7 946,80 |   |   |
| 14 | D-05.03.23 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (kostka z odzysku) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 18,00 |   |   |
| 15 | D-05.03.26g | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej wstępnie przesączonej asfaltem o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m | m2 | 608,00 |   |   |
| **X** | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 16 | D-06.01.01 | Profilowanie i umocnienie poboczy gruntem rodzimym śr. Grubości 5cm i szerokości 1m wraz z zagęszczeniem | m2 | 976,50 |   |   |
| 17 | D-06.03.01a | Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destrukt, kruszywo łamane); grubość warstwy 10cm | m2 | 1 066,50 |   |   |
| 18 | D-06.04.01 | Odbudowa - wykonanie rowu odparowującego dł. 50m oraz rowu odwadniającego dł. 60m wraz ze skarpowaniem, profilowaniem i wywozem nadmiaru do 3km | m3 | 48,80 |   |   |
| **X** | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 19 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 600,65 |   |   |
| 20 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (H1W6) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 2m | **m** | 60,00 |   |   |
| 21 | D-07.05.01 | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W6) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 4m | **m** | 232,00 |   |   |
| **X** | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 22 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych nowych 50x60x15cm na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm | m | 75 |   |   |
|  **RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-22) w zł** |  |

Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………………….. zł

 Podpisano:

 ....................................................................... *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*