...........................................

 *(miejscowość, data)*

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

 **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

 **65-042 ZIELONA GÓRA**

 **AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5.186.000 euro (nr ogłoszenia **257200-2014** z dnia **01.08.2014 r**.) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**40**/2014) pod nazwą:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ……………….……………………

 (słownie:........................................................................................................................................... zł.

 zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy

się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

3. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie:  **do 08.06.2015 r**.

5. ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

 …………………………………………………….……………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. UDZIELAMY 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

8. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. WADIUM w kwocie  **12.000,00 zł** zostało wniesione w dniu ...................................................

w postaci...........................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

11. Dane wykonawcy:

*kod:..........................................................................................................................*

*miejscowość:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*powiat:.....................................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*REGON: ..................................................................................................................*

*Internet :http:/ /pl*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

d)..............................................................................

e)..............................................................................

f)..............................................................................

**\***niepotrzebne skreślić

 Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Załącznik nr 1

 do formularza oferty

...................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

Przetarg nieograniczony:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 **B.** posiadania wiedzy i doświadczenia;

**C.** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

 wykonania zamówienia;

 **D.** sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 Podpisano:

 .........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

.............................................,dnia …………………………

 Załącznik nr 1a

 do formularza oferty

........................................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Przetarg nieograniczony:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

 Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..........................................,dnia…………………

 Podpisano:

 .................................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

*Uwaga:*

*Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

 Załącznik nr 2

 do formularza oferty

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

 **WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Przetarg nieograniczony:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

Wykaz robót budowlanych\* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

***\* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej.***

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, rodzaj robót, miejsce wykonania:**- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi klasy Z lub wyższej | **Wartość zrealizowanego zamówienia\*\*****(brutto w zł)** | **Data zakończenia robót*****(dzień-miesiąc-rok)*** | **Doświadczenie** |
|  |  |  | 1.własne \*\*\*lub2.innych podmiotów \*\*\* – wykonawca winien załączyć do oferty **oryginał** pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniający wymagania określone w pkr 6.1.b) SIWZ |

*\*\*wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).*

*\*\*\*niepotrzebne skreślić*

 Podpisano:

……………………………….………

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

.........................,dnia…………..............

Załącznik nr 3

 do formularza oferty

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

# WYKAZ OSÓB

#  Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia** | **Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień zawodowych** | **Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą \*\*** |
| **1** |  **....................................****Kierownik Budowy**  | **Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji** **………………………………………….…………** (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)**bez ograniczeń\*/ w ograniczonym zakresie\*****Nr …………………………………………………………………****w specjalności …………………………………………………****w zakresie ………………………………………………………****Data uzyskania uprawnień :****……………………………………………………………………**(dzień-miesiąc-rok) |  |
| **2** |  **.........................................****Kierownik robót sanitarnych** | **Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji** **………………………………………….…………** (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)**bez ograniczeń\*/ w ograniczonym zakresie\*****Nr …………………………………………………………………****w specjalności …………………………………………………****w zakresie ………………………………………………………****Data uzyskania uprawnień :****……………………………………………………………………**(dzień-miesiąc-rok) |  |

***\*-niepotrzebne skreślić***

***\*\*- w*** *przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać* ***„dysponowanie bezpośrednie”****.**Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach określonych w**art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „****dysponowanie pośrednie”*** *i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ.* ***(oryginał dokumentu).***

 Podpisano:

 ...........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

............................................,dnia………………………

…………………………

 *(Pieczęć wykonawcy )*

 Załącznik nr 3a

 do formularza oferty

**OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH**

# Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

 Podpisano:

 ……………………………………………..  *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

........................................,dnia.…………………………

 Załącznik nr 4

 do formularza oferty

...................................

 *(pieczęć wykonawcy)*

 **INFORMACJA**

**o przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Przetarg nieograniczony: **„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot :

1. nie należy do grupy kapitałowej\*,
2. należy do grupy kapitałowej\*. W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
3. …………………………………………..
4. …………………………………………..
5. …………………………………………..
6. …………………………………………..

*\*niepotrzebne skreślić*

 Podpisano:

.......................................,dnia...................... ........................................................................

 (*czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

*Uwaga:*

*Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

 Załącznik nr 5

 do formularza oferty

...................................

 *(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(określenie zasobu\* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)*

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

*(nazwa Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”.**

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**40**/2014

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….………

1. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……

1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:*

*1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp*

*2. dokumenty dotyczące:*

*a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,*

*c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,*

*d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia*

…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

 **FORMULARZ CENOWY**

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka**  | **Cena jedn.****netto w zł** | **Wartość netto w zł (kol.5 x kol.6)** |
| **nazwa**  | **ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **x** | **D.01.00.00.** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **x** | **D.01.01.01.** | **Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 |   | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim  | km | 0,53 |   |   |
| x | **D 01.02.01** | **Usunięcie drzew i krzewów** | x | x | x | x |
| 2 |  | Wycięcie drzew o średnicy 36-55 cm z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. | szt. | 2,00 |   |   |
| 3 |   | Wycięcie drzew o średnicy ponad 55 cm z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. | szt. | 4,00 |   |   |
| x | **D.01.02.02.** | **Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny** | x | x | x | x |
| 4 |   | Zdjęcie w-wy ziemii roślinnej gr. średnio 10 cm (humus do późniejszego wykorzystania) | m2 | 2 734,00 |   |   |
| x | **D.01.02.04.** | **Rozbiórka elementów dróg** | x | x | x | x |
| 5 |   | Rozebranie istniejacej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych śred.grub. 10 cm z wywiezieniem i utylizacja materiału na skladowisku Wykonawcy | m2 | 1 626,00 |   |   |
| 6 |   | Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów na składowisko Zamawiajacego - obwód drogowy Żagań  | m2 | 886,00 |   |   |
| 7 |   | Rozebranie nawierzchni z brukowca z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Zamwaiającego - obwód drogowy w Żaganiu | m2 | 8,00 |   |   |
| 8 |   | Rozebranie podbudowy z niesortu kamiennego, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 745,00 |   |   |
| 9 |   | Rozebranie płytek chodnikowych z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy | m2 | 15,00 |   |   |
| 10 |   | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacja na składowisko Wykonawcy | m2 | 197,00 |   |   |
| 11 |   | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy- materiał częściowo do odzysku, reszta materiału do dowozu do obwodu drogowego w Żaganiu | m2 | 100,00 |   |   |
| 12 |   | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - kostka częściowo do póżniejszego wykorzystania, reszta do wywozu do najbliższego obwodu drogowego | m2 | 18,00 |   |   |
| 13 |   | Rozebranie podbudowy tłuczniowej o śr. gr. 15cm z wywozem i utylizacja na składowisko wykonawcy - zjazdy | m2 | 65,00 |   |   |
| 14 |   | Rozebranie nawierzchni betonowej o śr. gr 15cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacja na składowisku wykonawcy | m2 | 62,00 |   |   |
| 15 |   | Rozebranie obrzeży betonowych wzdłuż istniejących chodników w wywiezieniem materiały z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m | 36,00 |   |   |
| 16 |   | Rozebranie krawężników betonowych wraz ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m | 93,00 |   |   |
| 17 |   | Rozebranie krawężników kamiennych wraz ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko zamawiającego - obwód drogowy Żagań | m | 1,50 |   |   |
| 18 |   | Rozebranie obrzeży betonowych. Materiał do ponownego wbudowania | m | 36,00 |   |   |
| 19 |   | Rozebranie krawężnika betonowego. Materiał do ponownego wbudowania | m | 93,00 |   |   |
| 20 |   | Rozebranie istniejących znaków i słupków drogowych - do ponownego ustawienia | szt. | 6,00 |   |   |
| 21 | **D.01.03.04** | Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej typu AROT A 110P S na istniejących kablach telekomunikacyjnych | m | 20,00 |   |   |
| x | **D.01.03.07** | **Regulacja wysokościowa studzienek urządzeń podziemnych** | x | x | x | x |
| 22 |   | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 15,00 |   |   |
| 23 |   | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 6,00 |   |   |
| 24 |   | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych | szt. | 3,00 |   |   |
| 25 |   | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt. | 4,00 |   |   |
| **x** | **D.02.00.00.** | **ROBOTY ZIEMNE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 26 | D.02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III, wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą  | m3 | 100,00 |   |   |
| 27 | D.02.01.01. | Wykonanie wykopów w ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III (grunt z korytowania) z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 404,00 |   |   |
| 28 | D.02.03.01. | Wykonanie nasypów z transportem urobku na nasyp na trasie robót wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilżeniem wodą w miarę potrzeby warstw zagęszczonych  | m3 | 375,00 |   |   |
| 29 | Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu z dowozem | m3 | 375,00 |   |   |
| 30 | Plantowanie powierzchni nasypu  | m2 | 2 380,00 |   |   |
| **x** | **D.03.00.00** | **Odwodnienie korpusu drogowego** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 31 | D.03.02.01 | Roboty ziemne w gr. kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 35,00 |   |   |
| 32 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i głęb. do 3.0 m;  | m2 | 36,00 |   |   |
| 33 | Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z pozyskaniem gruntu z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)  | m3 | 35,00 |   |   |
| 34 | Kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm  | m | 9,00 |   |   |
| 35 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 0,50 |   |   |
| 36 | Obsypka kanałów z materiałów sypkich grub. 35 - 65 cm | m3 | 2,00 |   |   |
| 37 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych na uszczelkę o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m  | szt. | 1,00 |   |   |
| 38 | Wypełnienie studni piaskiem gr. 30cm | m3 | 0,70 |   |   |
| 39 | Wypełnienie studni żwirem gr. 30 cm | m3 | 0,70 |   |   |
| 40 | Izolacja z geowłókniny | m2 | 1,80 |   |   |
| 41 | Studzienki ściekowe jezdniowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z kratą żeliwna Dn 400 | szt. | 1,00 |   |   |
| 42 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - dwie warstwy | m2 | 1,80 |   |   |
| 43 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - dwie warstwy | m2 | 4,50 |   |   |
| 44 | Tynki cementowe zwykłe na ścianach pionowych - rapówka | m2 | 4,50 |   |   |
| 45 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - dwie warstwy | m2 | 0,80 |   |   |
| **x** | **D.04.00.00.** | **PODBUDOWA** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 46 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 38 cm zjazdy z betonowej kostki brukowej  | m2 | 57,00 |   |   |
| 47 | Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 35 cm zjazdy bitumiczne  | m2 | 260,00 |   |   |
| 48 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i skrzyżowań wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 42 cm  | m2 | 654,00 |   |   |
| 49 | Koryto wykonywane na całej szerokości chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 13 cm  | m2 | 135,00 |   |   |
| 50 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscu podbudowy z GRC | m2 | 1 600,00 |   |   |
| 51 | D.04.03.01. | Oczyszczenie mechaniczne warstw niebitumicznych   | m2 | 1 950,00 |   |   |
| 52 | Skropienie warstw niebitumicznych  | m2 | 1 990,00 |   |   |
| 53 | Oczyszczenie warstw bitumicznych | m2 | 8 236,00 |   |   |
| 54 | Skropienie asfaltem warstw podbudowy  | m2 | 8 236,00 |   |   |
| 55 | D.04.04.02. | Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mmm  | m2 | 260,00 |   |   |
| 56 | Podbudowa pomocnicza grubosci 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mmm  | m2 | 57,00 |   |   |
| 57 | D.04.05.01. | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grub. 15 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą w miejscach poszerzeń oraz w miejscu rozbiórki nawierzchni  | m2 | 1 320,00 |   |   |
| 58 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grub. 10 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą  | m2 | 335,00 |   |   |
| 59 | D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C15/20 pod umocnieniem z kostki kamiennej wokół wpustów deszczowych  | m2 | 3,00 |   |   |
| 60 | D.04.07.01. | Podbudowa zasadnicza grub. 16 cm z betonu asfaltowego AC 22P w miejscach poszerzeń oraz w miejscu rozbiórki nawierzchni  | m2 | 1 320,00 |   |   |
| 61 | D.04.08.01. | Wyrównanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC22W | t | 970,00 |   |   |
| **X** | **D.05.00.00.** | **NAWIERZCHNIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 62 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 9 cm z betonu asfaltowego AC 16W  | m2 | 4 380,00 |   |   |
| 63 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S  | m2 | 284,00 |   |   |
| 64 | D.05.03.11. | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głęb. 5 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku do obwodu drogowego  | m2 | 3 100,00 |   |   |
| 65 | D.05.03.13a | Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z mieszanki SMA 11  | m2 | 4 280,00 |   |   |
| 66 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm (kolorowa) - zjazdy  | m2 | 55,00 |   |   |
| 67 | D.05.03.23. | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm (szara)  | m2 | 3,00 |   |   |
| 68 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm (kolorowa) zjazdy- kostka z rozbiórki  | m2 | 11,00 |   |   |
| 69 | D.05.03.26g | Ułożenie geosiatki - połączenie nowej konstrukcji z nawierzchnią istniejącą | m2 | 2 960,00 |   |   |
| **X** | **D.06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 70 | D.06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp w-wą grub. 10 cm - humus z odzysku | m2 | 2 734,00 |   |   |
| 71 | Humusowanie z obsianiem skarp w-wą grub. 10 cm - humus z dowozu | m2 | 360,00 |   |   |
| 72 | D.06.03.01a | Umocnienie pobocza mieszanką destruktu (z frezowania) i pospółki (10%) i klińca (10%) na grub. 10 cm na szer. 0,5m wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 269,00 |   |   |
| 73 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu śr. 20cm; z wywozem namułu i nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy | m | 270,00 |   |   |
| **X** | **D.07.00.00** |  **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 74 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome - grubowarstwowe: | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 75 | linie segregacyjne i krawędziowe ciagłe: | m2 | 83,00 |   |   |
| 76 | linie segregacyjne i krawędziowe przerywane: | m2 | 56,00 |   |   |
| 77 | linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych: | m2 | 3,00 |   |   |
| 78 | strzałki i inne symbole | m2 | 13,00 |   |   |
| 79 | D.07.02.01. | Oznakowanie pionowe: | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 80 | Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 13,00 |   |   |
| X | **x** | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 81 | D.07.02.01. | znak typu A | szt. | 1,00 |   |   |
| 82 | znak typu D | szt. | 2,00 |   |   |
| 83 | znak typu T | szt. | 1,00 |   |   |
| 84 | Ponowne ustawienie słupków i znaków z rozbiórki | szt. | 6,00 |   |   |
| 85 | D.07.02.02. | Ustawienie słupków U-2 | szt. | 2,00 |   |   |
| **X** | **D.08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 86 | D.08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 20x 30 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 270,00 |   |   |
| 87 | Ustawienie krawężników betonowych najazowych 20x 30 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 150,00 |   |   |
| 88 | D.08.02.02. | Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm (szara) | m2 | 125,00 |   |   |
| 89 | Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm (szara) - kostka z rozbiórki | m2 | 62,00 |   |   |
| 90 | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30 cm na podsypce z piasku srednioziarnistego grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej C12/15 | m | 80,00 |   |   |
| 91 | Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30 cm na podsypce z piasku srednioziarnistego grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej C12/15 - materiał z rozbiórki | m | 36,00 |   |   |
| **X** | **D 09.01.01**  | **ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 92 |   | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m. | szt. | 6,00 |   |   |
| 93 | **Wartość robót netto** (suma poz. od 1 do 92) **w zł** |  |
| 94 | VAT 23% (od wartości poz.93) w zł |  |
| 95 | **Ogółem wartość robót brutto** (suma poz.93+94) **w zł** |  |

Słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………..……………….. zł

 Podpisano:

 .......................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*