załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

 **Województwo Lubuskie -**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**w Zielonej Górze**

**Al. Niepodległości 32**

**65-042 Zielona Góra**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 157 - budowa chodnika w m. Żółwin od km 4+040 do km 4+071**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: ……………………………….

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

 (słownie) ..............................................................................................................................................................................

2. Termin realizacji zamówienia **do dnia 30.11.2020r.**

3. Udzielam **60 miesięcy**  gwarancji na wykonane roboty.

4. Deklaruję wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………………………….…………….……

5. Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy.

6. Dane kontaktowe: .............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

7. Oświadczam, że wskazany kierownik budowy jest członkiem izby samorządu zawodowego.

**8. OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.\*\*\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). \*\*\***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty**

 Podpis

 ..................................................

 (czytelny podpis upełnomocnionego

 przedstawiciela+ pieczątka)

Załączniki do oferty:

1.formularz cenowy,

2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,

3.referencje – wykaz robót budowlanych,

4. kopia uprawnień zawodowych kierownika budowy,

5. kopia polisy OC\*.

\* niepotrzebne skreślić

załącznik nr 2

 ......................................

 (miejscowość, data)

…………………………

 *(pieczęć wykonawcy )*

|  |
| --- |
| **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 157** **- budowa chodnika w m. Żółwin od km 4+040 do km 4+071**  |
| **FORMULARZ CENOWY** |
| **Lp.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. miary** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
|  | **D-01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |   |   |
|   | **D-01.01.01** | **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |   |   |   |   |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych | km | 0,042 |  |  |
|   | **D-01.02.02** | **Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej** |   |   |   |   |
| 2 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. średniej 30 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1km  | m3 | 101,91 |  |  |
|   | **D-01.02.04** | **Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów** |   |   |   |   |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa o gr. średniej 15cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazdy | m2 | 17,50 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m2 | 17,50 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Ciecie piłą mechaniczną nawierzchni na głębokość 9-15 cm | mb | 42,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie barier drogowych stalowych z odwozem na skład Zamawiającego | m | 14,00 |  |  |
|  | **D-02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** |  |   |   |   |
|   | **D-02.03.01** | **Wykonanie nasypów** |   |   |   |   |
| 7 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu | m3 | 18,00 |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **PODBUDOWY** |  |   |   |   |
|   | **D-04.01.01** | **Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża** |   |   |   |   |
| 8 | D-04.01.01 | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane mechanicznie, średnia głębokość koryta 10 cm | m2 | 101,91 |  |  |
|   | **D-04.04.02** | **Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie** |   |   |   |
| 9 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm - zjazdy + obniżony chodnik | m2 | 17,50 |  |  |
|   | **D-04.05.01** | **Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem** |
| 10 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik | m2 | 74,00 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |  |   |   |   |
|   | **D-05.03.15** | **Uszczelnienie nawierzchi bitumicznych** |   |   |   |   |
| 11 | D-05.03.15 | Uszczelnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią nawierzchni | m | 42,00 |  |  |
|   | **D-05.03.23a** | **Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej**  |   |   |   |   |
| 12 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 91,50 |  |  |
|  | **D-06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |   |   |   |
|   | **D-06.01.01** | **Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków i terenów zielonych** |   |   |
| 13 | D-06.01.01 | Profilowanie i humusowanie skarp i rowów, z obsianiem trawą - warstwa humusu o grub. 10 cm  | m2 | 126,00 |  |  |
|  | **D-07.00.00** | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |   |   |   |
|   | **D-07.06.02** | **Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych** |   |   |   |   |
| 14 | D-07.06.02 | Ustawienie balustrad typu U-11a | mb | 14,00 |  |  |
| 15 | D-07.05.01 | Bariera ochronna drogowa (materiał z rozbiórki) | mb | 4,00 |  |  |
|  | **D-08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** |  |   |   |   |
|   | **D-08.01.01b** | **Ustawienie krawężników betonowych** |   |   |   |   |
| 16 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, 15x22 cm i 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 45,00 |  |  |
|   | **D-08.03.01** | **Betonowe obrzeża chodnikowe** |   |   |   |   |
| 17 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 45,00 |  |  |
|   | **D-08.05.01** | **Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych** |   |   |   |   |
| 18 | D-08.05.01 | Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej wg KPED 01.31 (1 ścieków o dł. 3,0m) wraz z umocnieniem wylotu wg KPED 01.34 | m | 3,00 |  |  |
| **Razem wartość robót netto (poz. 1-15)**  |  |
| **Podatek VAT 23%**  |  |
| **Ogółem wartość robót brutto**  |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł

 Podpisano:

 .........................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

załącznik nr 3

...................................

 Pieczęć Wykonawcy

# WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 157 - budowa chodnika w m. Żółwin od km 4+040 do km 4+071**

Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykaz robót budowlanych\* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

\* przez roboty budowlane zamawiający rozumie:

**- wykonanie jednej roboty o wartości min. 28 000,00 zł brutto w zakresie w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu chodnika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, rodzaj robót, miejsce wykonania:**  | **Wartość zrealizowanego zamówienia****(brutto w zł)** | **Data zakończenia**(dzień-miesiąc-rok) | **Nazwa zamawiającego** | **Doświadczenie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 1. własne\*\*lub2. innych podmiotów\*\* - wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego  |

 Podpisano :

 ............................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

.................................data..................