...........................................

 *(miejscowość, data)*

..............................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

 **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –**

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

 **65-042 ZIELONA GÓRA**

 **AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 33186-2017 z dnia 28.02.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**7**/2017) pod nazwą:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Cena brutto zł (C) |
| ZADANIE NR 1\***Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze** | ………………………………złsłownie: ……………………………………………..………………………………. zł |
| ZADANIE NR 2\***Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko** | ………………………………złsłownie: ………………………………………………………………..………...….. zł |
| ZADANIE NR 3\***Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie** | ………………………………złsłownie: …………………………………………………..………………..………... zł |

 zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

 \*niepotrzebne skreślić

**INFORMUJEMY\*\***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

- dla zad. 1\* - ……………………………………………, (podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 2\* - ……………………………………………, (podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 3\* - ……………………………………………, (podać nazwę, rodzaj)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

- dla zad. 1\* - …………………………………………… zł netto\*. - dla zad. 2\* - …………………………………………… zł netto\*. - dla zad. 3\* - …………………………………………… zł netto\*.

\*niepotrzebne skreślić

*\*\*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

1. *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
2. *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
3. *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.*

2.**OŚWIADCZAMY**, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T) |
| ZADANIE NR 1\***Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**  | - do 2 godzin; - powyżej 2 godzin do 3 godzin; - powyżej 3 godzin do 4 godzin\* |
| ZADANIE NR 2\***Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**  | - do 2 godzin; - powyżej 2 godzin do 3 godzin; - powyżej 3 godzin do 4 godzin\* |
| ZADANIE NR 3\***Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie** | - do 2 godzin; - powyżej 2 godzin do 3 godzin; - powyżej 3 godzin do 4 godzin\* |

\*niepotrzebne skreślić

3. **OŚWIADCZAMY**, że Gwarancja jakości na wykonanie napraw i montaż nowych elementów objętych umową wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Gwarancja jakości na wykonanie napraw i montaż nowych elementów objętych umową (G) |
| ZADANIE NR 1\***Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**  | 24 miesiące, 18 miesięcy, 12 miesięcy \* |
| ZADANIE NR 2\***Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**  | 24 miesiące, 18 miesięcy, 12 miesięcy \* |
| ZADANIE NR 3\***Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie** | 24 miesiące, 18 miesięcy, 12 miesięcy \* |

\*niepotrzebne skreślić

4. **OŚWIADCZAMY**, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **USŁUGI** objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podwykonawcy**(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | **Zakres zamówienia powierzony do wykonania Podwykonawcy** |
| ZADANIE NR 1\***Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze** | …………………………………………….…………………………………………….. | .…………………………………………….…………………………………………….. |
| ZADANIE NR 2\***Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**  | …………………………………………….…………………………………………….. | …………………………………………….…………………………………………….. |
| ZADANIE NR 3\***Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie** | …………………………………………….…………………………………………….. | …………………………………………….…………………………………………….. |

\*niepotrzebne skreślić

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby** | **Zakres udostępnionych zasobów** |
| ZADANIE NR 1\***Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze** | …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności techniczne lub zawodowe\*sytuacja ekonomiczna\*  |
| ZADANIE NR 2\***Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**  | …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności techniczne lub zawodowe\*sytuacja ekonomiczna\*  |
| ZADANIE NR 3\***Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie** | …………………………………………….…………………………………………….. | zdolności techniczne lub zawodowe\*sytuacja ekonomiczna\*  |

* \*niepotrzebne skreślić

12. **OŚWIADCZAMY**, że na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr ……………….., faksu nr ……………….. lub email ………………………

13. **WADIUM** w kwocie:

**na zadanie nr 1\* – 2.400,00 zł** zostało wniesione w dniu .........................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

**na zadanie nr 2\* – 3.700,00 zł** zostało wniesione w dniu ........................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

**na zadanie nr 3\* – 2.200,00 zł** zostało wniesione w dniu .........................................................................

w postaci......................................................................................................................................................

 *( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)*

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek:

....................................................................................................................................................................

14. **OŚWIADCZAMY**, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw\* / małych przedsiębiorstw\* / średnich przedsiębiorstw\* / nie dotyczy\*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR *lub* *roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.*

15. Dane wykonawcy:

*miejscowość, kod:............................................................................................................*

*ulica…………………………………………………………………………………………*

*województwo:...........................................................................................................*

*telefony:...................................................................................................................*

*fax............................................................................................................................*

*e-mail:......................................................................................................................*

adres do korespondencji:

.......................................................................................

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

**\***niepotrzebne skreślić Podpisano:

 ................................................................

 *(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)*

 Załącznik nr 1

 do formularza oferty

...................................

 *(Pieczęć wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**dotyczy zadania nr .... - ........................................................**

 Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

i ust. 5 pkt 1 ustawy.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, **że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 Oświadczam, że **spełniam warunki udziału** w postępowaniu określone w pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

1. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określoną w SIWZ pkt 5 B ppkt b)1):

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..….

(podać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu np. litera a) lub b) lub c) lub a) i b) i c) – w zależności na które zadania wykonawca składa ofertę)

- zdolności technicznej lub zawodowej;

1. zrealizowałem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi opisane w SIWZ pkt 5 B ppkt c 1):

................................................................................................................................................................................

(podać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu np. litera a) lub b) lub c) lub a) i b) i c) – w zależności na które zadania wykonawca składa ofertę)

oraz posiadam dowody określające że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. dysponuję narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi opisanymi w pkt 5 B ppkt c 2) SIWZ w celu wykonania zamówienia

3. skieruję do realizacji zamówienia publicznego osoby opisane w pkt 5B ppkt c 3) SIWZ, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**

…………………………………....................................................................................................……………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

 **Oświadczam\*, że w stosunku do następujących podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia** (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu)**:** …………………………………..................................................................................................……..........…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**

 Podpisano:

 ................................................................

 *(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

 *lub imienna pieczątka + podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

 do formularza oferty

...................................

 *(pieczęć podmiotu)*

**ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu\* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna)*

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

*(nazwa Wykonawcy)*

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**dotyczy zadania nr .... - ........................................................**

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-**7**/2017

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. zrealizuję / nie zrealizuję\* usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej***

***do reprezentacji Podmiotu)***

*\*podać właściwe*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*

*b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,*

*d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.*

………………………………………

 (miejscowość, data)

………………………………………….

 (pieczęć wykonawcy)

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych
i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie
i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.** **netto zł** | **Wartość****netto zł** |
| **x** | **PRZEPUSTY, OBIEKTY MOSTOWE ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1. | Saczki podłużne z kruszywa naturalnego układane na gł. 120 cm w gruncie kat. IV | m | 1 |  |  |
| 2. | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm (bez ścianek czołowych) | m | 1 |  |  |
| 3. | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60 cm (bez ścianek czołowych) | m | 1 |  |  |
| 4. | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur typu Arot o średnicy 40 cm (bez ścianek czołowych) | m | 2 |  |  |
| 5. | Ręczne ścinanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm | m² | 100 |  |  |
| 6. | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp grubość namułu 10 cm | m | 100 |  |  |
| 7. | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp grubość namułu 20 cm | m | 50 |  |  |
| 8. | Czyszczenie przepustów o średnicy do 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia | m | 10 |  |  |
| 9. | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, bez względu na stopień zamulenia | m | 10 |  |  |
| 10. | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia | m | 10 |  |  |
| 11. | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, bez względu na stopień zamulenia | m | 10 |  |  |
| 12. | Czyszczenie przepustów o średnicy 1 m lub 1,25 m, bez względu na stopień zamulenia | m | 10 |  |  |
| 13. | Czyszczenie ścieków skarpowych | m | 100 |  |  |
| 14. | Naprawa rozszczelnionych kręgów betonowych fi 600;800;1000mm pianką montażową i zaprawą betonową (kpl. = 1 spoina kręgu) | kpl. | 5 |  |  |
| 15. | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem | szt.  | 5 |  |  |
| 16. | Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt.  | 2 |  |  |
| 17. | Regulacja urządzeń obcych wraz z wykonaniem opaski z kostki kamiennej 4/6cm lub 7/9 cm (na okrągło) wraz z robotami towarzyszącymi (w tym frezowanie nawierzchni w zależności od średnicy urządzenia, regulacja urządzenia przy użyciu betonu, wykonanie podbudowy i opaski kamiennej | szt.  | 1 |  |  |
| 18. | Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 | m³ | 1 |  |  |
| 19. | Naprawy urządzeń betonem C16/20, objętość betonu w jednym miejscu powyżej 0,3 m3 | m³ | 1 |  |  |
| 20. | Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-III | m² | 1 |  |  |
| 21. | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi pełnymi (o wym. 50x50 lub 35x35 cm) | m² | 1 |  |  |
| 22. | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi | m² | 1 |  |  |
| 23. | Umocnienie dna rowów i skarp narzutem kamiennym  | m² | 1 |  |  |
| 24. | Ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych fi śred.10-12 cm wbijanych na głębokość 1,2 m | m | 1 |  |  |
| 25. | Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m³ | 1 |  |  |
| 26. | Obudowa kamieniem narzutowym (polnym) wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m³ | 1 |  |  |
| 27. | Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny szerokości 40cm z humusem | m² | 1 |  |  |
| 28. | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji mostowych (stan wyjściowy powierzchni B)  | m² | 1 |  |  |
| 29. | Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych | m² | 1 |  |  |
| 30. | Wykonanie pełnej powłoki malarskiej z farb epoksydowych łącznej grubości 220 μm | m² | 1 |  |  |
| 31. | Rozebranie jezdni mostu drewnianego  | m³ | 1 |  |  |
| 32. | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego | m³ | 1 |  |  |
| 33. | Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa łamanego | m | 1 |  |  |
| 34. | Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego | m | 1 |  |  |
| 35. | Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych z rur o średnicy 100 cm na ławie z kruszywa łamanego | m | 1 |  |  |
| 36. | Montaż poręczy mostowych stalowych na odcinkach prostych | t | 0,1 |  |  |
| 37. | Ręczne spawanie elementów konstrukcji | m | 2 |  |  |
| 38. | Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC | m² | 1 |  |  |
| 39. | Pokrycie elementów betonowych powłokami antykorozyjnymi | m² | 1 |  |  |
| 40. | Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów  | m² | 10000 |  |  |
| 41. | Chemiczne niszczenie chwastów na skarpach i stożkach umocnionych | m² | 5 |  |  |
| 42. | Wykonanie ław fundamentowych i bloków oporowych z betonu C-16/20 | m³ | 5 |  |  |
| 43. | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5 |  |  |
| 44. | Ścieki uliczne z brukowca 16-20 cm z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 1 |  |  |
| 45. | Wykonanie ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1 |  |  |
| 46. | Wykonanie ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej (ściek z odzysku) | m | 1 |  |  |
| 47. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5 |  |  |
| 48. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik z odzysku) | m | 5 |  |  |
| 49. | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 14-18 cm na podsypce cem-pias., spoiny wypełniane zaprawą cementową | m² | 5 |  |  |
| 50. | Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcem obrobionym o wysokości 16-20cm | m² | 1 |  |  |
| 51. | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi | t | 1 |  |  |
| 52. | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 1 |  |  |
| 53. | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 1 |  |  |
| 54. | Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej  | m² | 10 |  |  |
| 55. | Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych masa zalewową o szer. do 5 cm  | m | 1 |  |  |
| 56. | Wypełnienie szczelin bitumiczną masa zalewową między krawężnikiem a nawierzchnia jezdni o wym. 10x20 mm | m | 1 |  |  |
| 57. | Wymiana masy uszczelniającej pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem materiałem trwale plastycznym | m | 1 |  |  |
| 58. | Wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm | m² | 1 |  |  |
| 59. | Wykonanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm | m² | 1 |  |  |
| 60. | Wymiana bariero-poręczy mostowych | m | 1 |  |  |
| 61. | Naprawa balustrad z płaskowników | kg | 10 |  |  |
| 62. | Demontaż barier drogowych stalowych | m | 1 |  |  |
| 63. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - (SP-06) (materiał z odzysku) | m | 1 |  |  |
| 64. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - (SP-06) (materiał nowy) | m | 1 |  |  |
| 65. | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych  | szt.  | 1 |  |  |
| 66. | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami | m | 1 |  |  |
| 67. | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 60 cm pod zjazdami | m | 1 |  |  |
| 68. | Rozebranie ścianek czołowych i ław z betonu przepustów pod zjazdami | m³ | 1 |  |  |
| 69. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. 4 cm | m² | 1 |  |  |
| 70. | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm | m² | 1 |  |  |
| 71. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.-piaskowej | m | 1 |  |  |
| 72. | Rozebranie prefabrykatów betonowych | m³ | 1 |  |  |
| 73. | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km  | m³ | 1 |  |  |
| 74. | Usługi samochodem towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą i 2-os. brygadą  | godz. | 6 |  |  |
| 75. | Utrzymanie czystości w obrębie obiektów - oczyszczenie nawierzchni chodników | m2 | 100 |  |  |
| 76. | Utrzymanie czystości w obrębie obiektów - oczyszczenie nawierzchni jezdni | m2 | 100 |  |  |
| 77. | Utrzymanie czystości w obrębie obiektów - oczyszczenie dylatacji | m | 20 |  |  |
| 78. | Utrzymanie czystości w obrębie obiektów - oczyszczenie powierzchni betonowych i innych | m2 | 50 |  |  |
| 79. | Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na obiektach i w ich obrebie | m2 | 100 |  |  |
| **x** | **KANALIZACJA DESZCZOWA – OCZYSZCZANIE** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 80. | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt.  | 1 |  |  |
| 81. | Dopłata do grubości namułu –dod. 10 cm z wywozem nieczystości | szt.  | 1 |  |  |
| 82. | Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z wywozem nieczystości | szt.  | 25 |  |  |
| 83. | Pompowanie wody (dojazd do miejsca napelnienia, napełnienie beczkowozu za pomoca pompy, ew. przewiezienie i wylanie wody we wskazanym miejscu) | m3 | 1 |  |  |
| **x** | **Zamulenie 1/2** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 84. | Oczyszczenie kanału kołowego ø 150-160 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. ½ | m | 1 |  |  |
| 85. | Oczyszczenie kanału kołowego ø 200 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. ½ | m | 1 |  |  |
| 86. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250 mm przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 87. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 300 przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 88. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 350 przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 89. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 400 przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 90. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 500 przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 91. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 600 przy zamuleniu ½ z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| **x** | **Zamulenie 2/3 i 3/3** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 92. | Oczyszczenie kanału kołowego ø 150-160 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. 2/3 i 3/3 | m | 1 |  |  |
| 93. | Oczyszczenie kanału kołowego ø 200 mm (przykanalik) z wywozem nieczystości zam. 2/3 i 3/3 | m | 1 |  |  |
| 94. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 95. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 300 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 96. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 350 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 97. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 400 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 98. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 500 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| 99. | Oczyszczenie kolektora głównego ø 600 przy zamuleniu 2/3 i 3/3 z wywozem nieczystości | m | 1 |  |  |
| **x** | **KANALIZACJA DESZCZOWA - NAPRAWA** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 100. | Roboty ziemne – wykopy pod kolektory, przykanaliki , studnie rewizyjne i studzienki uliczne , grunt kat. II-IV | m³ | 10 |  |  |
| 101. | Roboty ziemne – zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mas ziemnych, grunt kat. II- IV | m³ | 10 |  |  |
| 102. | Wywóz nadmiaru mas ziemnych na składowisko odpadów | m³ | 2 |  |  |
| 103. | Dowóz gruntu kat. I-II z zagęszczeniem  | m³ | 1 |  |  |
| 104. | Wykonanie kolektora bet. o średnicy 200 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 105. | Wykonanie kolektora bet. o średnicy 300 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 106. | Wykonanie kolektora bet. o średnicy 400 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 107. | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 160 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 108. | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 200 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 109. | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 250 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 110. | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 111. | Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 400 mm (materiał Wykonawcy) | m | 1 |  |  |
| 112. | Demontaż kolektora betonowego(od Ø 200 - Ø500) | m | 1 |  |  |
| 113. | Montaż studzienki ściekowej ulicznej żelbetowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wraz z kpl. elementów betonowych - dno monolit prefabrykowany) (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 114. | Montaż studzienki ściekowej ulicznej żelbetowej o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu (wraz z kpl. elementów betonowych - dno monolit prefabrykowany) (materiał Wykonawcy) | szt. | 1 |  |  |
| 115. | Demontaż studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu | szt.  | 1 |  |  |
| 116. | Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem przykrawężnikowym (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 117. | Wykonanie wpustu przykrawężnikowego (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 118. | Demontaż wpustu przykrawężnikowego | szt.  | 1 |  |  |
| 119. | Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) | szt.  | 1 |  |  |
| 120. | Demontaż kratki ściekowej żeliwnej z wpustu ulicznego | szt.  | 1 |  |  |
| 121. | Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów ø 1000 mm i gł. studni 3 m (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 122. | Dopłata za dodatkowe (+)(-) 0,5 m gł. studni  | szt.  | 1 |  |  |
| 123. | Demontaż studni rewizyjnej z kręgów Ø 1000 mm - 3,0 m | szt.  | 1 |  |  |
| 124. | Dopłata za dodatkowe (+)(-) 0,5 m gł. studni | szt.  | 1 |  |  |
| 125. | Wykonanie studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) - z włazem (materiał Wykonawcy)  | m³ | 1 |  |  |
| 126. | Wykonanie studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) – bez włazu (materiał Wykonawcy) | m³ | 1 |  |  |
| 127. | Demontaż studni rewizyjnej murowanej (m³ muru) | m³ | 1 |  |  |
| 128. | Demontaż płyty nastudziennej betonowej | szt.  | 1 |  |  |
| 129. | Montaż płyty nastudziennej betonowej (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 130. | Montaż włazów żeliwnych (materiał Wykonawcy) | szt.  | 1 |  |  |
| 131. | Demontaż włazów żeliwnych  | szt.  | 1 |  |  |
| 132. | Montaż pokrywy nastudziennej do studni kanalizacyjnych typ ciężki - materiał Wykonawcy z montażem | szt.  | 1 |  |  |
| 133. | Montaż odwodnienia liniowego typu Aco Drain (klasa obciążenia C250, D400) wraz z rozbiórką warstw nawierzchni, wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 i uzupełnieniem nawierzchni.  | m | 1 |  |  |
| **x** | **DOSTAWA ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 134. | Dostawa kratki wpustu ulicznego (ruszt) żeliwna, kl.D400 bez montażu | szt.  | 2 |  |  |
| 135. | Dostawa włazu żeliwnego kl. D400 bez montażu | szt.  | 2 |  |  |
| 136. | Dostawa płyty nastudziennej betonowej bez montażu | szt.  | 2 |  |  |
| 137. | Dostawa rur PCV Ø 160 mm bez montażu | m | 5 |  |  |
| 138. | Dostawa rur PCV Ø 200 mm bez montażu | m | 5 |  |  |
| 139. | **RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ (poz. 1 – 138):** |  |
| 140. | **PODATEK VAT 23% (od poz. 139):** |  |
| 141. | **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ (poz. 139 + 140):** |  |

Słownie brutto zł: ……………………………………………………………………………………..……………

Podpisano:

…………………………………………………………..

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

 lub imienna pieczątka + podpis)

………………………………………

 (miejscowość, data)

………………………………………….

 (pieczęć wykonawcy)

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych
i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie
i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Część A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  **nazwa**  | **ilość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **KONSERWACJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW,ELEMENTÓW ODWADNIAJĄCYCH TEREN WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI** |  |  |
| 1 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 do 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 | mb | 5 |   |   |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem | m2 | 500 |   |   |
| 3 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0,5 |   |   |
| 4 | Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 50 |   |   |
| 5 | Odbudowa rowów przydrożnych z wywozem urobku /składowisko Wykonawcy/ | m3 | 21 |   |   |
| 6 | Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m  | m2 | 2 |   |   |
| 7 | Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi MEBA 60x40x10 posadowiona na podsypce piaskowej i geowłókninie | m2 | 2 |   |   |
| 8 | Naprawa umocnienia z płyti bet. ażurowychi MEBA 60x40x10 p | m2 | 2 |   |   |
| 9 | Ułożenie umocnienia z geowłókniny | m2 | 2 |   |   |
| 10 | Naprawa żelbetonowych przyczóków przepustów | m3 | 0,5 |   |   |
| 11 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 3 |   |   |
| 12 | Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |   |   |
| 13 | Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 3 |   |   |
| 14 | Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 3 |   |   |
| 15 | Wykonanie ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 3 |   |   |
| 16 | Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 3 |   |   |
| 17 | Likwidacja wyrw przy przepustach i mostach tłuczniem ,(zamiennie - gruzem materiał wykonawcy wraz z zagęszczeniem i kosztami załadunku i transportu) | m3 | 3 |   |   |
| 18 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - demontaż | mb | 1 |   |   |
| 19 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - montaż | mb | 1 |   |   |
| 20 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1 |   |   |
| 21 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1 |   |   |
| 22 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a demontaz  | mb | 1 |   |   |
| 23 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a montaż | mb | 1 |   |   |
| 24 | Poręcze ochronne stalowe rurowe lub z kątowników - naprawa/prostowanie,czyszczenie i malowanie itp../ | mb | 1 |   |   |
| **CZYSZCZENIE I NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ** |  |  |
| 25 | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt. | 2 |   |   |
| 26 | Oczyszczenie osadnika studni murowanej i z kręgów z wywozem nieczystości | m3 | 1 |   |   |
| 27 |  Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z przykanalikami z wywozem nieczystości | szt. | 2200 |   |   |
| 28 | Oczyszczenie ścieków podchodnikowych z wywozem nieczystości | m | 300 |   |   |
| 29 | Udrożnienie kratek ściekowych na mostach  | szt. | 126 |   |   |
| 30 | Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych z namułu  | mb | 50 |   |   |
| 31 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250-500 przy zamuleniu 1/3 z wywozem nieczystości | m | 40 |   |   |
| 32 | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 33 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 34 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur PVC. ø 315 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 35 | Wykonanie studzienki rewizyjnej z rur PVC. ø 400 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 36 | Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynka z kratką i korpusem(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 37 | Wymiana włazu do studni rewizyjnej(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 38 | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 39 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 40 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 315mm z robotami towarzyszącymi | m | 1 |   |   |
| 41 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 200mm z robotami towarzyszącymi | m | 1 |   |   |
| 42 | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 43 | Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej oraz włazów studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 44 | Dostawa elemntów studni ściekowej - kratki ściekowe wraz z kołnierzem  | szt. | 5 |   |   |
| 45 | Przegląd seperatorów i osadników  | szt | 80 |   |   |
| 46 | Naprawa seperatorów  | szt | 2 |   |   |
| 47 | **Razem wartość netto zł (poz. 1 – 46)** |  |
| 48 | Podatek VAT 23% (od poz. 47)  |  |
| 49 | **Razem wartość brutto zł (poz. 47+48)** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Część B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  **nazwa**  | **ilość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Czyszczenie Seperatorów i osadników**  |  |  |
| 1 | Czyszczenie seperatorów i osadników  | szt | 3 |   |   |
| **Razem wartość netto zł** |  |
| Podatek VAT 8%  |  |
| **Razem wartość brutto zł** |  |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE USŁUG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie elementów** | **Wartość brutto w zł** |
| 1. | Część A |  |
| 2. | Część B |  |
| **Łączna wartość brutto w zł:** |  |

Słownie łącznie wartość brutto zł: …………………………………………………………………………………

Podpisano:

…………………………………………………………..

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

 lub imienna pieczątka + podpis)

………………………………………

 (miejscowość, data)

………………………………………….

 (pieczęć wykonawcy)

 **FORMULARZ CENOWY**

Przetarg nieograniczony:

**Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych
i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie
i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze:**

**Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie**

**Część A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa****netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  **nazwa**  | **ilość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **KONSERWACJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW,ELEMENTÓW ODWADNIAJĄCYCH TEREN WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI** |  |  |
| 1 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 do 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 | mb | 5 |   |   |
| 2 | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem | m2 | 500 |   |   |
| 3 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 1 |   |   |
| 4 | Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 50 |   |   |
| 5 | Odbudowa rowów przydrożnych z wywozem urobku /składowisko Wykonawcy/ | m3 | 25 |   |   |
| 6 | Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m  | m2 | 2 |   |   |
| 7 | Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi MEBA 60x40x10 posadowiona na podsypce piaskowej i geowłókninie | m2 | 2 |   |   |
| 8 | Naprawa umocnienia z płyti bet. Ażurowych MEBA 60x40x10 p | m2 | 2 |   |   |
| 9 | Ułożenie umocnienia z geowłókniny | m2 | 2 |   |   |
| 10 | Naprawa żelbetonowych przyczóków przepustów | m3 | 0,5 |   |   |
| 11 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 3 |   |   |
| 12 | Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |   |   |
| 13 | Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 2 |   |   |
| 14 | Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 2 |   |   |
| 15 | Wykonanie ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 2 |   |   |
| 16 | Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni | m2 | 2 |   |   |
| 17 | Likwidacja wyrw przy przepustach i mostach tłuczniem ,(zamiennie - gruzem materiał wykonawcy wraz z zagęszczeniem i kosztami załadunku i transportu) | m3 | 2 |   |   |
| 18 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - demontaż | mb | 1 |   |   |
| 19 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm i - montaż | mb | 1 |   |   |
| 20 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1 |   |   |
| 21 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z łąwą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1 |   |   |
| 22 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a demontaz  | mb | 1 |   |   |
| 23 | Wygrodzenia dla pieszych U-11a montaż | mb | 1 |   |   |
| 24 | Poręcze ochronne stalowe rurowe lub z kątowników - naprawa/prostowanie,czyszczenie i malowanie itp../ | mb | 1 |   |   |
| **CZYSZCZENIE I NAPRAWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ** |  |  |
| 25 | Oczyszczenie studni murowanej i z kręgów gr. namułu 30cm z wywozem nieczystości | szt. | 2 |   |   |
| 26 | Oczyszczenie osadnika studni murowanej i z kręgów z wywozem nieczystości | m3 | 2 |   |   |
| 27 |  Oczyszczenie studzienki ściekowej zwykłej lub z wpustem przykrawężnikowym z przykanalikami z wywozem nieczystości | szt. | 1200 |   |   |
| 28 | Oczyszczenie ścieków podchodnikowych z wywozem nieczystości | m | 300 |   |   |
| 29 | Oczyszczenie ścieków betonowych z namułu  | mb | 50 |   |   |
| 30 | Oczyszczenie kolektora głównego ø 250-500 przy zamuleniu 1/3 z wywozem nieczystości | m | 50 |   |   |
| 31 | Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 32 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur bet. ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 33 | Wykonanie studzienki ściekowej z rur PVC. ø 315 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 34 | Wykonanie studzienki rewizyjnej z rur PVC. ø 400 mm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 35 | Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynka z kratką i korpusem(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 36 | Wymiana włazu do studni rewizyjnej(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 37 | Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 38 | Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 39 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 315mm z robotami towarzyszącymi | m | 1 |   |   |
| 40 | Wykonanie kolektora PVC o śr. 200mm z robotami towarzyszącymi | m | 1 |   |   |
| 41 | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 42 | Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej oraz włazów studni rewizyjnych łacznie z robotami towarzyszącymi | szt. | 1 |   |   |
| 43 | Dostawa elemntów studni ściekowej - kratki ściekowe wraz z kołnierzem  | szt. | 5 |   |   |
| 44 | Przegląd seperatorów i osadników  | szt | 46 |   |   |
| 45 | Naprawa seperatorów  | szt | 2 |   |   |
| 46 | **Razem wartość netto zł (poz. 1- 45)** |  |
| 47 | Podatek VAT 23% (od poz. 46)  |  |
| 48 | **Razem wartość brutto zł (poz. 46+47)** |  |

**Część B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa****netto zł** | **Wartość netto zł** |
|  **nazwa**  | **ilość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Czyszczenie Seperatorów i osadników**  |  |  |
| 1 | Czyszczenie seperatorów i osadników  | szt | 2 |   |   |
| **Razem wartość netto zł** |  |
| Podatek VAT 8% |  |
| **Razem wartość brutto zł** |  |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE USŁUG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie elementów** | **Wartość brutto w zł** |
| 1. | Część A |  |
| 2. | Część B |  |
| **Łączna wartość brutto w zł:** |  |

Słownie łącznie wartość brutto zł: …………………………………………………………………………………

Podpisano:

…………………………………………………………..

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

 lub imienna pieczątka + podpis)